          /**** WIN-WIN DEVELOPMENT HOUSE CO., LTD ****/
 中国统赢资讯有限公司
 PressCAD图框的建立与修改
 PressCAD系统的图框设定档为全　放式, 使用者可根据自己的需要随意建立和修改图框　
 PressCAD图框建立的流程 :
 图框简图样本绘制 → 存Wblock档 → 运用文本文件编辑器编辑图框资料档编→
  运用文本文件编辑器设定图纸类型、绘图区域大小与调用的图框资料档→测试运行.
 具体步骤 :
１,根据贵公司需求绘制图框简图，档名依纸张类型定为a1.wrk,a2.wrk.a3.wrk...等　
   若纸张的图框相同，更名拷贝即可.
２, 图框简图必须存Wblock档　
３,运用文本文件编辑器参照下面的资料编辑框资料档 :
;栏位名      栏位宽     起点        终点       字高
A.第几页         8       <324.2,12.9>     <327.9,12.9>    3 //cur_page
B.共几页         8       <337.1,12.9>     <340.2,12.9>    3 //tot_page
C.工程数         8       <256.9,37.8>     <266.1,37.8>    3 
D.数量           8       <324.9,30.7>     <332.9,30.7>    3
E.尺寸           8       <340.0,23.5>     <350.8,23.5>    3
E.序号          10       <246.6,30.7>     <258.3,30.7>    3
F.材质          10       <275.3,30.7>     <291.0,30.7>    3 //mater_name
G.单位          10       <307.6,12.7>     <317.2,12.7>    3
H.比例          12       <286.0,12.7>     <295.7,12.7>    3 //sacle
I.出图日期      12       <333.9,30.7>     <350.8,30.7>    3  //date
J.闭模高度      12       <333.4,37.8>     <350.8,37.8>    3
K.纸张大小     12       <286.4,37.8>     <293.9,37.8>     3
L.产品编号      12       <259.3,30.7>     <274.3,30.7>    3
M.审查签名     12       <318.2,23.5>     <339.0,23.5>     3
N.设计签名     12       <296.7,23.5>     <317.2,23.5>     3
O.绘图签名     12       <275.3,23.5>     <295.7,23.5>     3
P.说明         18       <292.0,30.7>     <323.9,30.7>     3
Q.档名         32       <296.8,16.3>     <350.8,16.3>     3  //file_name
R.工序         32       <296.8,20.0>     <350.8,20.0>     3
/***item_K***/
A3
A4
B3
B4
/************/
/***item_F***/
AIPS-1
BSPE1
红铜
/************/
/***item_M***/
王大明
林明忠
李淑媛
/************/
/***item_N***/
王大明
林明忠
李淑媛
/************/
/***item_O***/
王大明
林明忠
李淑媛
/************/
/***item_G***/
MM
Inch
/************/
/*****plate_field***/
 4.5  //field_high        /*为表格高度
 3    //text_high         /*为文字高度
 213.53   37.523  //start point       /*为模板和零件资料起始坐标
444.859 37.523  //end          /*为模板和零件资料终坐标
/************/

以上图框的基本内容，用户使用时具体注意事项如下：
a. 栏位名, 根据图框具体内容输入栏位名,并编识别码如： A,B....等　为了提高对话框的视觉效果一般栏位宽较小的放在前面　较大的放在後面　
b. 设定栏位宽 .
c. 设起点与终点坐标 .（起点与终点坐标，指图框简图中栏位名对应项目输出项起止点的绝对坐标　）
d. 字高设定,  即设定栏位输出文字之高度,
e. /***item_?***/
           ? 代表栏位名编号<如A.B...>
   设定与识别码A.B...对应栏位之内设选项, 以便图框的对话框内点选输出项　
f. 若在字高後加//file_name 表示在对话框中双墼该项目时会弹出一对话框让你选择该文档的路径的名称.,加//date表示在对话框中输入一个  ？确认後会出现系统当天的日期.
４，运用Auto_Siz.dat资料档编辑图框类别与绘图区域 .格式如下：
***paper_size***/
A3   190,190;  field.dat
A4   102,85;   field1.dat
B3   257,182;  field4.dat
B4   210,148;  field3.dat
/************/
a, A3 , A4... : 表示图框类别 .
b, paper_size : 如 (190 , 190)...表示对应图框内绘图区域 .
c, field.dat  : 表示对应图框的栏位资料编辑档 .
５，测试运行  :
6 , field.dat文件每行各参数值的意义:
//cur_page       自动产生第几页
//tot_page       自动产生共几页
//date           自动产生系统当前日期
//plate_thk      自动抓总设定中的板厚
//mater_name     自动抓总设定中的材质
//pla_name       自动产生每块板的名称
//scale          自动产生比例
//hot_name       自动抓取热处理资料
//work_type      自动产生分了部门
//fiel_name      指定文件的路径
//plate_spec     自动抓取模板的规格
//pla_name2      自动抓取标注设定中对应的模板代号
//cworkfile      自动抓取图档有图档名称
//add_plate_no   自动累加编号
//Tags_DWG_NO    具此标签的字段,会自动累加编号,且会将 该模板 或 零件 的相关数据 (例如:板厚,材质,热处理,….等数据),加於该字段的 文字上 ,供 TextTagBom指令读取.
            
***********BOM表格式如下 *************

;栏位名     栏位宽    起点       终点      字高 EXCL行数 EXCL列数
A.日期        10     <15,278>    <41,278>    3   2        3       //date
B.需求日期    10     <99,278>    <120,278>   3   2        3       //date
C.客户代码    10     <37,268>    <64,268>    4 
D.制令号      10     <102,267>   <157,267>   4
E.页次        10     <183,267>   <197,267>   4
F.产品名称    10     <38,259>    <56,259>    4
G.模具形式    10     <101,259>   <157,259>   4
H.采购单号    10     <183,259>   <197,259>   4
I.设计员      10     <162,29>    <175,29>    4 
J.采购        10     <180,21>    <198,21>    4
/************/
/*****bom_field***/栏宽若为0,表示不输出该栏位资料
 245         //Start_Y_pos  (启始栏位与表单左下方之Y距离)
 21     6    //ItemNo       (编号栏   之X座标 与 栏宽)
 36    33    //PartName     (品名栏   之X座标 与 栏宽)    
 0      0    //MaterData    (材质栏   之X座标 与 栏宽)
 74    27    //SpecData     (规格栏   之X座标 与 栏宽)
 103    6    //Quantity     (数量栏   之X座标 与 栏宽)
 116   33    //HotProcess   (热处理栏 之X座标 与 栏宽)
 0      0    //Remark       (备注栏   之X座标 与 栏宽)
 0      0    //Weight       (重量栏 之X座标 与 栏宽)
 0      0    //MaterPrice   (材料费栏 之X座标 与 栏宽)
 0      0    //TotalPrice   (总价费栏  之X座标 与 栏宽)
/*****/
**********BOM表的代号 代表意义**********
//Start_Y_pos    起始栏位
//add_plate_no   自动累加编号     
//PartName       自动产生品名
//PlateMark      自动产生模板代号
//MaterData      自动抓取材质
//Quantity       自动抓取零件数量
//add_plate_no   自动抓取图号
//Remark         备注栏 
//HotProcess     热处理栏
//Weight         重量栏 
//MaterPrice     材料费栏
//TotalPrice     总价费栏
**********BOM表里 EXCEL规格**********
//start_row      起始列号
//ItemNo         编号栏之Col行数
//PartName       品名栏之Col行数   
//MurgeData      规格栏之Col行数将 品名 及 规格 合并於此栏
//SpecDatas      将规格分解成 T , L , W 三栏之Col行数））

*******dat资料夹里面的相关控制档案*********
t_type_gls.dat      两用销头部资料显示
add_scr_size.dat    螺丝节距资料
add_rev_plate.dat   模板分离出正反面图
use_layer_die_p2.dat  下模入子产生在die_p2层
cen_line.dat        标准件中心长度5MM
infai.set           合并注解输出一的栏位
LiBei_flag.set     合销剖面线放到模板主层
AP_Pvalue.set      夹板注解A冲刀口P值
LiBei_flag.set     自动加止负螺丝深度公差
SetPitch.set       BOM表止负螺丝加节距资料
fc_模板名.dwg      模板分离时可以加入工艺图块
Symbol1.dwg        插入加工精度符号
GC_flag.set        穿线孔里会自动加45度斜线
add_screw_pad.dat  冲头固定螺丝会自动拆出一个垫片
fix_mold_base_size.set 模具总设定里加入长宽设定值
fix_tot_high.set   增加固定合模高和脱板闭模间隙
Net_weight.set     注解输出时会计算出模板净重    

统赢资讯有限公司
二○○七年一月三十一日

