
★ .新增加設計功能:
一 . 新增套圖框功能
命令﹕frame 和  ii  
功能說明﹕此功能是在原有手動套圖框和手動縮放的基礎上增加自動套圖框和自動縮放功能,并能自動區分線割層和銑床層來定義圖面分發部門,它新增加二個用法:
用法一﹕操作說明﹕
開啟套圖框對話框(如圖一),設定下列參數:
     (圖 一)
留邊距离﹕設定所選圖面最外圍與圖框上邊和左邊的原始距離(如需套圖
框的圖面有文字也要把文字的範圍考慮在內),此距離會根據圖
框的縮放而自動縮放。
繪圖區域﹕設定圖框內實際的可繪圖空間.即圖框的大小扣除圖框內容(文字部分)大小后所剩的空間。
      繪圖區左上角至圖框左上角之距离﹕圖框外圍左上角交點至繪圖區域左上角交點的X軸和Y軸距离。(如圖二)
(圖 二)
        設定完后選擇所需的圖框和圖框要插入的圖層再點選左邊的自動
套圖框即可。
注﹕此用法只能針對用PressCAD軟體繪制的整套模具圖。即必須帶有PressCAD的標簽資料.所有的設定值都是在一比一的狀態下設定。

用法二﹕操作說明﹕直接在命令行鍵入快捷指令“ii”,命令欄提示信息:
圖框插入﹕---ESC:離開/<選範圍插圖框 按 ENTER選取所有圖元範圍>:
可直接選取圖元範圍作為圖框的圖面內容,系統將根據用法一里的設定值自動插入單一圖框,如是模板則自動抓模板資料,如不是模板則抓FRAME里的鍵入值。
回車,即是選取所有圖元範圍,它會把整個圖面目前所能看到的圖元全部作為入選範圍,根據用法一里的設定值自動插入單一圖框.
此用法可給任意圖元插圖框,也可針對整組模的任一模板選擇性插入一圖框。
二 . 圖框版本變更功能
命令﹕ver
功能說明﹕此功能結合自動套圖框用,它能在已有圖框的圖面版本記錄欄位里變更版本說明
操作說明﹕直接在命令行鍵入指令“VER”,命令欄提示信息﹕
圖框選取 -- V:重設版本內容<客戶設變>/S:版本欄位,座標設定/<選圖框/ENTER選取目前畫面所有圖框>
＊ 鍵入V時,命令欄提示﹕版本說明設定 - C:廠內修模/I:輸入設定/<客戶設變>可自行輸入或選則版本說明內容。
＊ 鍵入S時,出現對話框
           
『內容』欄里前三行分別表示版別,設變類型,日期且都可以自動抓取,最后一行是當用戶在圖框圖面版本記錄內容有四列時(最后一列一般為審核或確認者),供用戶自行輸入內容(如姓名)
『欄位寬』設定圖框上版本變更說明內容的每一個欄位的實際寬度
『欄位高』設定圖框上版本變更說明內容的每一個欄位的實際高度
『字高』設定每一個欄位需填入文字的高度
『基準點至圖框右上角之距離』是指圖框右上角最外圍交點至版本內容表格左下角之X和Y軸距離。(如圖二)
注:<選圖框/ ENTER選取目前畫面所有圖框>即表示直接選取某個圖框添加版本內容或按回車讓目前畫面所有圖框都添加版本內容; 所有的設定值都是在一比一的狀態下設定。

三．圖框整體操作功能
         命令﹕mf  ef 和 scc
     功能說明﹕可分別移動,刪除和比例縮放圖框的所有內容.把它當成一個整體來操作,方便作業,其中的刪除圖框可多選。

四．頁碼調整功能
         命令﹕pg
     功能說明﹕可按模具組立圖從上到下的順序在任意圖層調整當前圖面里的所有圖框的頁碼順序(圖框所在圖層可以是關閉的狀態)。
圖框頁碼依序排列如下:(先從上往下再從左往右看)
    工序圖(1ST,......)                          上模入子(DIE2_P)
    料帶圖(MATER)                           上脫板(PS)
    組立圖(SIDE)                             上脫入子(PS_P)
    定制零件(PURCHASE)                     下脫板(PS2)
    上托板(U1)                               下脫入子(PS2_P)
    上墊腳(U2)                               下模板(DIE)
    上蓋板(COVER)                           下模入子(DIE_P)
    上模座(UP)                               下夾板(PH2)
    上背板(UB2)                              下夾入子(PH2_P)
    上墊板(UB)                               下墊板(LB)
    上墊入子(UB_P)                           下墊入子(LB_P)
    上夾板(PH)                               下背板(LB2)
    上夾板入子(PH_P)                         下模座(LP)
    衝子零件(PURCH)                          擊出板(EJECT)
    止檔板(PPS)                               下墊腳(B2)
    止檔板入子(PPS_P)                         下托板(B1)
    上模板(DIE2)  

五．在注解輸出和尺寸標注中添加了:“請輸入字高/或選取尺寸比例參考圖元”
    執行時即可以輸入字高或選取圖面上已有的文字或尺寸比例作為參考來標注或注解。

六．在線割輔助功能中的“標線長”里新增了一個 <總計>
執行標線長功能出現提示:
Ｓ：設定 ／ N:不顯示文字序號 ／ １:線 長 ／ ２:線長+價格 ／３：總計 <１ 顯示文字序號>:
選擇3時,即可以統計所選圖元的總周長.

七．新增繪制備料板功能
      命令﹕pbox
  功能說明﹕此功能根據您所選的圖面範圍(衝子,入子等)和設定值自動產生備料板,并自帶標簽,其內容可供料表清單調用之。
操作說明﹕鍵入快捷指令“PX”,出現對話框:
    自行設定里面的內容(此內容必須設,它是標簽的內容),其中“材             料”和“熱處理”可選擇,用戶也可編輯“熱處理檔”和“模板材料”自行添加或   修改之。
設定完后按 “OK”,回到命令欄,提示:
[備料板繪製] -- 請選取衝子零件 :(+):
選取您要產生備料板的零件圖元,回車即可。
注:做此項工作之前目前還要預先把零件排好位置。

八．更料表清單格式,增強其功能
       命令﹕bom
功能說明﹕此變更把料表清單作成了規劃的表格樣式,可直接發放采購部,用戶可編輯表頭､自定義里頭的行高與字高等,且能根據紙張大小自 動分頁與自動編序。
操作說明﹕直接在『衝模設計』里執行料表清單,命令欄提示:
[料表清單] S:表單資料設定 / D: 輸出 模板+零件資料 至資料檔 / P: 輸出 零件資料至資料檔 /<按 Enter 輸出料表清單 >
鍵入“S”,回車,出現對話框:

根據其內容自行設定里面的參數即可, “表頭字串”表示表頭內容,也可輸入用戶此張料表清單的名稱,設定完后按“確認”回到命令提示,回車即可。
如需入D或P時,系統將會把料表清單根据所設定的路徑輸出一個*.BOM的文件。

九．圖元小數位數調整功能
        命令﹕adj
功能說明﹕此功能可把任意放置的圓圖元的位置調整至距基準點的指定小數位數位置.(如是零件它可連中心線一直移動)
操作說明﹕鍵入指令“ADJ”,命令欄提示:
請指定基準<0,0>﹕可以用點捕捉,也可輸入坐標,默認是零零點,回車
請輸入小數位數/0:整數/1:小數1位/2:小數2位<0:整數>﹕最多為設定兩位小數,默認是整數。
請選取欲調整位置的圖元﹕(+) ﹕選圖元回車,再執行標注或測量時就已經調整過來了。

十．標簽更改新增重排孔序功能
          命令﹕ct2
      功能說明﹕可重新排列由異形創建,異形分層,入子等產生的加工孔的孔序,排除通過修改,刪除,拷貝或移動標簽圖元時帶來孔序混亂的困擾。
      操作說明﹕執行“標簽更改”,出現提示[標籤更改] O(改異形孔之孔序)/R(重排孔序)/A(加刀口說明)／請選取欲修改的圖元時選“R”,再選取要重新排序的標簽圖元即可。

十一．直徑標注與半徑標注功能
            命令﹕dd和rd
        功能說明﹕拉出了所有直徑標注和半徑標注的所有樣式,使用者可自行選擇所需的樣式來進行標注,減輕了設定的麻煩。
        操作說明﹕直接在命令欄輸入指令,出現幻燈片庫后選取你要的樣式即可標注.
         注:使用此功能AutoCAD必須裝有VBA,現在市場上一般盜版英文版的AutoCAD2000都裝不上VBA,故不可使用。

十二．尺度標注修改功能
          命令﹕da､dg､dh ､de 
功能說明﹕da   調整標注箭頭的大小
          dg   調整尺度線與尺度文字的距離
          dh   調整尺度文字的高度
de   調整尺度線與尺度文字的位置

十三．半徑自動標注功能
         命 令﹕dimr 
功能說明﹕自動標注所選圖元上所有圓角的半徑,并用表格的方式統計出它的數量和大小。
操作說明﹕在命令欄鍵入dimr指令,出現提示﹕
            Select objects:選取欲標注的圖元,(目前所選圖形必須是非復線圖元)
          請輸入列表插入點:指定你要插入列表的位置點
請輸入注解文字高度<4.0>:輸入列表文字的高度
請輸入列表比例<1.0>:輸入表框與文字的比例
回車即可

十四．加強模板分離功能
     命 令﹕dep/dep2
功能說明﹕此功能不但可以自動拆模板,衝頭,入子,標準件,還可以自動標注,注解及套圖框。
操作說明﹕執行模板分離功能,出現對話框如下

『引線長』指模板外框標注線的長度,標注原則依雜項設定。
『與模板距離』指的是注解文字與尺度標注文字的距離。
設定完後,點執行,然后按命令欄提示逐步完成即可.中間想中斷操作時按ESC鍵即可。
注:在前面小存儲格是打勾即表示要做這個動作,這里的字高是預估圖框的大小
而定義的一個打印字高。

十五．變更尺度標注功能
     命 令﹕pd 
操作說明﹕在執行標注時先執行“尺度標注設定”,出現一個設定界面如下

其中變更的地方有:
【改成定長標注的尺度標注線長】這項目前有三种設定值
1.設正直: 表示超過定點標注的最長設定值后改成定長標注的尺度線長為此數值。
      2.設  零: 表示所有標注的尺度線長都為所定的那個點相對紅色外圍框的距離,如超過定點的最長設定值則系統會默認一個值。
      3.設負值: 表示超過定點標注的最長設定值后改成定長標注的尺度線長為負號后面的數值乘以字高。
  【使用折彎讓位功能】設定在尺度標注時是否執行左右方向的干涉情況檢查,打勾表示要檢查,但在模板外圍的尺寸由於我們習慣讓它尺度共線,所以它會打折,還有上下方向超過內定的檢查次數后還是有干涉時,它也會打折。
【系統安裝路徑設定】設定此路徑后就可不需注冊,它優選於注冊表里的路徑設定。
設定好后,選【執行】,再執行尺度標注,選擇需要的標注樣式(圓心自動或自動標注),然后依次指字字高,基準點,選擇要標注的圖元,選擇標注方式(定點還是定長,它們只是外圍尺度線長的設定方式的區別),在出現的紅色範圍框外點擊一下即可(目前點擊就算不在斜角也會自動幫你把錯誤糾正過來)

十六．新增尺度反向功能
     命 令﹕qr
功能說明﹕此功能可以變更尺度標注產生的方向,且基準點也會隨著變到相應的位置.
操作說明﹕在命令欄輸入qr后,出現提示[尺寸(反向)速改]--請選取欲修改的尺寸圖元/B:指定新基點
          如需指定新基點時在提示后鍵入B,再選擇新基點(可以是線),再選需反向的尺寸即可。

十七．改善尺寸共線功能
       命 令﹕d1
功能說明﹕可把同方向的尺寸拉到同一個位置上,使之整齊美觀。
操作說明﹕在命令欄輸入d1后,出現提示[尺寸定點功能]--請選取基準尺寸圖元:/或按ENTER後選取欲共點的尺寸圖元
          可選取某一尺寸圖元作為基準,再框選需共線的尺寸圖元(不同方向的尺寸圖元它會自動過濾),回車后所選尺寸圖元即會以基準圖元的尺度線平齊;
        也可直接按ENTER鍵后選擇尺寸圖元,再把它拉到指令點。

十八．新增圓角交點功能
       命 令﹕fp
操作說明﹕在命令欄輸入fp,出現提示后再選取產生交點的邊即可。


十九．新增和修改圖層快捷鍵格式
        規則如下表:
命令
名稱
開啟的圖層
當前層

O加模板名

單開模板
模板主層
銑床與銑床尺寸層
線割與線割尺寸層

銑床尺寸層

T加模板名

加開模板
模板主層
銑床層
線割層

當前層不變
模板名加P
單開入子
入子與入子尺寸層
入子尺寸層
A加模板名
加開入子
入子層
當前層不變

二十．新增圖層轉換功能
       命 令﹕chl
功能說明﹕能把不同形式的圖層一次性全部轉換成presscad的圖層或任意指定圖層。
操作說明﹕在命令欄輸入chl后,出現對話框如下

 點【選圖元】,回到繪圖區選擇需進行圖層轉換的圖元,再回到對話框,在【新
圖層】欄位下鍵入presscad的圖層,再點選【圖層轉換】即可完成。

二十一．新增零件處理功能
       命 令﹕mmm  eee   ccc
功能說明﹕移動､刪除和复制零件。指進行模板分離后,在任意模板位置移動､刪除和复制零件時,其它模板上相應的圖元也會隨之移動､刪除和复制。
操作說明﹕在命令欄輸入命令后,直接選取需移動或刪除的零件圖元即可。

二十二．新增零件自動分離功能
       命 令﹕dp
功能說明﹕指進行模板分離后,再在任意圖層的指定位置追加標準零件或異形零件,執行此功能即可把這些追加的東西自動分離到各模板的對應位置上.
操作說明﹕在命令欄輸入命令后,直接選取需分離的圖元即可.
























★ .在線割輔助功能一里的自動穿線孔里新增了選擇異形孔的功能
★ .在繪制A沖B沖時將會自動將刀口說明加到下模板上.
★ .圖元分工程時,能在相對應的工程加上文字,以示區別.
★ .新增加小線段自動串接功能:
請將AUXTOOLS.ARX檔案放于PRESSCAD\PROGRAM\目錄下.
功能說明:
許多由3D圖檔(如Pro_E圖檔) 轉換成的2D圖檔,其直線和圓弧均由無數小線段組成.
該功能可將這無數小線段轉換成直線和圓弧,並串接成複線.
操作說明:
該功能的快速鍵為SP,當您輸入SP,命令提示行將出現下列提示:
S:設定 / <請選擇要轉換的圖元>:
當您輸入S(設定),將出現下面的對話框:







欄位說明:
[線段轉化最小長度]:轉化成圓弧的線段最小長度.若線段長度小于該長度值,系統會將若線段長度小于該長度值,數段小線段累加,當累加值大于該長度值,系統將這數段小線段轉化成一段小線段后, 再轉化成圓弧.
[線段轉化臨界長度]: 轉化成圓弧的線段最大長度. 若線段長度大于該長度值,系統不會將該線段轉化成圓弧,仍為直線段.
[臨界斜度變化]:轉化成同一圓弧的首尾線段之間的相對斜度最大值. 若線段之間的相對斜度大于該設定值, 線段轉化成圓弧時,圓弧將會在此處產生拐角.
轉化條件參數設定OK后,您可選擇需轉換之圖元.
★.線割時云形線的處理方法：因云形線在R14,R2000以上的版本無法將圖形分解,我們只需將圖面另存為R12的DXF檔案格式,再用R12的DXF檔案格式開取及可將圖形分解,串接做路徑
★.換層功能增強
   請將AUXTOOLS.ARX檔案放于PRESSCAD\PROGRAM\目錄下.
   CLL為換層功能之快速鍵,輸入指令CLL,命令提示行將出現下列提示:
   S:設定 / <請選擇圖元>:
   輸入副指令S,則出現下列對話框:
欄位說明:







[尺寸層]  設定所選圖元之尺寸將換至的圖層.
[文字層]  設定所選圖元之文字將換至的圖層.
* 例如,若將下列圖元換至DIE,則所選圖元之尺寸將換至DIE_OM,所選圖元之文字將換至DIE_WM.
★. 新增連續拷貝功能
請將Auxtools.arx文件拷貝至PressCAD\Program目錄下;其全命令為XCOPY．
★.模具總設定內浮升梢等高套筒長度自動計算
請將Plate8.arx Plate2.arx文件拷貝至PressCAD\Program目錄下
★.改善單斷面展開功能
請將Bend1.arx文件拷貝至PressCAD\Program目錄下
★.改善拆零件圖功能
請將Part.arx文件拷貝至PressCAD\Program目錄下；主要針對英制螺絲．
 









★.新增加圖組置換功能:
請將CCPC3.ARX檔案放于PRESSCAD\PROGRAM\目錄下.
RB為的圖組置換快捷鍵
操作方法:在命令行輸入"RB"后,命令行提示:請選擇圖組:
情況一:
如果該圖形中無圖組存在或者圖組在插入時已經炸開,則執行"RB"後
選擇其它圖形時無效,(即"RB"指令只對未炸開的圖組有效)
情況二:
點選中一個圖組后,命令行繼續提示: 請選擇置換圖形: 選擇一個需要的圖形,則圖組被置換成所需要的圖形


