                  *****************************************      
                  ***   神思第二代居民身份证验证软件    ***
                  *****************************************      


1.  软件启动。
    a.	将神思第二代身份证验证机具连接到计算机。
	　　SS628(100)型是RS232（串行）通讯方式。随机附带的通讯线一端是Mini-B型
        接口，另一端是RS232的DB9接口，并且附带了一个USB接口，用于从计算机的USB接
　　　　口给验证机具提供电源。
　　　　　　连接时，首先将DB9接头连接到计算机9针串口，将USB取电接口插入旁边的
　　　　USB接口。然后将Mini-B接口插入到验证设备的通讯接口。此时验证机具的电源
　　　　指示灯和工作指示灯应该亮。故障灯不亮。 
	
　　　　　　SS628(100)U型是USB通讯方式。随机附带的通讯线一端是Mini-B型接口，另
　　　　一端是USB接口。
　　　　　　连接时，首先将USB接口头连接到计算机的USB口,然后将Mini-B接口插入到
　　　　验证设备的通讯接口。此时验证机具的电源指示灯和工作指示灯应该亮。故障灯
　　　　不亮。 

	　　如果故障灯亮或者闪烁，请确认计算机USB接口是否供电不足(有些计算机可
　　　　能不太标准，USB接口供电电压低),如果是该问题，可以向代理商选购专用5V电源
　　　　适配器。
	
    b.	双击软件快捷方式“神思二代证验证系统”运行验证软件。
    c.	软件启动时会自动查找机具连接到的端口，如果设备没有预先连接到计算机，软件
        会给出提示，连接好验证机具后，点击“开始读卡”，软件会自动重新连接机具。
    d.	启动完成，机具的工作灯将在不停闪烁。此时可以刷卡。
2.  软件设置。
    a.	本功能是基本的演示功能，不保证针对所有输入窗口有效。对于标准的输入
        编辑框，应该可以实现自动填充的功能。
    b.	点击“设置目标”，在身份证信息位置出现灰底红色数字的方框。
    c.	分别用鼠标左键点中方框，托拽到其他应用程序的对应输入框上，然后松开
        左键，弹出对话框显示是否正确。双击身份证边框内，可是软件变为简洁版，
        方便信息的录入，再次双击恢复原状态。
    d.	目标设置完毕，必须点击“保存设置”，才能够设置成功。
         
        在“参数设置”按钮组中
    e.	要实现自动填充，还需要勾选“自动填充”项。这样刷卡时才能够实现自动填
        充功能。
    f.  点击“自动隐藏”，会在指定时间后最小化导系统托盘。下次读卡会自动弹出。
    g.  “自动清除”，会在指定时间后清除窗口内的显示信息。
    h.  可以更改背景图片和Logo图片。点击清除，重启软件后，恢复原状。
    i.  可以提示数据备份的身份证数量，方便掌握数据库大小，提高验证身份证速度。
    j.  此外，还可以选择读取新地址。
    k.  波特率选择（仅限串口类型）可选择通讯的波特率。

3.  软件界面的一些说明
    a.	当点击软件窗口右上角的关闭叉号来关闭窗口时，软件并没有退出，而是缩到屏幕
        右下角的系统托盘处，即显示始终的位置。图表示黄色或者红色SS标志。鼠标左键
        点击会恢复窗口，右键点击，弹出菜单：关于，数据查询，简洁模式，退出。
        要退出软件，可以点击退出按钮，或者托盘栏右键菜单的退出项。
    b.	在窗口中央虚拟身份证卡的背景上双击鼠标左键，窗口将切换为置顶的微缩模式，
	以不妨碍其他软件的应用。微缩窗体可以通过托拽身份证照片位置来移动窗体。再
	次在窗口中央虚拟身份证卡的背景上双击鼠标左键，会恢复窗体。

4.  软件报表。
    a.	点击“数据查询”按钮，可以对刷卡认证记录进行查询，并可以进行“人事档案表”
        的打印操作。
    b.	数据查询窗口左侧为数据查询和备份，右侧为报表的设置和打印。数据查询中上边
        的列表为记录的身份证信息，下边列表为上边选中的身份证的验证时间。左侧最下
        边为一张身份证的预览，因为不是直接扫描的信息，所以显示信息的位置会与真实
        身份证有所差别。
    c.	数据查询左侧，点击“查询”按钮，弹出“数据查询”设置窗口，要以哪项信息查询，
        需要勾选对应信息前的勾选框。
    d.	对于验证时间的查询可以选定一个范围。结果是，选中左侧身份证信息表的一个记
        录时，验证时间表只显示查询时间范围内的记录。
    e.	点击“全部”按钮，列表恢复到初始全部显示状态。
    f.	点击“报表”按钮，会刷新右侧报表信息。
    g.  点击“导出”按钮，当前报表可以选择以xml或csv格式输出，
        xml格式可以选择是否输出图片。
    h.  点击“备份”按钮，可将当前所有数据备份，并可以选择是否清除当前所有记录。
    i.  点击“查看”按钮，查阅以前备份的数据报表，标题项可实现排序。点击“缺省”
        按钮恢复查阅前状态。
    j.  新增图片导出功能，可以导出jpg格式的图片方便用于其他证件。
    k.	右边报表按钮分别是：
        预览缩放，打开（打开保存的报表），保存（保存当前报表），设置（设置打印机
        和纸型），修改（可以对当前报表进行修改，采用可编程控件，可以进行较高级的
        修改），打印（打印当前报表）。
        
        
                                                山东神思电子系统有限公司
                                                2005-08-24