# Réglage Carte, Coordonnées

Le réglage des cartes et des coordonnées a six onglets :

- Carte, Coordonnées
- Champ de Vision
- Projection
- Filtre d'objet
- Espacement des grilles
- Liste des objets

## Carte, Coordonnées

Vous pouvez choisir ici le système de coordonnées de la carte. Quatre systèmes sont disponibles :

- Coordonnées équatoriales
- Coordonnées azimutales
- Coordonnées galactiques
- Coordonnées écliptiques

Prise en compte de la précession, de la nutation et de l’aberration

Si vous ne cochez pas l'option Mode expert, vous pouvez choisir dans le groupe Type de coordonnées quatre options :

- Apparente (équateur vrai, …)
  C'est la position apparente pour l'équinoxe de la date de la carte, y compris la correction pour le mouvement propre, la précession, la nutation, l'aberration, la déflexion de la lumière. Normalement, c'est ce paramètre que vous devez utiliser car c'est le seul à afficher la position réelle des objets
- Moyenne de la date …
  La position pour l'équinoxe de la date, avec seulement la correction pour le mouvement propre et la précession. Utilisez ce paramètre uniquement pour comparer les coordonnées avec d'autres sources qui utilisent ce système, comme un almanach imprimé
- Moyenne J2000 …
  La position moyenne pour la date 2000.0, y compris la correction pour le mouvement propre et la précession à 2000.0. Utilisez ce paramètre uniquement pour comparer les coordonnées avec d'autres sources qui utilisent ce système, comme un atlas imprimé
- Astrométrique J2000 …
  Utilise l'équinoxe 2000.0 et la précession pour 2000.0, mais le mouvement propre pour la date de la carte. Ce paramètre est utilisé uniquement pour comparer les coordonnées avec un logiciel d'astrométrie.

Dans le Mode expert vous pouvez spécifier plus de details :

- Equinoxe année (de -20000 à 20000)
- Epoque année (de -20000 à 20000)
- Mouvement propre à cocher pour corriger les positions selon une époque donnée
- Position moyenne ou Position vraie pour Nutation et aberration.

## Champ de Vision

Ici vous pouvez spécifier les plages de valeur de onze champs de vision (numérotés de 0 à 10).

Pour chaque plage, spécifiez la valeur minimum en degrés, elle devient le maximum de la plage précédente.

Le minimum de la première plage est 0.0° et le maximum de la dernière est 360° (qui apparaît comme 0.0°), on ne peut pas les modifier.

Ces plages sont affichées au bas de tous les onglets Catalogue et utilisées dans les onglets Projection, Filtres d'objet et Espacement des grilles.

## Projection

Pour chaque plage de champ de vision vous pouvez choisir entre quatre types de projection :

- ARC Zénithal équidistants. Elle correspond à la projection d'une caméra de Schmidt.
- TAN Gnomonique. C'est la projection par défaut jusqu'à 90° de champ. Correspond à la projection d'une image de télescope sur une plaque photographique. La projection tangente produit une distorsion importante au dessus de 90° et diverge vers 180°
- SIN Orthographique oblique. Utilisée pour afficher des images en radio-astronomie. La projection sinusoïde produit un recouvrement à 90°.
- CAR Cartésienne. Elle n'a pas grand intérêt sauf qu'elle peut afficher un très grand champ de vision.
- MER Mercator. Une bonne projection pour les grand champs mais elle diverge vers les pôles. C'est la projection par défaut entre 90° et 360°.
- HAI Hammer-Aitoff. Un bon compromis souvent utilisée pour l'affichage du ciel complet.

Les trois projections zénithale d'après E. Griessen, AIPS memo 27

Par défaut les projections CAR, MER et HAI sont obliques, l'équateur de la projection est déplacé au centre de la carte afin de minimiser les distorsions.
Si vous voulez l'apparence classique d'une de ces projection vous devez décocher “Utilise des projections obliques” dans la configuration.
Voir la page comparaison des projections pour plus d'informations.

## Filtre d'objet

Cet onglet règle la limite de magnitude de étoiles et des objets du ciel profond selon le champ de vision de la carte.

Filtrer les étoiles peut être :

- désactivé (seulement pour les petits champs de vision),
- automatique et vous pouvez spécifier une magnitude limite comme Référence pour l'oeil nu,
- manuel et vous pouvez spécifier une magnitude limite pour chaque plage de champ de vision.

Filtre de nébuleuses (en réalité des objets du ciel profond) peut être :

- désactivé (seulement pour les petits champs de vision),
- manuel et vous pouvez spécifier une magnitude limite pour chaque plage de champ de vision.

Vous pouvez aussi filtrer les objets de grande taille en précisant une taille limite en minutes.

## Espacement des grilles

Cet onglet règle l'espacement des grilles de coordonnées selon le champ de vision de la carte.

- Degrés pour l'altitude ou la déclinaison
- Heures pour l'azimuth ou l'ascension droite

Vous pouvez désactiver ou activer le tracé des grilles pour chaque champ de vision.

Vous pouvez désactiver ou activer le tracé de la boussole, ajuster sa taille ou choisir un simple pointeur N/E.

## Liste des objets

Vous pouvez choisir quel type d'objet sera affiché dans la liste des objets de la carte.

Cliquer le bouton de la barre principale pour afficher la liste des objets.