# Guider un télescope

## Contenu du Guide

- Installation
- La Carte
- Système Solaire
- Ciel profond
- Guider un télescope
- CdC comme serveur d'application

Les étapes de base sont:

1. Sélectionnez le pilote de télescope (ASCOM ou INDI, assurez-vous d'avoir installé les pilotes correspondants)
2. Une fois que vous avez sélectionné le pilote de télescope, allez dans le panneau de contrôle du télescope et de définir la configuration de base du télescope: port COM, variante du modèle, …
3. Lorsque vous êtes prêt (tous les câbles fixés, initialisation de la raquette faite), connecter le télescope en utilisant le bouton Connecter.
4. Cliquez sur le bouton Goto pour commander le télescope d'aller à votre cible.

La documentation complète est disponible avec le menu Télescope.

Voir l'aide spécifique sur chaque pilote pourASCOM ou INDI.