# Ajustes del observatorio

Desde el menú: Ajustes → Observatorio
También puede accederse a esta configuración usando el ícono en la barra izquierda, o mediante Ajustes → Acceder a todos los ajustes.

Este cuadro de ajustes tiene dos pestañas:

- Observatorio
- Horizonte

Para una correcta representación de los objetos en la carta, no olvides configurar también la fecha y hora.

## Observatorio

Define la ubicación del sitio de observación, que se usa para calcular la elevación y acimut de cada objeto de la carta, horas de salida y puesta, paralaje de objetos del sistema solar, etc.

Hay varias maneras de definir la ubicación. Es aconsejable comenzar probando con el botón “Localización por Internet” que, si la computadora está conectada a la red, podrá identificar al menos el país. La exactitud del resultado, de todos modos, varía enormemente de país en país y de acuerdo a los proveedores del servicio de red.

A continuación puedes refinar el resultado usando la “Base de datos de observatorios” mediante el botón provisto, que permite encontrar millones de ubicaciones. Encontrarás más detalles aquí abajo.

También puedes escribir el nombre de tu sitio y señalar en el mapa una ubicación aproximada. O, si prefieres la máxima precisión, usar las coordenadas y altura obtenidas con un receptor GPS.

Es importante elegir además la zona horaria correcta para el observatorio, que SkyChart necesita (junto con la configuración de hora de verano) para calcular la hora universal (UT). Estos ajustes son fundamentales para el cálculo de las efemérides y las cartas. Es recomendable usar la zona horaria del país, que será correcta incluyendo la hora de verano para cuaquier época para la cual existan reglas conocidas. Si usas el huso horario especial GMT, ten en cuenta que el signo de la hora es el opuesto al que uno espera: las zonas al oeste de GMT tienen signo positivo. Revisa http://es.wikipedia.org/wiki/TZ_Database.

Si usas un mismo sitio de observación con frecuencia, puedes agregarlo a tus favoritos con el botón “Añadir”.

Base de datos de observatorios

- Elige el país.
- Elige el sitio desde el cual observas.
  - Para ampliar la elección puedes descargar el archivo detallado de tu país. Si quieres copiar esta información a una computadora que no tenga acceso a Internet, la encontrarás en el directorio de datos de usuario, en el directorio “tmp”.
  - Ingresa (una parte de) el nombre de una ciudad cercana a tu sitio.
  - Presiona el botón “Buscar”.
  - Selecciona la ciudad cercana correcta de la lista.
  - Presiona el botón “Cercanías”.
  - Ahora, en la lista encontrarás nombres de lugares cercanos a la ciudad elegida. Elije el que más te convenga.
  - El código de ubicación ayuda a resolver sitios homónimos, tales como una montaña y un río con el mismo nombre. Click en el código para ver sus definiciones.
- Si este procedimiento no fuera suficiente, puedes agregar, modificar o eliminar sitios usando los botones apropiados. Usa un prefijo (p. ej. obs_) para poder encontrar este tipo de sitios rápidamente en el cuadro de búsqueda.

## Horizonte

Cuando la carta está configurada para usar el sistema de coordenadas acimutales, se puede representar el horizonte como una línea o como un área. Para saber más sobre cómo cambiar el sistema de coordenadas, lee aquí. Puedes cargar un archivo de horizonte configurando su ubicación.

### Crea tu propio archivo de horizonte

Puedes crear un archivo de horizonte usando un editor de texto como Notepad o VI. Revisa a manera de ejemplo el archivo [installation directory]/data/horizon/horizon_Geneve.txt.

Como podrás ver, el horizonte está definido por una serie de registros. Cada línea del archivo contiene un par de valores. El primero es el acimut, el segundo es la elevación. Las unidades son grados sexagesimales, con el acimut 0° hacia el Norte, 90° hacia el Este, y la elevación de 90° es el cenit. Usa un punto (.) como separador de decimales (no uses una coma). Puedes poner un comentarios en el archivo de horizonte indicando la línea con el símbolo numeral (#).

### Usar una imagen de horizonte

También puedes usar una imagen panorámica para el horizonte. Debe ser un archivo PNG o BMP de cualquier tamaño, representando los 360° en proyección equirrectangular. El horizonte debe estar en el medio exacto de la altura de la imagen. El área del cielo debe ser transparente (#FF00FF para el formato BMP). El borde izquierdo de la imagen es la dirección Este. Si tu imagen tiene otra orientación deberás dar un ángulo de corrimiento. Esta función es compatible con las imagenes de horizonte hechas para Stellarium (tipo esféricas).

### Otros ajustes

Hay ajustes adicionales autoexplicativos: * Tal vez quieres representar objetos debajo del horizonte. * Si tu sitio está en una montaña alta, tal vez quieras representar el horizonte mediante una línea deprimida en elevación.

Además, puedes especificar temperatura, presión del aire y humedad. Estos valores permiten a SkyChart calcular la refracción atmosférica.

El ajuste final es una pequeña corrección para la orientación del eje terrestre. Puedes encontrar los datos en el IERS Bulletins A más reciente:

                         MJD      x(arcsec)   y(arcsec)   UT1-UTC(sec)
           2014  1 31  56688       0.0245      0.3483     -0.12827

Por ejemplo, para el 31 de enero de 2014, usa X=0.0245 e Y=0.3483.