# Installation pour Ubuntu

La procédure d'installation ci-dessous utilise uniquement la ligne de commande car c'est la méthode la plus simple à suivre simplement en faisant un copier/coller des commandes dans un terminal. Ces instructions sont testée avec les versions d'Ubuntu supportée actuellement.

1. Ajouter la clé publique de Patrick Chevalley's pour APT:

       sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8B8B57C1AA716FC2

2. Ajouter le dépôt de Cartes du Ciel:

       sh -c "echo deb http://www.ap-i.net/apt stable main > /etc/apt/sources.list.d/skychart.list"

   Note: Si vous voulez installer la version beta en cours de développement remplacer le mot “stable” par “unstable” dans la commandes.

       sh -c "echo deb http://www.ap-i.net/apt unstable main > /etc/apt/sources.list.d/skychart.list"

3. Mettre à jour les dépôts:

       sudo apt-get update

4. Installer Cartes du Ciel sans les dépendances recommandées (n'installe pas les logiciels requis pour voir les satellites artificiels, vous pourrez les installer plus tard):

       sudo apt-get install --no-install-recommends skychart

5. C'est tout ce dont vous avez besoin pour observer le ciel à l'oeil nu. Mais si vous voulez voir plus d'objets du ciel profond vous pouvez installer les paquets supplémentaires suivants:

       sudo apt-get install skychart-data-stars skychart-data-dso skychart-data-pictures

6. Lancer Cartes du Ciel depuis un terminal:

       skychart

   Vous trouverez aussi le bouton Skychart dans le menu principal.

7. Le programme ce lance. il prend quelques secondes pour s’initialiser. Lisez les dernier changement et cliquez sur Suivant.
8. La fenêtre Observatoire s'ouvre. Vous devez indiquer au programme votre lieux d'observation. Le bouton “Base de donnée” permet de choisir un pays et ville près de chez vous. Vous pouvez télécharger plus de détail pour votre pays ou utiliser le bouton “Localisation par Internet”. Dans ce dernier cas la précision dépend de votre fournisseur d'accès.
9. C'est tout, le programme est maintenant configuré et se lance. Voir le guide d'utilisation rapide pour la prise en main des différentes fonctions.