# Configuración de imágenes

Desde el menú: Ajustes → Imágenes
Pueden usarse imágenes en formato FITS superpuestas a la carta, almacenadas en dos direcotorios:

- directorio de instalación\data\pictures\sac\ que contiene imágenes de los objetos del catálogo SAC.
- datos del usuario\pictures\ que se usa para guardar imágenes descargadas del DSS o imágenes temporarias de RealSky.

## Imágenes del catálogo de nebulosas (DSO Catalog pictures)

Esta pestaña permite configurar la representación de imágenes realistas del cielo superponiendo a la carta imágenes en formato FITS, independientemente de la representación de símbolos, y para cualquier campo visual. Para lograrlo SkyChart necesita categorizar las imágenes y almacenar sus características en una base de datos. Esta función se ejecuta desde esta pestaña, donde se define el directorio en el que están almacenadas las imágenes. Usualmente es el subdirectorio data/pictures del directorio de instalación de SkyChart, pero puede cambiarse.

Nota: no debe especificarse el directorio mismo que contenga las imágenes sino el inmediatametne superior. Esto es así para permitir en el futuro agregar otros catálogos de imágenes en subdirectorios separados.

Mediante el botón “Explorar directorio” SkyChart analiza las imágenes. Al terminar mostrará un mensage del tipo: Hay xxxx imágenes catalogadas (9894 en la versión 3.8). Si el número es 0 revisa el sitio donde tienes las imágenes.

Para activar la exhibición de las fotos selecciona “Mostrar imágenes…” al pie del cuadro. Puedes ajustar el brillo y el contraste usando los controles deslizantes.

Si no instalaste ningún catálogo de imágenes, prueba con el del SAC: paquete de imágenes.

## Fondo

Desde esta pestaña puedes accedet a un archivo FITS escribiendo su nombre o explorando el árbol de directorios. El directorio predeterminado para estas imágenes es C:\Documents and Settings\[user]\Local Settings\Application Data\SkyChart\pictures (Windows) o /home/[user]/.skychart/pictures (Linux). En este directorio encontrarás las más reciente imagen descargada desde el repositorio DSS (llamada “$temp.fit”). Puedes cambiar el directorio y cargar imágenes FITS de donde fuera. Por ejemplo, si instalaste el paquete de imágenes SAC con la instalación típica de SkyChart, puedes abrir imágenes FITS de nebulosas desde /usr/share/apps/skychart/pictures/sac (Linux) o C:\Program Files\ciel\pictures\sac (Windows). La carta activa se reposicionará de acuerdo a los parámetros de la imagen elegida.

Puedes ajusta la escala, el brillo, el contraste y la transparencia de la imagen y, por supuesto, marcar “Mostrar esta imagen”.

## DSS RealSky

SkyChart puede mostrar imágenes FITS en cualquier lugar de la carta. En esta pestaña puedes configurar las fuentes desde donde podrás descargar estas imágenes. Puede ser desde la Internet o, si tienes los discos RealSky, desde la lectora de discos de tu computadora.

### DSS en línea

Si tienes una conexión de Internet puedes descargar imágenes FITS desde el sitio del Digital Sky Survey (DSS), eligiendo el catálogo que prefieras en la lista.

El tamaño de las imágenes está limitado por el campo visual. Usualmente no puedes descargar imágenes si el campo visual es mayor que 2 grados. Cuanto mayor sea el campo visual más tiempo llevará la descarga, y mayor probabilidad de errores de comunicación o del servidor. Generar las imágenes FITS lleva un esfuerzo computacional considerable, debes tener paciencia.

Para saber más sobre cómo descargar imágenes del DSS, revisa aquí.
Para saber más sobre cómo exhibirlas en pantalla, click aquí.
Para saber más sobre la configuración de los recursos del DSS, revisa aquí.

### Descargar archivo (Download archive)

Usa esta sección para guardar una copia en tu computadora de la imagen obtenida del servidor del DSS. Puedes especificar el directorio y la opción de recibir una confirmación antes de guardar un archivo.

En la pestaña siguiente se configuran las opciones de representación de estas imágenes archivadas.

### RealSky

Aquí estableces la ubicación del juego de CDs RealSky en tu computadora. Tienes que especificar la versión, dónde están los archivos auxiliares, la ubicación de la lectora y del archivo temporal.

También puedes especificar si deseas seleccionar una placa de la lista, y si prefieres limitar el tamaño de la imagen.

## Archivo de imágenes (Image archive)

Si tienes imágenes descargadas guardadas, puedes seleccionar aquí cuáles quieres usar en la carta.

Sólo pueden usarse imágenes en formato FITS que incluyan la información WCS. Hay muchos programas que permiten realizar una reducción astrométrica de tus propias fotos, e inclusive soluciones online.

La lista puede incluir hasta diez directorios donde el programa buscará las imágenes. Selecciona la primera columna para activarlos (cuando se ponga verde). La segunda columna es el nombre del directorio. Asegúrate de incluir el directorio que elegiste para la descarga automática de imágenes del DSS.

La última columna muestra la cantidad de imágenes incorporadas a la base de datos. Si agregas imágenes manualmene en los directorios, usa el botón “Scan archives” para actualizar la base de datos.

Finalmente, puedes elegir si mostrar las imágenes en la carta, si se muestra una etiqueta junto a ellas, y si prefieres definir un número máximo de imágenes para no sobrecargar el procesamiento.

Haciendo un click derecho en la Lista de imágenes en la carta puedes cambiar este ajuste para la carta activa, así como seleccionar imágenes adicionales a las que el programa muestra automáticamente.