# Com guiar un telescopi

## Contingut de la guia ràpida

- Instal·lació
- La carta
- Sistema solar
- Objectes de cel profund
- Com guiar un telescopi
- Cartes del Cel com un servidor d'aplicacions

Les accions bàsiques són:

1. Seleccioneu el controlador (driver) del telescopi (ASCOM o INDI, assegureu que teniu instal·lats els corresponents controladors)
2. Un cop hagueu seleccionat el controlador, aneu al panell de control del telescopi i poseu-hi la configuració bàsica del telescopi: port COM, variant del model, …
3. Quan estigueu a punt (tots els cables connectats, feta la inicialització del comandment de mà), connecteu el telescopi usant el botó Connecta.
4. Feu clic al botó Vés a per ordenar al telescopi que vagi al vostre objectiu en el mapa.

La documentació completa està disponible en el Menú telescopi

Consulteu l'ajuda específica de cada controlador: ASCOM, INDI, LX200 i Encoder.