# Guidare un telescopio

## Contenuto della guida

- Installazione
- La mappa
- Il sistema solare
- Oggetti del cielo profondo
- Guidare un telescopio
- Cartes du Ciel come un server di applicazioni

I passaggi fondamentali sono:

1. Selezionare il driver del telescopio (ASCOM o altri driver; se ASCOM oppure INDI, assicurarsi di aver installato i driver corrispondenti)
2. Una volta selezionato il driver del telescopio, andare al pannello di controllo del telescopio e impostare la configurazione di base del telescopio: porta COM, variante del modello, …
3. Quando si è pronti (tutti i cavi connessi, inizializzazione manuale fatta), connettere il telescopio utilizzando il pulsante Connetti telescopio.
4. Fare clic sul pulsante Slew per comandare al telescopio di andare all'obiettivo selezionato.

La documentazione completa è disponibile con il Menu telescopio

Vedere l'aiuto specifico per ogni driver ASCOM, INDI, LX200 e Encoder.