# Interface ASCOM

depuis le menu: Télescope

Cette interface peut être utilisée avec n'importe quel télescope supporté par la plate-forme ASCOM. Il ne fonctionne que sur Windows. Veuillez vous référer à http://ascom-standards.org pour obtenir la dernière version du pilote et pour plus d'informations.

Ensuite, utilisez Configuration → Général → Télescope pour sélectionner l'interface Ascom puis ouvrez le panneau de configuration.

Pour la première utilisation, vous devez Sélectionner le pilote à utiliser et fournir des informations de configuration en fonction du télescope que vous utilisez.

Le bouton Paramètres avancés ouvrir une fenêtre avec les paramètres que vous avez normalement pas besoin de changer.
En ce moment, c'est utiliser pour forcer l'équinoxe du système équatorial quand il est mal signalé par un pilote.

Puis cliquez sur le “Bouton de connexion”, la couleur doit changer au vert et les coordonnées du télescope sont affichées.

Vous pouvez maintenant définir les coordonnées géographiques et l'heure du télescope en utilisant les valeurs de votre ordinateur. Mais ce n'est normalement pas nécessaire puisque votre télescope doit être déjà aligné avant de vous connecter.

Pour libérer de l'espace sur l'écran, vous pouvez fermer la fenêtre de l'interface en cliquant sur le bouton “Masquer”.

Reportez-vous au menu principal Télescope pour apprendre à suivre la position du télescope sur la carte ou d'utiliser la fonction Goto si votre télescope le permet.

Aussi, si supporté vous pouvez affiner la précision de pointage locale en utilisant la fonction “Sync” sur une étoile proche à tout moment.

Les options de configuration sont sauvegardés lorsque vous masquez la fenêtre. Enregistrer également les options par défaut dans le menu de CdC de garder votre choix d'interface.