# Installation pour Windows

## Instruction pour l'installation des binaires sur un système Windows.

### Nouvelle installation

Pour une nouvelle installation, téléchargez le programme d'installation correspondant à votre système

- skychart-xxx-windows.exe pour un système 32 bit.
- skychart-xxx-windows-x64.exe pour un système 64 bit.

Lancer le programme d'installation skychart-xxx.exe et choisir votre répertoire d'installation. (p.ex: C:\Program Files\Ciel)

### Mise à jour

Pour effectuer une mise à niveau vers une nouvelle version, téléchargez et exécutez le nouveau programme d'installation. Assurez-vous d'installer dans le même répertoire que la version précédente.

Si vous désinstallez d'abord la version précédente, cela supprimera également tout les catalogues supplémentaire que vous avez pu installer et réinitialise votre configuration.

Si vous passez d'une version 32 bits à 64 bits, vous devez également conserver l'ancien répertoire d'installation. Le programme 64 bits sera installé dans “Program files (x86)” mais cela n'a aucune conséquence.
Si cela vous ennuie, désinstallez d'abord la version 32 bits. Mais avec l'effet décrit ci-dessus.

## Options

### Pilote de télescope

Seul un nombre limité de télescope sont supportés nativement.
Pour un plus grand choix installez la platforme ASCOM ainsi que les pilotes nécessaires.

### Enregistrement de vidéo

L'enregistrement de vidéo demande le programme ffmpeg

Vous pouvez trouver des téléchargement tout prêt pour Windows:
http://www.videohelp.com/tools/ffmpeg
http://sourceforge.net/projects/mplayer-win32/files/FFmpeg/

Vous pouvez l'installer ou vous voulez mais n'oubliez pas de renseigner la position de ffmpeg.exe dans le menu Configuration / Date-Heure / Animation