# Ajustes generales del sistema

Desde el menú: Ajustes → General.

## General

En esta pestaña puedes manejar la base de datos de SkyChart. Contiene los elementos orbitales de cometas y asteroides, información de las imágenes del SAC, del DSS y de RealSky, e información sobre la ubicación de los observatorios.

Para representar los cometas y asteroides, SkyChart calcula sus efemérides y las guarda en una base de datos. Antes de hacerlo, necesitas descargar datos recientes de sus elementos orbitales. Revisa las pestañas cometas y asteroides correspondientes al menú Ajustes → Sistema solar.

También puedes crear una base de datos de imágenes del SAC. Para más información sobre éstas, revisa la pestaña objetos del menú Ajustes → Imágenes.

La información sobre países y obervatorios también se guarda en la base de datos. Puedes crearlo desde el menú Ajustes → Observatorio.
Una instalción estándar de SkyChart crea una base de datos SQLite. SQLite es muy rápida y fácil de usar. Pero tal vez prefieres usar MySQL como DBMS. Por ejemplo, si quieres buscar cometas y asteroides externos a SkyChart con otra aplicación. O si quieres compartir una misma base de datos entre varias computadoras. Necesitas al menos un conocimiento básico de MySQL para hacerlo. Otra advertencia: si decides cargar los datos de MPCORB sin límites en una MySQL DBMS, puede llevarte horas. Si usas Windows XP, copia libmySQL.dll del directorio bin de la instalación de MySQL al directorio de instalación de Skychart.

- SQLite: Contiene la ubicación de la base de datos. Usualmente en Windows es \My documents\[user]\Local Settings\Skychart\database\. Puedes cambiarla.

- MySQL: Necesitas un servidor MySQL al cual conectarte. Se propone una conexión local. Puedes especificar una conexión alternativa con parámetros preestablecidos:
  - DB Name cdc
  - Host Name localhost
  - Userid root
  - Password [tu calve root de mysql]
  - Port 3306 (standard MySQL port)
  - Asteroid Setting te lleva a Ajustes → Sistema solar → Asteroides. (versiones más viejas de SkyChart).
  - Comet Setting te lleva a Ajustes → Sistema solar → Cometas. (versiones más viejas de SkyChart).
  - Drop DataBase borra el contenido de la base de datos.

- Create DataBase inicia el script de SQL “define tables”.
- Check permite verificar la creación exitosa de las tablas.

Directorio especifica la ubicación de los directorios de instalación de SkyChart y de datos de usuario. Puedes cambiarlos.

## Servidor

En esta pestaña puedes configurar los parámetors para usar Skychart como servidor. Puedes verificar el estado de la conexión en Vistas → Información de servidor

- SkyChart acepta conexiones seleccionando Usar servidor TCP/IP.
- SkyChart verifica la atención del cliente y cierra la conexión de un cliente inactivo a menos que elijas Mantener viva la conexión con el cliente.
- Interface IP del servidor define la interfase de red que Skychart escucha. El valor predeterminado 127.0.0.1 permite sólo conexiones locales. Si el cliente es remoto, necesitas dar su dirección IP o 0.0.0.0 paraa escuchar todas las interfases.
- SkyChart escucha el puerto establecido en Puerto IP del servidor. Si lo cambias, debes cambiarlo también en el software del cliente.

## Telescopio

Para usar SkyChart con tu telescopio necesitas establecer algunas configuraciones básicas en esta pestaña. En primer lugar selecciona la interfaz del telescopio. Puedes elegir entre:

### ASCOM

Usa sólo en Windows. Con ASCOM puedes controlar la mayor parte de tu equipo astronómico, tal como la montura y el domo. Si no tienes el driver Ascom instalado, puedes descargarlo de http://ascom-standards.org/

### Driver INDI

Usa en Linux y Mac solamente. El paquete Indi está diseñado para usar todo tipo de aparatos astronómicos. Muchas monturas computarizadas y domos pueden ser controlados por Indi. Puedes descargarlo si no vino con tu distribución Linux. Si quieres usar el driver Indi, haz las configuraciones necesarias.

Puede ser difícil saber el número de puerto si tienes varios adaptadores o un adptador USB. En este caso usa el comando dmesg para encontrarlo. En el siguiente ejemplo debes indicar /dev/ttyS0 para el puerto del motherboard o /dev/ttyUSB0 para el puerto USB.

    serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
    usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

### LX200

Este driver soporta LX200, Autostar, Magellan I/II y otros sistemas que usan el protocolo LX200. Si usas el motor de pasos de Mel Bartels para controlar tu montura puedes usar este driver.
En la barra principal encontrarás los íconos del grupo de telescopio. Tras completar las configuraciones básicas deberás configurar tu driver mediante un click en el ícono para poder controlar adecuadamente el telescopio.

Usa los íconos y de la barra principal para sincronizar la montura con un objeto de la carta, o para desplazarte a otro objeto. Encontrarás más información en el menú Telescopio.

### Encoders

Puedes usar una caja de encoders que usen protocolos tangentes como el Ouranos, AAM o NGC-MAX.

### Montura Manual

Cuando uses esta opción SkyChart te pedirá configuraciones para tu montura específica. Elige Montura ecuatorial o Montura acimutal. Luego ingresa cuántas vueltas completas de los controles manuales de la montura corresponden a una hora o un grado de arco. Generalmente las monturas manuales usan un tornillo sinfín. La mayoría de ellos tienen 144 dientes en la rueda. Sabiendo este valor el cálculo de vueltas por grado (o por hora) es sencillo:
Por grado: 144 / 360 = 0.4
Por hora: 144 / 24 = 6
También debes revisar en qué dirección se mueven las perillas de movimiento. Sólo cuando un movimiento contrario a las agujas del reloj produzca un aumento en ascensión recta, declinación, acimut o altura, marca la correspondiente opción “Invertir mando…”. Si no, déjala desmarcada.

Ahora podrás acceder a instrucciones de cómo mover las perillas para pasar de un objeto a otro. Para encontrarlas, haz un click en el objeto de la carta hacia el cual el telescopio está apuntado. Luego, haz click en el objeto de destino. Click en su etiqueta para invocar la ventana de información detallada. Al final de ésta encontrarás las indicaciones para mover los controles manuales de la montura.

## Idioma

Elige un idioma de la lista desplegable. Si el que buscas no está en la lista, ¿por qué no haces tu mismo la traducción? No es difícil, y te llevará apenas unas pocas horas. Revisa aquí.

## SAMP

Establece las opciones para la interfaz SAMP.

- Try to auto-connect : Conecta automáticamente a un nodo SAMP activo.
- Receive coordinates : Permite al programa cambiar a nuevas coordenadas, recibidas de otras aplicaciones. Por ejemplo mediante un click en Aladin.
- Receive FITS images : Permite recibir imágenes de otras aplicaciones. Por ejemplo, desde Aladin usando el menú “Interop / Broadcast selected image to…”
- Receive VO table data : Permite recibir datos de otras aplicaciones. Por ejemplo, desde Aladin usando el menú “Interop / Broadcast selected table to…”.

Puedes pedir una confirmación antes de aceptar cualquiera de estos datos, o saltear la confirmación y aceptar automáticamente. También puedes pedir que se borre o se guarde lo recibido para uso posterior. La opción preconfigurada es que se borre todo al cerrar la conexión.

También es posible enviar datos de SkyChart a otras aplicaciones.

- Para conectar a un nodo, o para revisar el estado de la conexión, usa el menú Archivo -> SAMP.
- Para enviar coordenadas usa el menú emergente con el click derecho: SAMP enviar coordenadas
- Puedes mandar una tabla de datos desde el menú catálogo VO.
- Para enviar una imagen FITS usa el menú emergente con el click derecho Lista de imágenes, y el botón “Enviar imagen”.