# Boîte à outils

Les boîtes à outils contient des fonctions pour une tâche spécifique que vous pouvez sélectionner en fonction de vos besoins. Vous pouvez également ajouter une nouvelle fonction en utilisant l'éditeur de script.

Vous pouvez accéder à huit boîtes à outils à partir du menu principal Affichage → Boite à outils ou à l'aide du raccourci clavier F1 à F8. Appuyez à nouveau sur la même touche pour masquer le panneau gauche.

Les boîtes à outils sont affichées verticalement sur la gauche de l'écran, cela laisse suffisamment d'espace pour la carte elle-même avec la plupart des écrans. La largeur de la boîte à outils peut être ajustée avec la souris, et si votre écran est trop petit, une barre de défilement peut être utilisée.

Chaque boîte à outils contient trois parties:
- Jusqu'à deux barre de boutons où vous pouvez ajouter le même bouton que dans les barres standard.
- La zone principale avec les boutons et textes spécifiques.
- En bas, deux boutons permettent de sélectionner ou de modifier les scripts.

Ouvrir le menu Configuration→Gérer les boîtes à outils ou cliquez le bouton Gérer les boîtes à outils

Cliquez sur la colonne Script pour sélectionner l'outil que vous voulez pour la touche F correspondante.
Cliquez avec le bouton droit sur une ligne pour ouvrir un menu qui permet d'ouvrir un script à un autre emplacement ou de supprimer une affectation de script.

Vous pouvez utiliser l'éditeur de boîte à outils et de script pour créer vos propres outils ou pour faire des modifications aux existants.

# Outils standard

## Outils pour l'observation

Ce panneau contient des fonctions pratiques lorsque vous utilisez le programme connecté à un télescope goto.

Il contient les fonctions de contrôle du télescope, y compris une raquette virtuelle.
Pour utiliser la raquette, sélectionnez d'abord si la direction doit être changée et la vitesse de déplacement (en degré / seconde) dans la liste. Cliquez ensuite sur un des boutons de direction pour lancer le déplacement et cliquez sur le bouton Arrêter pour arrêter.

Vous pouvez naviguer dans votre liste d'observation ou rechercher un nom d'objet.

Chaque fois qu'un objet est sélectionné, les coordonnées “Cible” en haut sont mises à jour et prêtes à être utilisées avec les boutons du télescope.

La zone d'information donne les informations détaillées sur l'objet sans avoir à ouvrir une fenêtre séparée.

## Système solaire

Ce panneau regroupe les informations relatives aux objets du système solaire.

La barre d'outils contient les boutons associés, vous n'avez donc pas besoin de les ajouter à l'écran principal.

Vous pouvez sélectionner une planète, une comète ou un astéroïde à partir de la zone spécifique.

Pour une comète ou astéroïde, vous pouvez filtrer la liste en utilisant vos critères.
Cliquez sur une ligne et sur le bouton Centre pour centrer l'objet sur la carte.
Vous pouvez également sélectionner certains objets dans la liste et cliquer sur le bouton Marquer pour dessiner un cercle sur la carte à l'emplacement des objets, indépendamment de leur visibilité.

La zone d'information donne les informations détaillées sur l'objet sans avoir à ouvrir une fenêtre séparée.

## Lieu / Date

Ce panneau contient les outils permettant de changer rapidement la date et l'emplacement de l'observateur.

La barre d'outils contient les boutons associés, vous n'avez donc pas besoin de les ajouter à l'écran principal.

Le premier groupe permet de changer la date et l'heure. Utilisez le format de signe négatif pour les années avant 0.

Le groupe suivant contient les informations sur l'emplacement actuel.
Une liste déroulante permet de changer rapidement la zone horaire pour un fuseau UTC.

Puis vos emplacement favoris sont listés pour sélection.
Vous pouvez également charger une autre liste à partir d'un fichier.
Quelques sites intéressants sont ajoutés au bas de la liste pour servir d'exemple pour le format de fichier.

La zone Informations donne les informations détaillées sur l'objet sélectionné sans avoir à ouvrir une fenêtre séparée.

## PHD Guiding

Ce panneau contient les outils d'interface avec PHD2 Guiding.

L'interface vous permet d'utiliser facilement la fonction de suivit d'une comète pour garder votre télescope pointé sur un objet en mouvement tout en guidant sur une étoile.

Vous pouvez également activer la fonction “dithering” pour appliquer un décalage aléatoire à votre position de guidage.

#### Connexion à PHD

Démarrez PHD2 et vérifiez que Outils / Activer le serveur est coché.

Dans Cartes du Ciel, vous pouvez changer l'hôte sur lequel PHD est en cours d'exécution et le port de connexion. Si CdC et PHD s'exécutent sur le même ordinateur, vous pouvez simplement conserver les valeurs par défaut.

Cliquez sur le bouton “Connect”. Le statut doit passer à “Connected” et indiquer l'état actuel de PHD.

Initialiser PHD comme d'habitude et commencer à guider. Le status doit passer au “Guiding”.

#### Utiliser la fonction Lock shift

Cette fonction vous permet de garder votre télescope pointé sur un objet en mouvement tout en guidant sur une étoile.

Cliquez sur un objet en mouvement dans la carte, par exemple un astéroïde ou une comète. Le déplacement de l'objet en arcsec/heure est affiché.

Pour envoyer cette vitesse de déplacement à PHD, cliquez sur le bouton “Set rate”. L'état actuel du “lock shift” est affiché pour confirmer la modification.

Pour démarrer le guidage sur l'objet en mouvement, cliquez sur le bouton “Enable”. Le texte du bouton passe à “Disable” et le statut PHD passe à “Tracking active”.

#### Utiliser la fonction de Dithering

La fonction de dithering vous permet d'appliquer un décalage aléatoire de la position de guidage pour éviter de cumuler les défauts du capteur à la même position à chaque exposition.

La fonction est désactivée par défaut car cela est normalement effectué par le logiciel de capture entre les poses. L'utilisation de cette fonction depuis CdC n'est intéressante que si vous prenez vos photos avec un APN autonome ou avec un logiciel qui ne prend pas en charge le dithering.

Pour activer la fonction, ouvrez la configuration du script avec le bouton “Editeur de script”.

Sélectionner la ligne “Event_0:0:Initialisation” et cliquer le bouton “Modifier le script”.

En haut du script, commenter la ligne qui cache la zone de dithering. Il suffit d'ajouter // au début de la ligne.

Enregistrez le script modifié et cliquez sur le bouton Appliquer. Enregistrez la configuration de Cartes du Ciel pour un changement permanent.

Pour appliquer un décalage, définissez la valeur des paramètres requis et cliquez sur le bouton Dither. Assurez-vous de cliquer sur ce bouton uniquement entre les poses lorsque l'obturateur de l'appareil photo est fermé!

#### Ajouter d'autres fonctions

Vous pouvez utiliser les scripts fournis comme exemple pour interfacer avec d'autres fonctions disponibles avec PHD2.

Le wiki PHD donne toutes les informations nécessaires sur ces fonctions.

## Carte mobile

Cet outil vous aide à imprimer une carte du ciel mobile avec un disque rotatif transparent.

Avant de commencer, vous pouvez définir les options souhaitées pour la carte, l'emplacement de l'observatoire (dans les limites de latitude), la couleur (noir sur blanc), les objets, les labels (“orienter vers le pôle” pour une meilleure lisibilité dans n'importe quelle orientation).

#### Faire le carte du base

Quand vous êtes prêt cliquer le bouton “Set chart”.

#### Faire le disque rotatif

Sans rien changer cliquer le bouton “Set overlay”.

#### Impression

Utilisez la fonction “Impression dans fichier bitmap” pour enregistrer une image de grande taille pour les deux parties. Dans Configuration de l'imprimante, sélectionnez “Fichier bitmap”, définissez la largeur et la hauteur à une valeur confortable en fonction de la taille que vous souhaitez imprimer (quelque chose entre 2000×2000 et 5000×5000 est un bon point de départ). Donner un nom de fichier pour chaque partie.

Si nécessaire, vous pouvez utiliser un éditeur d'image pour effectuer des ajustements ou des ajouts.

Vous pouvez maintenant imprimer la d'arrière-plan sur du papier ou du carton et le disque tournant sur un film transparent imprimable.

Enfin, couper le transparent, et percer à l'emplacement du pôle, monter ensemble les deux parties avec une petite vis.