# Affichage des objets géocroiseurs

# Affichage de NEO pendant le transit terrestre

Cette méthode ne peut fonctionner que pour le passage d'un astéroïde bien connu avec une bonne précision pour la détermination de l'orbite. Ceci est nécessaire pour que le MPC ou Horizon puisse calculer une orbite perturbée précise.
Dans le cas d'un objet nouvellement découvert, il est préférable d'utiliser l'autre méthode décrite au bas de cette page.

Il est possible d'afficher les objets géocroiseurs (NEO) dans Cartes du Ciel après avoir calculé leurs position dans le ciel. Pour faire ces calculs, nous avons besoin de notre position sur la Terre ainsi que la date et heure de l'affichage. Nous pouvons obtenir les résultats de ces calculs à partir du Minor Planet Center ou du site JPL Horizons. Après cela, nous pouvons copier les données dans un fichier texte ASCII et utiliser CatGen pour compiler un catalogue.

Nous ne pouvons pas utiliser les éléments orbitaux pour afficher un passage d'un NEO!

Il est fortement conseillé de faire un dernier calcul et la compilation du catalogue juste avant d'observer. La trajectoire du NEO sera certainement différente des prévisions antérieures!

#### Pourquoi nous n'utilisons des éléments orbitaux

Habituellement Cartes du Ciel est capable de créer des cartes fiables avec des comètes et des astéroïdes sur la base des éléments orbitaux. En raison des grandes distances, les perturbations provoquées par le champ de gravité de la Terre ou d'autres planètes n'ont qu'une faible influences sur la trajectoire des objets du système solaire. Dans le cas d'une situation de survol, la gravité de la Terre est un perturbateur significatif, elle a une grande influence sur la trajectoire.

Les éléments orbitaux sont des données mathématiques pour déterminer les orbites de section conique (ellipses, parabole) des objets du système solaire en mouvement autour du Soleil. Les éléments orbitaux sont calculés sur la base de deux corps, l'objet lui-même et le Soleil. Bien sûr, il y a des perturbations par les planètes, mais les distances sont très grandes, de sorte que les influences sont faibles. C'est pourquoi nous-dans des conditions normales nous pouvons utiliser les éléments orbitaux de faire des prévisions fiables pour un certain temps.

Dans le cas des objets géocroiseurs, ces conditions ne sont pas remplie. Pour faire une prédiction la position, nous avons besoin de faire des calculs sur la base de trois corps: L'objet lui-même, le Soleil et la Terre. Sous l'influence supplémentaire de la gravité terrestre, la trajectoire de l'objet ne suit plus son ancienne orbite de section conique. Parce que les éléments orbitaux décrivent uniquement des sections coniques, ils ne sont pas utiles dans ce cas. Si vous souhaitez conserver l'utilisation des éléments orbitaux lors d'un événement de survol, vous remarquerez de grands changements des données sur une courte périodes de temps. C'est seulement quand l'objet s'est éloigné suffisamment de la Terre que vous pourrez utiliser les éléments a nouveaux.

## Télécharger le fichier du projet CatGen

Vous pouvez utiliser les calculs à la fois du Minor Planet Center (MPC) et de JPL Horizons, ou vous pouvez choisir l'un d'eux. Cartes du Ciel est capable d'afficher les donnée des deux sources sur une seule carte.

Pour faciliter le travail, j'ai compilé un fichier zip contenant:

MPC.prj | Le fichier de projet CatGen pour les éphémérides format MPC
Horizons.prj | Le fichier de projet CatGen pour les éphémérides format JPL Horizons
mpc.txt | Fichier ASCII-text avec un exemple d'éphéméride du MPC
horizons.txt | Fichier ASCII-text avec un exemple d'éphéméride de Horizons
mpc.hdr | Exemple d'en-tête de catalogue prêt pour l'utilisation à la date du 15 février 2013, générer à partir des donnée du MPC.
horizons.hdr | Exemple d'en-tête de catalogue prêt pour l'utilisation à la date du 15 février 2013, générer à partir des donnée de Horizons.
mpc.info2 | Exemple d'en-tête de catalogue prêt pour l'utilisation à la date du 15 février 2013, générer à partir des donnée du MPC.
horizons.info2 | Exemple d'en-tête de catalogue prêt pour l'utilisation à la date du 15 février 2013, générer à partir des donnée de Horizons.
README.txt | Brève description de l'utilisation de ces fichiers.

Tout d'abord, télécharger ce fichier zip et l'enregistrer dans le répertoire où vous souhaitez stocker vos catalogues. Avec Windows, le répertoire standard est `C:\Program Files\Ciel\cat`, avec Linux c'est `/usr/share/apps/ciel`. Décompressez le fichier dans le répertoire de votre catalogue. Après cela, vous trouverez un nouveau répertoire nommé `ephemerides`. Il contiendra les fichiers mentionnés ci-dessus.

## Récupération des donnée du Minor Planet Center

Ouvrir la source des donnée MPC avec ce lien dans une nouvelle fenêtre.
Sélectionnez le bouton radio `Return Ephemerides`, au cas où il n'a pas été sélectionné. Entrez l'identification (s) de l'objet dans la fenêtre rectangulaire pour lequel vous souhaitez générer le catalogue, par exemple 2012 DA14.
Saisir également sur la même page:

- La date de début souhaité pour les calculs, en temps universel.Plusieurs formats sont autorisés, par exemple
  - `2013 02 15 194600` pour le 15 février 2013 à 19:46:00 UT (h:m:s)
  - `2013/02/15.75` pour le 15 février 2013 à 18:00 UT.
- Le nombre de positions que vous voulez calculer (`number of dates to output`).
- Facultatif: entrez un nombre dans la zone de texte (`Ephemeris interval`) si vous souhaitez un intervalle pour un certain nombre d'unités de temps. Vous sélectionnez cette unité de temps à Ephemeris units.
- Votre unité de temps souhaité (`Ephemeris units`) en jours, heures, minutes ou secondes.
- En notation décimale la `(longitude)`, la `(latitude)` et l`'(altitude)` au dessus du niveau de la mer en mètres de votre lieu d'observation.
- Gardez sélectionné: `full sexagesimal`, `total motion and direction`, `”/min`.
- Choisissez selon vos préférences `Measure azimuths`.
- Gardez sélectionné: `Format for elements output: none`.
- Cliquez à le bouton `Get ephemerides/HTML page`.

    2013 02 15 180000 11 46 49.9 -59 00 03   0.00036 0.988  105.1  74.9   9.6 1164.89    006.0    128  -54   -11   0.30   128  +45        54 078.6 / Map / Offsets
    2013 02 15 180100 11 47 05.7 -58 40 38   0.00036 0.988  105.4  74.6   9.8 1178.23    006.0    127  -54   -11   0.30   129  +45        54 078.5 / Map / Offsets
    2013 02 15 180200 11 47 21.4 -58 21 00   0.00036 0.988  105.7  74.3   9.7 1191.74    005.9    127  -54   -12   0.30   129  +45        54 078.4 / Map / Offsets
    2013 02 15 180300 11 47 36.9 -58 01 07   0.00036 0.988  105.9  74.0   9.7 1205.47    005.9    126  -53   -12   0.30   129  +45        54 078.2 / Map / Offsets
    2013 02 15 180400 11 47 52.4 -57 41 01   0.00035 0.988  106.2  73.8   9.7 1219.36    005.8    126  -53   -12   0.30   129  +45        54 078.1 / Map / Offsets
    2013 02 15 180500 11 48 07.7 -57 20 41   0.00035 0.988  106.5  73.5   9.7 1233.43    005.7    125  -53   -12   0.30   130  +44        54 078.0 / Map / Offsets
    2013 02 15 180600 11 48 22.9 -57 00 07   0.00035 0.988  106.8  73.2   9.7 1247.67    005.7    125  -53   -12   0.30   130  +44        54 077.9 / Map / Offsets
    2013 02 15 180700 11 48 38.0 -56 39 18   0.00035 0.988  107.1  72.9   9.6 1262.14    005.6    124  -52   -12   0.30   130  +44        55 077.8 / Map / Offsets

Maintenant dans le répertoire `ephemerides` ouvrez le fichier MPC.txt avec un éditeur de texte (p. ex. notepad ou vi). Sélectionner les lignes de l'éphéméride dans votre navigateur et copier dans le fichier. Enregistrer le fichier MPC.txt. Nous allons utiliser ce document comme fichier du catalogue avec CatGen.

Si vous ne souhaitez pas utiliser les données sur les éphémérides de Horizons vous pouvez sauter le paragraphe suivant et continuer Génération d'un catalogue d'éphémérides avec CatGen.

## Récupération des donnée de Horizons

Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre.
Adaptez vos paramètres comme dans l'exemple ci-dessous.

- Sélectionner pour Ephemeris Type `Observer Tables`.
- Entrez l'objet désiré à Target Body.
- Cliquez sur Specify Observer Location: à la ligne `specify latitude, longitude, and altitude` et définir les coordonnées et l'altitude au dessus du niveau de la mer à Specify Observer Coordinates. Après cela, cliquez sur le bouton Use specified Coordinates.
- Ensuite, définissez l'intervalle de temps pour lequel vous souhaitez récupérer les données de position.

Ephemeris Type | [change] | : OBSERVER
Target Body | [change] | : Asteroid (2012 DA14)
Observer Location | [change] | : user defined ( 5°52'07.0“E, 51°49'24.0” N, 60 m )
Time Span | [change] | : Start=2013-02-15 19:00, Stop=2013-02-16 02:00, Step=10 m
Table Settings | [change] | : defaults
Display/Output | [change] | : default (formatted HTML)

Toutes les données exigées sont entrés. Alors maintenant, cliquez sur le bouton Generate Ephemeris. Après la ligne Results vous trouverez les positions comme dans l'exemple ci-dessous.

     2013-Feb-15 19:00  m  12 00 04.31 -31 04 57.4   8.32 0.00025777599773  -3.0499410 127.3788 /L  52.6083
     2013-Feb-15 19:01  m  12 00 15.84 -30 26 57.6   8.30 0.00025656475249  -2.9902275 127.8449 /L  52.1423
     2013-Feb-15 19:02  m  12 00 27.35 -29 48 37.0   8.27 0.00025537764519  -2.9295700 128.3127 /L  51.6746
     2013-Feb-15 19:03  m  12 00 38.84 -29 09 55.8   8.25 0.00025421505430  -2.8679690 128.7818 /L  51.2056
     2013-Feb-15 19:04  m  12 00 50.31 -28 30 54.3   8.23 0.00025307735783  -2.8054258 129.2522 /L  50.7354

Maintenant dans le répertoire `ephemerides` ouvrez le fichier horizons.txt avec un éditeur de texte (p. ex. notepad ou vi). Sélectionner les lignes de l'éphéméride dans votre navigateur et copier dans le fichier. Enregistrer le fichier horizons.txt. Nous allons utiliser ce document comme fichier du catalogue avec CatGen.

## Génération d'un catalogue d'éphémérides avec CatGen

Si vous gardez le nom de fichier par défaut pour les données et vous ne voulez pas faire tout changement à l'exemple fourni mpc.hdr ou hori.hdr vous pouvez ignorer cette section et passer directement à Activer le catalogue.

Pour une documentation générale sur l'utilisation de CatGen regarder ici.

Dans le menu: Configuration → Catalogue, choisir l'onglet Catalogue et cliquer le bouton CatGen en haut de la fenêtre.

#### CatGen Page 1

Cliquez sur le bouton en bas de la nouvelle boîte de dialogue Charger un projet. Trouvez le répertoire avez-vous été précédemment décompressé le fichier téléchargé et sélectionnez le fichier .prj file qui appartient à la source des éphémérides.

Entrer pour Nom court un nom court et reconnaissable pour le catalogue, max. 4 caractères. Par exemple, les quatre derniers caractères du nom de l'objet.

Entrer pour Nom complet l'identification de l'objet associé à la date.

Cliquez sur le bouton Fichiers du catalogue. Choisir le fichier .txt des données d'éphémérides.

Laissez le type de catalogue à Fichier texte.

Cliquez Suivant.

#### CatGen Page 2

Pour MPC: Laissez équinoxe à 2000, pour Epoque utilisez l'année pour laquelle vous créez la carte.

Pour Horizons: Trouver dans les résultats la partie concernant l'équinoxe et l'époque. Ceux-ci sont affichés au-dessus de la table de coordonnées. Il est probable que vous trouverez `Initial FK5/J2000.0 heliocentric ecliptic osculating elements`, dans ce cas, laissez équinoxe à 2000. L'époque a été donnée au format Julien et date ordinaire. Prenez pour l'époque l'année de la date ordinaire.

Rechercher dans la table des résultats la magnitude maximale que nous pouvons attendre de l'objet. Arondir la valeur, et entrer dans le champ Magnitude.

Comme Type d'objet vous pouvez déterminer la forme affichée. Choisissez une forme simple, bien reconnaissable comme un losange.

Cliquez Suivant.

#### CatGen Page 3

Ici, tous les réglages nécessaires sont en place pour les formats de MPC ou Horizons. Cliquez sur Suivant.

#### CatGen Page 4

Définir le chemin où vous voulez écrire le fichier de catalogue. Un endroit logique est le même répertoire où vous avez placé les fichier texte et .prj.
Sauvegardez vos paramètres de projet par un clic à la touche Enregistrer le project.
Maintenant cliquez sur le bouton Créer le catalogue, après cela, cliquez sur Quitter.

#### Activer le catalogue

Dans le menu: Configuration → Catalogue, à l'onglet Catalogue, cliquez sur le bouton Ajouter. Recherche le fichier `.hdr` du catalogue dans son répertoire. Après cela, activez le catalogue par un clic sur le point rouge. Pour confirmer l'activation, il devient vert.

## Affichage

Si vous n'avez pas modifié les autres paramètres, la position de l'astéroïde sera affiché par un losange rouge. Le catalogue se comporte comme un catalogue du ciel profond, de sorte que vous pouvez définir la magnitude des étoiles indépendamment de l'astéroïde.

# Affichage des NEO à confirmer

Dans le cas où il n'y a pas assez d'observations pour être sur de la position d'un nouvel objet vous pouvez utiliser la méthode suivante développée par Basil Rowe basée sur les données de la page de Confirmation des NEO du MPC (NEOCP).

Cette méthode vous permet de tracer la carte d'incertitude dans CdC pour aider à planifier une session d'imagerie pour retrouver l'astéroïde.

Commencez par télécharger les fichiers du projet.

Extrayez le fichier zip et lisez les documents Uncertainty Map Plotting in Cartes du Ciel et How to Use pour Excel ou OpenOffice

Le processus implique de copier/coller les différents éléments orbitaux du NEOCP dans une feuille de calcul, puis d'utiliser une macro pour reformater les éléments à utiliser dans CdC.

Après cela, vous pouvez afficher la carte d'incertitude dans CdC:

Veuillez adresser vos questions et commentaires (en anglais) à Basil Rowe (adresse e-mail dans les dossiers de projet)