# Mosaïque

Cet outil permet de préparer une mosaïque pour votre caméra.
Il y a deux façons d'ouvrir cet outil:

- Depuis le menu Voir, dans ce cas la mosaïque est positionnée au centre de la carte, cela correspond a la postion du dernier objet recherché.
- Depuis le menu du clic droit, dans ce cas la mosaïque est centrée à la position du curseur de la souris.

- Vous pouvez ajuster les coordonnées du centre de la mosaïque, ou la déplacer avec les flèches. Appuyez sur la touche Ctrl pour un déplacement plus important ou sur la touche Maj un plus petit.
- La rotation de la camera peut être ajustée pour modifier l'orientation globale de la mosaïque.
- Donner un nom à la mosaïque, ça sera le nom par défaut du fichier ainsi que le préfixe de chaque ligne.
- Choisir le champ du capteur CCD qui correspond à votre caméra. C'est plus facile si votre logiciel d'acquisition d'image peut résoudre une image et envoyer le cadre à Cartes du Ciel. De cette manière la taille exacte ainsi que l'orientation sont définit automatiquement.
- Modifier la taille de la mosaïque comme désiré.
- Modifier le chevauchement vertical et horizontal en pourcent.

Quand vous êtes prêt, enregistrer la mosaïque dans un fichier avec le bouton “Enregistrer” afin de pouvoir la charger dans votre logiciel d'imagerie.

Vous pouvez également envoyé la mosaïque par la connexion serveur.

Vous trouverez ci-dessous la description du format si vous voulez écrire votre propre logiciel pour traiter cette mosaïque.

## Format du message serveur

Le message du serveur utilise le même format que l'information sur l'objet sélectionné. Tous le champs sont séparés par le caractère <tab>.

    > Chart_1 : 05h47m49s -02d42m13s Frm Orion_01 Dim: 114.76 x 86.76 ' pa: 30.00

- > indique le début d'un message.
- Chart_1 : le nom de la carte contenant la mosaïque.
- 05h47m49s AD du centre du cadre utilisant l'équinoxe de la carte. La commande GETCHARTEQSYS retourne l'équinoxe.
- -02d42m13s Dec du centre du cadre utilisant l'équinoxe de la carte.
- Frm indique que l'objet est un cadre.
- Orion_01 le nom du cadre qui peut être utilisé pour le nom des images.
- Dim: 114.76 x 86.76 ' les dimensions du cadre en minute d'arc.
- pa: 30.00 l'orientation du cadre, 0-360 CCW. 0 est un cadre horizontal avec le nord en haut.

## Format du fichier

Le contenu du fichier est le suivant:

    EQUINOX=2458714.1
    Orion_01 05h47m49s -02d42m13s 30.00 114.76 86.76
    Orion_02 05h45m13s -03d49m51s 30.00 114.76 86.76
    Orion_03 05h42m36s -04d57m28s 30.00 114.76 86.76

La première ligne contient la date julienne de l'époque des coordonnées. Ca peut être la date courante ou J2000 selon le réglage des coordonnées de la carte.

Chaque ligne suivante contient ces informations séparée par un espace:

- le nom de la mosaïque suivit d'un numéro de séquence.
- l’ascension droite du centre de l'image.
- la déclinaison du centre de l'image.
- l'angle de position du rotateur.
- la largeur de l'image en minute d'arc.
- la hauteur de l'image en minute d'arc.