# Control de telescopios

## Contenido de la Guía

- Instalación
- La carta
- El sistema solar
- El cielo profundo
- Driving a telescope
- Cartes du Ciel-SkyChart como servidor

Los pasos básicos son:

- Elegir un driver de telescopio (ASCOM u otro; si usas ASCOM o INDI, asegúrate de haber instalado los drivers correctos).
- Ir al panel de control de telescopios y establecer su configuración básica: puerto COM port, modelo, etc.
- Cuando esté todo listo (cables, inicialización manual), conecta el telescopio usando el botón Conectar.
- Usa el botón DesplazarSlew para llevar el telescopio a tu objetivo.

La documentación completa está en el Menú Telescopio.

Revisa la ayuda específica sobre cada driver en ASCOM, INDI, LX200 y Encoder.