# Calendrier, Satellites artificiels

Le calcul des satellites artificiels utilise les programmes QuickSat de Mike McCant's et Iridflar de Robert Matson's. Prenez un peu de temps pour lire la documentation de ces programmes qui se trouve dans les répertoires data/quicksat and data/iridflar.

Commencer par choisir les dates pour lesquels vous voulez la prévision, la limite de magnitude pour l'affichage dans la liste ou pour le dessin sur la carte, les fichiers TLE à utiliser (vous pouvez en sélectionner plusieurs avec les touches Ctrl ou Shift). Utiliser les deux coches sur la droite pour indiquer si vous ne voulez voir les passages de jour et si vous voulez inclure les flares Iridium dans la liste.

Le fichier pour les flares Iridium doit ce nommer iridium.tle et si vous voulez voir sur la carte la trajectoire du satellite avant et après le flare il faut sélectionner ce fichier dans la liste et choisir une magnitude pour la carte de 8 au moins.

Après avoir cliqué OK les valeurs suivantes sont affichées :

- la date et l'heure du maximum d'élévation du satellite
- le nom du satellite
- la magnitude maximum
- l'azimut et l'altitude du maximum
- la distance en kilomètres
- l'ascension droite et la déclinaison
- l'erreur estimée de la prédiction en minutes pour les satellites ou la distance et direction au maxima du flare pour les Iridium, la direction du mouvement du satellite.

Si la magnitude absolue du satellite n'est pas connue elle est calculée en supposant une valeur de 6 et elle est affichée entre parenthèses. Il est possible de mettre a jour le fichier des magnitudes “qs.mag” depuis http://www.prismnet.com/~mmccants/ , remplacer le fichier dans le répertoire Configuration utilisateur satellite .

Un click de souris sur une des lignes montre la carte du passage de ce satellite ainsi que tout autre passant dans un intervalle de temps de +/- 6 minutes et plus brillant que la limite choisie.

Veillez à mettre à jours très régulièrement (une fois par semaine au moins) les fichiers d'éléments TLE, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton “Télécharger TLE”.

Le choix des éléments à télécharger ce fait depuis le menu Configuration → Internet → ​Satellites Artificiels

Il est également possible d'utiliser un script pour automatiser le téléchargement. L'exemple suivant peut être utilisé comme base de travail: pour Windows ou pour Linux ou Mac. Il nécessite de créer un compte sur space-track.

# Installation des logiciels requis

Le programme Quicksat est une application win32, il fonctionne nativement sur Windows 32 et 64 bits.
Avec Linux ou Mac vous devez installer Wine

Linux Debian/Ubuntu:

    sudo apt-get install wine

Linux Fedora:

    yum install wine

Mac: Voir la page dédiée à cette installation

Le programme Iridflar est une application dos16, il fonctionne nativement seulement sur Windows 32 bits.
Avec Windows 64 bits une version de Dosbox est incluse dans l'installation de Cartes du Ciel.
Avec Linux ou Mac vous devez installer Dosbox

Linux Debian/Ubuntu:

    sudo apt-get install dosbox

Linux Fedora:

    yum install dosbox

Mac: Voir juste après l'installation de Wine