# Satélites artificiales

El cálculo de satélites artificiales usa el programa QuickSat de Mike McCant y el programa Iridflar de Robert Matson. Tómate un tiempo para leer la documentación de estas aplicaciones. La encontrarás en los directorios data/quicksat y data/iridflar.

En primer lugar selecciona un rango de fechas para la predicción, el valor límite de magnitud para la lista y la carta, el archivo TLE a usar para el cálculo (usa Ctrl o Mayúsculas para seleccionar múltiples archivos). Usa las opciones a la derecha si deseas también pasos diurnos o si quieres incluir destellos de Iridium.

El archivo TLE para Iridium se debe llamar iridium.tle. Si quieres mostrar la trayectoria del satélite antes y después del destello en la carta debes incluir este archivo en la lista y seleccionar una magnitud límite de por lo menos 8 para la carta.

Tras presionar Actualizar, la lista muestra los siguientes valores:

- la fecha y hora de la máxima elevación
- el nombre del satélite
- la magnitud máxima
- acimut y elevación de los máximos
- distancia en kilómeters
- ascención recta y declinaciónn
- error estimado dell tiempo de la predicción en minutos o, para destellos, la distancia y dirección del máximo destello, y la dirección de movimiento del satélite.

Si la magnitud aparece entre paréntesis, se debe a que la magnitud absoluta del satélite es desconocida y el valor calculado supone una magnitud absoluta de 6. El archivo de magnitudes“Quicksat.mag” puede ser actualizado de http://www.prismnet.com/~mmccants/, reemplazando el que se encuentra en el directorio User settings\satellite.

Un click en la lista muestra la carta del correspondiente paso, y también todo otro objeto de brillo mayor que el límite de magnitud en un intervalo temporal de +/- 6 minutos.

Conviene actualizar el archivo de elementos orbitales TLE de manera regular (al menos una vez por semana) usando el botón “Descargar TLE”. Los archivos provistos con SkyChart sólo sirven como ejemplos.

El botón “Descargar TLE” mostrará un mensaje indicndo dónde se deben poner los archivos, y luego abre el navegador en el sitio web de space-track.org. También puedes usar los elementos de http://celestrak.com/NORAD/elements si así lo prefieres.

También puedes usar un script para descargar los archivos. El siguiente ejemplo te servirá como punto de partida. Puedes descargar tledownload para windows o para Linux o Mac. Requiere crear una cuenta en space-track.

## Instalación del software necesario

El programa Quicksat es una aplicación win32; corre de manera nativa en Windows 32 o 64 bits. En Linux y Mac necesitas instalar Wine:
Linux:

    sudo apt-get install wine
    yum install wine

Mac: Ver la página específica sobre instalación de Wine.

El programa Iridflar es una aplicación dos16; corre de manera nativa sólo en Windows 32. En Windows 64 bits se incluye una versión de Dosbox junto con Skychart. En Linux y Mac necesitas instalar Dosbox:
Linux:

    sudo apt-get install dosbox
    yum install dosbox

Mac: Ver una vez instalado Wine.