# Interface de l'Observatoire Virtuel

Depuis le menu: Configuration → Catalogues → Catalogue VO → Ajouter

Cet écran vous permet de sélectionner et de télécharger des données de plus de 9000 catalogues disponibles à partir de Vizier “Virtual Observatory”.

## Sélection des catalogues

La première fois que vous ouvrez cette fenêtre, vous devez sélectionner un site miroir de Vizier à proximité de votre emplacement.

Il y a deux façon d'obtenir une liste de catalogue:

- Par nom : tapez un mot du nom du catalogue, acronyme, nom de l'objet.
- Autour de la position : cela recherche des catalogues avec des données autour de la position du centre de la carte.

Faites défiler la liste pour sélectionner la ligne avec les données que vous souhaitez et appuyez sur Choisir le catalogue pour aller à l'écran suivant.
Comme exemple nous sélectionnons ici un catalogue des Céphéides dans la galaxie M101.

## Table et paramètres

Soyez attentif et prenez votre temps pour examiner cet écran. Il y a certaines option qui influent grandement sur le résultat final et malgré que le programme essaie de déterminer les meilleurs réglages à partir des données vous voudrez probablement en modifier quelques unes.

La prochaine étape est de cliquer sur les onglets du haut pour sélectionner la table de données que vous voulez. Seules les tables qui contiennent les coordonnées des objets sont affichée parce que c'est nécessaire pour afficher les objets sur la carte.
Par exemple, ici la table 2 liste les étoiles de références et la table 3 les Céphéides de M101, nous choisissons donc la table 3.

La liste contient tous les champs de la table. Avec un “x” dans la première colonne, le champ est sélectionné pour être inclut dans le téléchargement.
Le programme utilise le champ UCD et les unités pour reconnaître les données.
Examinez attentivement la liste pour être sûr que les données requises pour tracer l'objet sont sélectionnés:

- identification (ucd = meta.id,meta.main)
- magnitude (ucd = phot.mag,em.opt.V)
- dimension (ucd = phys.angSize)

Si la table contient plusieurs données du même type (même UCD), vous pouvez sélectionner ci-dessous la colonne à utiliser sur la carte pour la magnitude, la taille et l'identification. Vous pouvez également changer le préfixe du nom par un autre texte que le titre de la colonne.
Les unités sont également importants, ne vous attendez pas a ce que le programme dessine l'objet de la bonne taille si elle est donnée en millimètres sur la plaque photographique!

A ce stade, il peut être utile de jeter un oeil aux données, cliquer le bouton Prévisualiser pour charger un échantillon dans l'écran décrit ci-dessous.

En dessous est affiché le nom de la table, le nombre total d'enregistrements, la description de la table et une case à cocher pour choisir vous voulez télécharger le catalogue complet ou uniquement les données pour la position actuelle de la carte. Sur la gauche, vous pouvez sélectionner:

- La magnitude par défaut qui est utilisée si les données sont manquantes.
- Le type d'objet ou le symbole à dessiner sur la carte.
- La taille par défaut en seconde d'arc qui est utilisée si les données sont manquantes.

Pour remplacer la couleur par défaut pour le type d'objet: cocher “Forcer la couleur” et cliquez sur le carré de couleur.

Ensuite, choisir le type de dessin “comme étoile” ou “comme nébuleuse” dans la case du milieu.
Parfois, le programme fait le mauvais choix. Par exemple, il veut dessiner un catalogue d'étoiles comme des nébuleuses parce-qu'il inclue une mesure angulaire prise à tort pour la taille de l'objet.
Ou comme avec les Céphéides de notre exemple nous préférons afficher la position des étoiles avec un symbole, alors nous choisissons “comme nébuleuse”.

Quand tout est prêt presser le bouton Télécharge le catalogue.

Quand il termine, la fenêtre se ferme et nous revenons aux paramètres des catalogue.

## Prévisualisation des données

C'est juste un aperçu de quelques lignes des données que vous avez sélectionné dans l'écran précédent.

Appuyez sur le bouton Retour pour revenir.

## Résultat sur la carte

Les Céphéides de notre exemple sont des carrés verts.
Nous avons déjà choisi les régions HII de M101 comme cercle bleu, les losanges rose représentent le catalogue HyperLeda, et les étoiles proviennent du catalogue NOMAD.
Notez que le bouton VO sur la barre du haut est coché pour afficher ces données supplémentaires.

Si vous avez besoin de fonctions plus puissantes pour sélectionner les données vous pouvez utiliser Topcat avec l'interface SAMP.