# Interfaz de telescopio LX200

Desde el menú: Telescopio

### Conexión del telescopio

Esta interfaz puede ser usada con sistemas LX200, Autostar, Magellan I/II y otros que usen el protocolo LX200.

Revisa por favor la información del fabricante para conectar el telescopio a la computadora y para su alimentación eléctrica. Asimismo, realiza los procedimientos de inicialización del telescopio antes de conectarlo al programa.

Luego accede a Ajustes → General → Telescopio para seleccionar la interfaz LX200 y abrir el panel de control. Aparece la siguiente ventana:

La primera vez que lo hagas deberás realizar ciertas configuraciones (ver abajo).

Presiona el botón “Conectar”; el indicador rojo debería cambiar a verde y las coordenadas del telescopio aparecer en los campos correspondientes. Puedes “Ocultar” el panel para ahorrar espacio en la pantalla.

Revisa el menú Telescopio para ver cómo mostrar la posición del telescopio en la carta y para usar la facilidad GoTo. También puedes refinar la precisión del desplazamiento usando “Sincronizar” en una estrella cercana en cualquier momento.

También puedes usar la botonera virtual para mover el telescopio. Ten cuidado de seleccionar el modelo correcto antes de usar esta función.

Si usas un LX200 en modo de apuntar con gran precisión, el botón para continuar el desplazamiento también aparece.

### Configuración de la interfaz

Elige el modelo de tu telescopio, y si no está en la lista consulta su manual para encontrar un modelo compatible. Si no encuentras ninguno, elige LX200 si soporta desplazamientos (slew), y Magellan II si no.

La tasa de refresco (refresh rate) es el tiempo (en milisegundos) que transcurre entre dos consultas de posición a la interfaz. Usa un valor menor para un movimiento suave si tu telescopio lo acepta y si tu computadora es poderosa. Usa un valor más grande para usar menos recursos de cómputo o si tu telescopio tiene una tasa limitada.

Selecciona la precisión usada para transferir datos entre el telescopio y el programa. Esto puede resolver problemas de comunicación.

Selecciona si lo deseas el modo de alta precisión del LX200 (High Precision Pointing), que sólo puede marcarse después de haber conectado el telescopio.

No necesitas ajustar las coordenada del observatorio, ya que automáticamente se ajustarán a las que estén definidas en SkyChart.

En caso de problemas con la interfaz puedes descargar los comandos del protocolo en un archivo marcando “Record protocol to a trace file”.

La opción final permite elegir si quieres mantener la ventana abierta permanentemente sobre las demás.

### Ajuste del puerto de comunicación

Elige el puerto serie al cual está conectado el telescopio (COM1,… en Windows; /dev/ttyS0 o /dev/ttyUSB0 en Linux; /dev/tty.serial1 o /dev/tty.usbserial-xx en Mac).

Establece la otras opciones (velocidad, datos, paridad y stop) de acuerdo a la información provista por el fabricante. Generalmente LX200, Autostar y Magelan II usan 9600,8,N,1 pero puedes cambiarlas a 1200,8,N,1 y Timeout: 500 ms para el Magellan I.

Cambia el timeout sólo si encuentras problemas de comunicación, y tras haber identificado el problema en el archivo de registro de comandos. No uses un timeout mayor que el tiempo de refrescado definido en la ventana anterior.

Presiona el botón para guarder la configuración, así las tienes para la próxima vez. Guarda también los ajustes de Skychart para conservar la selección de la interfaz.