# Ajuste de Carta y Coordenadas

Desde el menú: Ajustes → Carta, coordenadas
El ajuste de carta y coordenadas tiene seis pestañas:

- Carta, coordenadas
- Campo visual
- Proyección
- Filtro de objetos
- Espaciado de la cuadrícula
- Lista de objetos

## Carta, Coordenadas

### Ajustes de la carta

Aquí puedes especificar el sistema de coordenadas usado por la carta. Hay cuatro sistemas disponibles:

- Coordenadas ecuatoriales
- Coordenadas acimutales
- Coordenadas galácticas
- Coordenadas eclípticas

### Tipo de coordenadas

La elección determina el tipo de coordenadas que SkyChart exhibe para el objeto seleccionado en la barra de estado, al pie de la carta. Si no marcas el Modo experto, puedes elegir en el grupo Tipo de coordenadas cuatro opciones:

- Aparentes …
- Medias de la fecha …
- Medias J2000 …
- Astrométricas J2000 …

En el Modo experto pueden especificarse más detalles:

- Equinoccio (del año -20000 al 20000).
- Época (del año -20000 al 20000).
- Movimiento propio para corregir las posiciones estelares a la época.
- Posición promedio o Posición verdadera para la nutación y aberración.

Hay maneras rápidas para cambiar el sistema de coordenadas. Desde el menú Carta → Sistema de coordenadas → (elección), o directamente en la carta, mediante los íconos en el grupo de sistema de coordenadas.

## Campo visual

Aquí puedes especificar once rangos de campo visual (numerados de 0 a 10).

Para cada rango puede especificarse el mínimo camo visual en grados, que automáticamente se convierte en el máximo para el rango precedente.

El primer rango mínimo es 0.0° y el último rango máximo es 360° (que, curiosamente, también aparece como 0.0°). Estos valores no pueden ser alterados.

Estos rangos aparecen listados al pie de todos los ajustes de los catálogos, y también son usados en conjunto con las proyecciones, filtros de objetos y espaciamiento de cuadrículas en las pestañas de ajustes correspondientes.
El campo visual también puede ser cambiado desde el menú Carta → Campo visual o directamente en la carta mediante los íconos del grupo de campos visuales. Por último, puede establecerse un campo visual con precisión usando el menú Vista → Establecer campo visual.

## Proyección

Para cada rango de campo visual pueden elegirse las proyecciones:

- ARC Equidistante cenital. Corresponde a la proyección de una cámara Schmidt.
- TAN Gnomónica. Ésta es la proyección preestablecida hasta los 90°. Corresponde a la proyección de un telescopio o cámara fotográfica. La proyección tangente tiene una gran distorsión para campos mayores que 90° y diverge para 180°.
- SIN Orthográfica oblicua. Usada en radioastronomía. La proyección seno produce solapamientos a más de 90°.
- CAR Cartesiana. No tiene mayor interés, aparte del hecho de que puede abarcar campos visuales muy grandes.
- MER Mercator. Una buena proyección para campos anchos, pero diverge en los polos. Es la proyección preestablecida entre 90° y 360°.
- HAI Hammer-Aitoff. Un compromiso a menudo usado para campos grandes.

Las tres proyecciones cenitales, por E. Griessen, AIPS memo 27.

De manera preestablecida las proyecciones CAR, MER y HAI son oblicuas, es decir el ecuador de la proyección está movido al centro de la carta. Esto minimiza la distorsión de la carta. Si prefieres el aspecto habitual de estas proyecciones necesitas desmarcar la opción correspondiente. Ve la comparación de proyecciones para más información.

## Filtro de objetos

En esta pestaña se configuran los límites de magnitud usados para representar estrellas y nebulosas en la carta, en base al campo visual.

El Filtro de estrellas puede estar:

- Deshabilitado. Sólo es práctico con los campos visuales más estrechos.
- Automático. Permite especificar un valor para la Magnitud límite a simple vista.
- Manual. Permite establecer un límite de magnitud para cada rango de campo visual.

Ejercicio entretenido: No hay impedimento técnico alguno para deshabilitar el filtro de estrellas en combinación con un catálogo estelar grande (tal como el HST GSC), un valor grande para el máximo número de campo visual (por ejmeplo 6) y un campo visual de 20 grados. Inmediatamente podrás ver por qué deshabilitar el filtro de estrellas con un campo visual ancho no es conveniente.

El Filtro de nebulosas puede estar:

- Deshabilitado. Sólo es práctico con los campos visuales más estrechos.
- Manual. Permite establecer un límite de magnitud para cada rango de campo visual.

También pueden filtrarse nebulosas especificando un tamaño máximo en minutos de arco.

## Espaciado de la cuadrícula

En esta pestaña se puede establecer el espaciamiento de la cuadrícula para cada campo visual.

- Grados es la unidad para la cuadrícula de elevación y declinación.
- Horas es la unidad para el acimut o ascensión recta.

Puedes habilitar o deshabilitar la cuadrícula independientemente para cada rango de campo visual.

Puede habilitarse o deshabilitarse la rosa de la brújula y ajustar su tamaño, o usar un puntero simple N/E en lugar de la rosa.

Puede habilitarse o eliminarse la exhibición de las uadrículas desde el menú Carta → Líneas / Cuadrícula → [mostrar o agregar cuadrículas].

## Ajuste de lista de objetos

En esta pestaña se determina el tipo de objetos filtrados de la carta a la Lista de objetos. Click en el ícono de la barra principal para obtener la lista de objetos de la carta.