# Menú Telescopio

Desde el menú: Telescopio
SkyChart puede ser utilizado para controlar electrónicamente una montura de telescopio, y también para obtener las instrucciones necesarias para controlar una montura manual usando las perillas o movimientos finos. De todos modos, antes de poder usar una montura en combinación con SkyChart, es necesario configurar el tipo de montura y el driver correspondiente en Ajustes → General → Telescopio.

## Configuración del Telescopio

Igual a Ajustes → General → Telescopio.

## Panel de control

Desde el menú: Telescopio → Panel de control

Aquí puedes hacer ajuste específicos para el driver elegido previamente. Hay unos pocos drivers, pero sirven para numerosas monturas de telescopio, cada uno con sus posibilidades específicas. Revisa el manual correspondiente a caad driver y montura.
Información específica de cada panel para: ASCOM, INDI, LX200 y Encoder.
Una caracterísitca importante de todos los paneles es el botón Connectar. Cuando el telescopio está físicamente conectado y la configuración específica del driver y montura son correctos, el programa generalmente se conecta de forma automática. El estado de la conexión se muestra al pie del panel. Entre los botones “Connectar” y “Desconectar” hay una indicación de color. El rojo indica desconectado, y el verde conectado.
Tan pronto el telescopio está conectado a la montura, SkyChart leerá las coordenadas de la montura y centrará la carta en esta posición.
El ícono del grupo de telescopio en la barra principal es un atajo para esta función.

## Desplazar

Desde el menú: Telescopio → Desplazar
Una vez que la montura del telescopio está conectada y syncronizada a un objeto, puedes desplazar el telescopio a otro objeto. Selecciónalo con un click. Ahora usa el menú Telescopio → Desplazar. Las coordenadas serán enviadas a la montura. En muchos casos la montura empezará a moverse inmediatamente, pero algunos controladores requieren una confirmación.
El ícono en el grupo de telescopio de la barra principal es un atajo para esta función.

Otra manera de desplazar el telescopio es mediante un click derecho en la etiqueta del objeto de destino. En el menú emergente, click en Telescopio y luego en Desplazar.
Puedes detener el movimiento con el botón o el menú Abortar desplazamiento, o con Ctrl+K en el teclado.

## Sincronizar

Desde el menú: Telescopio → Sincronizar
Éste es el procedimiento para enviar las coordenadas de un objeto seleccionado en la carta a la montura del telescopio. Para hacerlo, por supuesto, la montura debe estar conectada a la computadora. Esta onexión debe ser físicamente correcta y además correctamente configurada en los programas y dispositivos.
Es fácil. En primer lugar diriges el telescopio a u objeto que puedas identificar positivamente. Luego seleccionas este objeto en la carta con un click. Entonces, click en el menú Telescopio → Sincronizar. Las coordenadas del objeto seleccionado será enviadas a la montura. Desde ahora, la montura onoce las coordenadas de su posición en el cielo.
Si están activados los marcadores, los verás de color blanco, con el objeto seleccionado en el centro.

En el grupo de telescopio en la barra principal encontrarás el ícono correspondiente a la sincronización, que es un atajo para esta función.

Otra manera de sincronizar el telescopio a la carta es haciendo click derecho en la etiqueta del objeto. En la ventanita que se abre, click en Telescopio y luego en Sincronizar.

## Seguir al telescopio

Centra la carta en la posición del telescopio y sigue a éste.

Vale la pena recordar que una conexión de telescopio está vinculada a la carta que se encontraba activa al momento de conectarlo. Ésto permite el uso de más de un telescopio, inclusive con diferentes drivers, cada uno vinculado a una carta diferente. De manera que si quieres que varias cartas sigan a un mismo telescopio te conviene hacerlo con la carta que tenga el campo visual más angosto, y enlazar las otras cartas a ésta.