

　　　　　　　　　　　　<ADSL超频奇兵> V7.1 

　　   　 For Win98/98SE/ME/2000/XP/vista/Win7/Win2008
　　　　　　　　 程式设计:岑绍辉  奇兵软件荣誉出品

    点Setup.exe，按提示一步一步操作即可完成ADSL超频奇兵的安装。
  

--- V7.1 重要更新 ------------------------------------------------

增加游戏加速、增加网速限制取消、全面支持Vista、Win7、Win2008


--- 软件原理 ------------------------------------------------------

    本软件为ADSL宽带加速软件。通过修改PC系统注册表中原来专为"低速"
接入而设置的TCP/IP默认参数以适应 PPPoE方式的ADSL接入，实测可提高一
倍左右的下载速度，并解决了ADSL浏览网页速度减慢的问题。

--- 实际测试 ------------------------------------------------------

    在沈阳电信512K ADSL线路/PIII-850/Win98SE/Enternet300下实际测试
效果(以下所提到的速度为Enternet300拨号器所显示的速度)：

1.使用本软件前平均下载速度250K并会时常失去连接，用Realplayer观看在
  线电影频频出现停顿或死机，只能下载电影到硬盘后离线观看；

2.使用本软件后平均下载速度为570K，连接速度保持稳定的高速，最高时为
  850K。直接观看在线电影流畅自如。

--- 适应环境 ------------------------------------------------------

1.本软件适合于Win98/98SE/ME/2000/XP/vista/Win7/Win2008，不可用于
  Win3X/95/NT 。
    
2.本软件只适合于ADSL线路的 PPPoE方式，不适合于其他拨号上网方式以及
  ADSL的PPPoA(目前流行的 ADSL上网软件基本上都是PPPoE方式如Enternet
  300、Enternet 500、RasPPPoE、WinPoET)。

3.多台机器Internet共享(ICS/NAT)的环境及经由 Winproxy等代理服务器软
  件上网的机器，只需在主机上安装运行即可，客户机无须安装即可同时获
  得提速效果。

4.本软件对于上载速度没有明显改善。

--- 使用说明 ------------------------------------------------------

1.普通超频：
  进入ADSL超频页面直接点击“普通超频”按钮，重新启动电脑后加速生效。  

2.高级超频：
  进入“高级超频”页面，在连网的状态下点击“开始校验 MTU值”，检验
  完毕则会弹出对话框显示校验成功。然后直接点击“高级超频”按钮，重
  新启动电脑后加速生效。
  校验MTU值的过程因占用大量CPU资源而可能会出现PC机“假死”，不需要
  重新启动计算机。     

--- 注意事项 ------------------------------------------------------

1.更换ADSL Modem、网卡、调整网卡设置、更改电话局向或者更换ISP 均需
  重新进行高级超频。
2.本软件将修改注册表的很多地方，虽然有系统恢复功能，但作者同样强烈
  建议您使用前备份注册表。
3.本软件为免费软件，您可以随意拷贝和分发而不需要授权，但不得对软件
  进行修改，并保持文件的完整性包括本文件。
4.作者与国际传真网络无责任于因使用本软体所可能产生的任何直接或间接
  危害与后果。    
    

--- 版权信息 ------------------------------------------------------
     

Copyright : 2001-2011, 奇兵软件
Website　 : http://www.4418.com
            http://www.worldfax.net
Programmer: Cen ShaoHui
Email     : support@4418.com

-------------------------------------------------------------------

 
