WinAirCrackPack工具包是一款无线局域网扫描和密钥破解工具，主要包括airodump和aircrack等工具。它可以监视无线网络中传输的数据，收集数据包，并能计算出WEP/WPA密钥。实验环境系统组成

硬件环境
选用具有WEP和WPA加密功能的无线路由器或AP一台
带有迅驰无线网卡的笔记本电脑两台(分别定义为STA1和STA2，作为合法无线接入用户)
抓包无线网卡一块
ü笔记本电脑一台(定义为STA3，作为入侵者)
2.2 软件环境
入侵者STA3 :WinAirCrackPack工具包，
注意:STA3要开启在控制面板->管理工具->服务中开启Wireless Zero Config服务。
3、实验拓扑图

配置无线路由器(根据实际网络环境进行配置)
(1)STA1连接上无线路由器(默认未加密)。右键单击屏幕下的 图标，选择“查看可用的无线网络”，弹出如图1所示的窗口。
其中显示有多个可用的无线网络，双击TP-LINK连接无线路由器，一会儿就连接成功。
(2)打开IE浏览器，输入IP地址:192.168.1.1(无线路由器默认局域网IP地址)。
(3)登录无线路由器管理界面(用户名:admin,密码:admin)。
单击界面左侧的“网络参数”下的“LAN口设置”选项，设置“IP地址”为192.168.1.8并保存，如图4所示。
(4)打开IE浏览器，输入IP地址:192.168.1.8，重新登录无线路由器管理界面(注意本实验选择TP-LINK无线路由器，其他品牌产品如CISCO等均有类似配置选项)，单击界面左侧的“无线设置”下的“基本设置”选项。

1)选择“模式”为“54Mbps(802.11g)”;
2)选择“密钥格式”为“ASCII码”;
3)选择“密钥类型”为“64位”;
4)设置“密钥1”为“pjwep”;
5)单击“保存”。
(5)当无线路由器设置好WEP密钥后，STA1需要重新连接上无线路由器(输入的密钥与无线路由器设置的密钥相同)，一会儿就连接成功。
(6)打开IE浏览器，输入IP地址:192.168.1.8，重新登录无线路由器管理界面，单击界面左侧的“DHCP服务器”下的“DHCP服务”选项，单击“不启用”并保存,单击“系统工具”下的“重启路由器”对路由器进行重启。