zhb2000和314forever网友约定的上位机同固件的通信规则:

USBASP_FUNC_CONNECT中： 
data[2]代表SPI速度，取值为1-5，1为最低速，5为最高速； 
data[3]代表芯片类型，取值为0或1，0代表AVR，1代表S5x； 
data[4]-data[6]保留原扩展信息功能。 

当上位机不选择自动调速时，data[2] (速度位)输出 0 ,表示固件按默认速度档执行
2008.02.26