绘制螺栓螺母的LISP源程序

1、WLW 外螺纹
2、QLS 全螺栓（GB/T 5781-86）
3、PD 平垫（GB/T 95-85）
4、NLW 内螺纹
5、NLJ 内六角螺栓（GB/T 70-85）
6、LST 六角螺栓头
7、LM（41-86） 螺母（GB/T 41-86）
8、DD 弹垫（GB/T93-87）
9、BLS 螺栓（GB/T 5780-86）

举例使用说明：
如QLS ，根据命令行提示，
1、在屏幕上输入插入点
2、 输入螺栓规格，输入10（表M10的螺栓）
3、 输入螺栓长度，输入60（表螺栓长度60）
4、输入比例系数，输入3（表放大3倍）
5、 输入旋转角度，输入0（表0度，也可用鼠标）
6、是否要中心线(Yes/)，输Y表示要中心线
