hzbbz.fas 使用说明


本程序生成一拾取点的当前UCS属性标注块

使用方法 (ea:hzbbz p1 p2 angle mark type xcontype)

参  数：  p1 -------- 标注点
          p2 -------- 引线点
          angle ----- 旋转角度
          mark  ----- 坐标数字相对引线的位置，以WCS下 Y 轴为界 左侧 t 右侧 nil
          type  ----- “X” “A” 可选必须大写
          xcontype -- 控制上下标注值是否交换

返回值：属性块实体名

说  明： 程序固定文字大小为2.5倍比例，比例由变量 $xdtb_globle_scale 控制，可
         由外部设定，否则默认为 1.0
