jne 00404F6A
mov eax,[edi+08]
add eax,-11 { 239 }
cmp eax,6A { 106 }
ja 00404F81
xor ecx,ecx
mov cl,[eax+00404FB8]
jmp dword ptr [ecx*4+00404F90]
mov eax,[esi+000005E4]
test eax,eax
jne 00404F81
mov ecx,esi
call 00403B90
push edi
