NetBIOS (Draadloos)

Overzicht
  Op deze pagina kunt u NetBIOS-parameters wijzigen.
NETBIOS/IP
  Activeert communicatie over het Internet-protocol (IP)
Computernaam
  De computernaam bestaat uit de eerste 15 tekens van de naam van het knooppunt voor het apparaat.
Methode WINS-server
  Voor NetBIOS/IP, indien STATIC, worden de waarden in de WINS-servervelden door het apparaat gebruikt. Indien AUTO, zal het apparaat proberen om deze parameters via DHCP op te vragen wanneer de server wordt opgestart of teruggesteld. De BOOT-methode op de TCP/IP-pagina zijn ingesteld op Auto of DHCP, anders kan DHCP niet worden geactiveerd. Om de WINS-registratie uit te schakelen, moet de methode op STATIC worden ingesteld en moeten de IP-adressen van de eerste en de tweede WINS-server op 0.0.0.0 worden ingesteld.
IP-adres eerste WINS-server
IP-adres tweede WINS-server
  Voer het IP-adres in van de eerste, en desgewenst ook dat van de tweede WINS-server die u wilt gebruiken.