主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络 (适用于 IEEE 802.11b/g/n) > 使用新的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络

### 使用新的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络

相关型号:DocuPrint P268 dw
如果您正在使用新 SSID，所有其他设备将使用您在以下步骤中分配给 Fuji Xerox 设备的 SSID 进行连接。配置为 Ad-Hoc 模式时，您必须从计算机连接到此 SSID。

1. 按 或 选择Network (网络)选项，然后按 确定。
2. 按 或 选择WLAN (无线网络)选项，然后按 确定。
3. 按 或 选择Setup Wizard (安装向导)选项，然后按 确定。
4. 显示WLAN Enable ? (启用无线局域网？)时，按 选择开。
   此操作将启动无线安装向导。要取消，请按 返回。
5. 设备将搜索网络并显示可用的 SSID 列表。按 或 选择<New SSID>选项，然后按确定。
6. 输入 SSID 名称，然后按确定。
7. 按 或 选择Ad-hoc选项，然后按确定。
8. 按 或 选择加密类型None (无)或WEP，然后按 确定。
9. 如果将加密类型选择为WEP选项，输入 WEP 密钥，然后按确定。
   Fuji Xerox 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
10. 要应用各项设置，按 。要取消，请按 。
11. 设备将尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，设备 LCD 上会显示Connected (已连接)。设备将打印一份无线连接状态报告。如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。
如果连接失败，设备将还原到有线网络接口。

对于 Windows®：

无线网络设置完成。若要安装操作设备所必需的驱动程序和软件，在随机安装光盘的顶部菜单页面上点击安装打印机驱动程序。

对于 Macintosh：

无线网络设置完成。请转到 Fuji Xerox 网站 (http://www.fujixeroxprinters.com) 上您的设备型号的下载页面，以安装操作设备所需的驱动程序和软件。

相关信息
  - 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络 (适用于 IEEE 802.11b/g/n)
  - 如何在 Fuji Xerox 设备上输入文本信息
  - 无线局域网报告错误代码

转到首页