主页 > 日常维护 > 清洁设备 > 清洁硒鼓单元

### 清洁硒鼓单元

如果打印输出页面上每隔 94 毫米 便出现斑点或其他重复的标记，则硒鼓中可能有异物，如硒鼓表面可能粘有标签的粘胶。请遵循以下步骤解决此问题：

1. 长按 关闭设备电源。
2. 打开前盖。
3. 从设备中取出墨粉盒和硒鼓单元组件。
4. 按下绿色锁定杆并从硒鼓单元中取出墨粉盒。
5. 如示意图所示将硒鼓单元翻转至另一面。确保硒鼓单元的齿轮位于左边。
6. 查看待清洁区域表面时，往您的方向手动转动硒鼓单元的边缘。
   为避免出现打印质量问题，切勿触摸硒鼓单元表面 (边缘除外)。
7. 请用干棉签轻轻擦拭硒鼓表面直到完全除去印记。
   提示
     切勿用尖锐物体或任何液体清洁感光硒鼓表面。
8. 将新墨粉盒紧紧地装入硒鼓单元，直至其锁定到位并发出卡嗒声。

   确保正确装入墨粉盒，否则它可能偏离硒鼓单元。

   安装正确时，绿色锁定杆会自动抬起。

9. 将墨粉盒和硒鼓单元组件装回设备。
10. 合上设备前盖。
11. 按 打开设备电源。

相关信息
  - 清洁设备
  - 清洁电晕丝

转到首页