主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 使用设备操作面板安装向导配置设备的无线网络

### 使用设备操作面板安装向导配置设备的无线网络

相关型号:DocuPrint P268 dw

配置设备前，建议写下您的无线网络设置。您将需要此信息才能继续配置。

1. 检查并记录正在连接的计算机当前的无线网络设置。

   网络名称 (SSID)

   网络密钥

   例如：

   网络名称 (SSID)
   HELLO

   网络密钥
   12345

   - 您的接入点/路由器可能支持使用多个 WEP 密钥，但本 Fuji Xerox 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
   - 设置过程中如果需要联系 Fuji Xerox 呼叫中心寻求帮助，请务必先准备好 SSID (网络名称) 和网络密钥。我们无法帮助您确定此信息。
   - 如果您不确定 SSID 和网络密钥等信息，将无法继续进行无线设置。
     如何查找上述信息
       - 请参见无线接入点/路由器随附的说明书。
       - 初始 SSID 可能是制造商的名称或型号名称。
       - 如果您不确定安全信息，请咨询路由器制造商、系统管理员或互联网供应商商。
2. 按 或 选择Network (网络)选项，然后按 确定。
3. 按 或 选择WLAN (无线网络)选项，然后按 确定。
4. 按 或 选择Setup Wizard (安装向导)选项，然后按 确定。
5. 显示WLAN Enable ? (启用无线局域网？)时，按 选择开。
   此操作将启动无线安装向导。要取消，请按 返回。
6. 设备将搜索网络并显示可用的 SSID 列表。显示 SSID 列表时，按 或 选择所需 SSID。
7. 按确定。
8. 执行以下操作中的一项：

   - 如果您正在使用需要网络密钥的认证和加密方法，请输入您在第一步中记录的网络密钥。

     输入 WEP 密钥，然后按确定应用各项设置。

     要应用各项设置，按 。要取消，请按 。

   - 如果您的验证方法为开放系统且加密模式为无，请转到下一步。
   - 如果您的无线局域网接入点/路由器支持 WPS，将显示WPS is available (WPS 可用)。若要使用自动无线模式连接本设备，请按。(如果选择No (否)，请输入您在第一步中记录的网络密钥。)显示Press WPS on rtr (按路由器上的 WPS)时，按无线局域网接入点/路由器上的 WPS 按钮，然后按两次 。
9. 设备将尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，设备 LCD 上会显示Connected (已连接)。设备将打印一份无线连接状态报告。如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。
如果连接失败，设备将还原到有线网络接口。

对于 Windows®：

无线网络设置完成。若要安装操作设备所必需的驱动程序和软件，在随机安装光盘的顶部菜单页面上点击安装打印机驱动程序。

对于 Macintosh：

无线网络设置完成。请转到 Fuji Xerox 网站 (http://www.fujixeroxprinters.com) 上您的设备型号的下载页面，以安装操作设备所需的驱动程序和软件。

相关信息
  - 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法
  - 如何在 Fuji Xerox 设备上输入文本信息
  - 无线局域网报告错误代码

转到首页