=====构  件=====
原结构楼板
%%C8不锈钢吊杆@=1000
螺母
垫圈
吊件
U50承载轻钢主龙骨@=1000
U50覆面轻钢次龙骨@=400x600
自攻螺丝
12厘纸面石膏板
石膏角线
暗藏LED灯带
暗藏T5灯管,错位搭接
M12不锈钢膨胀螺栓
5mm厚不锈钢干挂件
\U+22058不锈钢螺栓
横向角钢龙骨L40x40x4@≤600
横向角钢龙骨L50x50x5@≤800
L50x50x5镀锌角钢
L40x40x5镀锌角钢
L30x30x3镀锌角钢
细木工板做弧型龙骨
灌注环氧树脂
□50x5镀锌方通
3块5mm胶合板
烟斗绞
双层5厘夹板制圆弧基层面刮腻子刷米黄色乳胶漆
M12螺栓

