-0.020
±0.000
%%P0.000
+0.120
+0.130
+0.150
+0.300
+0.900
+2.120
+2.300
+2.400
+2.480
+2.600
+2.800
+3.000
+3.200
+4.500

厨房双联洗涤槽角阀的安装高度为450mm。 
感应式冲洗阀壁挂式小便器距板面1300mm；
淋浴房球阀的安装高度为1050mm； 
污水池水龙头距板面1000mm；
洗脸盆角阀的安装高度为450mm。 
洗衣机水龙头的安装高度为1100mm。
浴盆水龙头的安装高度为630mm； 
自闭式冲洗阀蹲式大便器距板面1200mm；
盥洗槽水龙头距板面1000mm。
坐式大便器角阀的安装高度为250mm

空调电源插座高度为2100mm
电话插座高度为台面上150mm


