1、目前，我国应用最为广泛的LAN标准是基于（）的以太网标准.
(A) IEEE 802.1
(B) IEEE 802.2
(C) IEEE 802.3
(D) IEEE 802.5 
 
答案：C
参考知识点：
现有标准：
IEEE 802.1 局域网协议高层 
IEEE 802.2 逻辑链路控制 
IEEE 802.3 以太网 
IEEE 802.4 令牌总线 
IEEE 802.5 令牌环 
IEEE 802.8 FDDI 
IEEE 802.11 无线局域网 
记住IEEE802.1-------IEEE802.5的定义

以太网是一种计算机局域网组网技术。IEEE制定的IEEE 802.3标准给出了以太网的技术标准。它规定了包括物理层的连线、电信号和介质访问层协议的内容。以太网是当前应用最普遍的局域网技术。它很大程度上取代了其他局域网标准，如令牌环、FDDI和ARCNET。以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑，但目前的快速以太网（100BASE-T、1000BASE-T标准）为了最大程度的减少冲突，最大程度的提高网络速度和使用效率，使用交换机（Switch）来进行网络连接和组织，这样，以太网的拓扑结构就成了星型，但在逻辑上，以太网仍然使用总线型拓扑的CSMA/CD介质访问控制方法。电气电子工程师协会或IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会。建会于1963年1月1日。总部在美国纽约市。在150多个国家中它拥有300多个地方分会。目前会员数是36万。专业上它有35个专业学会和两个联合会。IEEE发表多种杂志，学报，书籍和每年组织300多次专业会议。IEEE定义的标准在工业界有极大的影响。 

下面列出：IEEE802．3以太网标准
802.3--------- 10Base以太网标准
802.3u-------- 100Base-T（快速以太网）
802.3z-------- 1000Base-X（光纤吉比特以太网）
802.3ab-------- 1000Base-T（双绞线吉比特以太网）

2、对于这样一个地址,192.168.19.255/20,下列说法正确的是: （ ） 
(A) 这是一个广播地址
(B) 这是一个网络地址
(C) 这是一个私有地址
(D) 地址在192.168.19.0网段上
(E) 地址在192.168.16.0网段上
(F) 这是一个公有地址  

答案：CE
注：IP地址中关键是看她的主机位，将子网掩码划为二进制，1对应上

面的地址是网络位，0对应的地址是主机位
192.168.19.255/20划为二进制为：
11000000.10101000.00010011.11111111
11111111.11111111.11110000.00000000

主机位变成全0表示这个IP的网络地址
主机位变成全1表示这个IP的广播地址
RFC1918文件规定了保留作为局域网使用的私有地址：
     10.0.0.0        -   10.255.255.255  (10/8 prefix)
     172.16.0.0      -   172.31.255.255  (172.16/12 prefix)
     192.168.0.0     -   192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

3、Quidway系列路由器在执行数据包转发时，下列哪些项没有发生变化（假定没有使用地址转换技术）？（ ） 
(A) 源端口号
(B) 目的端口号
(C) 源网络地址
(D) 目的网络地址
(E) 源MAC地址
(F) 目的MAC地址  

答案：ABCD

参考知识点：
路由功能就是指选择一条从源网络到目的网络的路径，并进行数据包的转发。路由选择是实现高效通信的基础。在运行TCP/IP协议的网络中，每个数据包都记录了该数据包的源IP地址和目的IP地址。路由器通过检查数据包的目的IP地址，判断如何转发该数据包，以便对传输中的下一跳路由作出判断。如图1所示：数据包在经过路由器1、2、3的转发过程中，其所包含的目的IP地址不会发生变化，而沿途的每台路由器会将数据包内的目的物理地址改为下一跳（传输中的下一台路由器或是目的站点）的物理地址，并将该数据包发送到这个物理地址所在的物理链路上。整个路由寻址过程如图1所示。图1 数据包通过网络时，其物理地址改变，而目的IP地址保持不变；端口是用来表示服务的，目的和源端口都是不会改变的。


4、下列所述的哪一个是无连接的传输层协议？（ ） 
(A) ＴＣＰ
(B) ＵＤＰ
(C) ＩＰ
(D) ＳＰＸ  

答案：B

参考知识点：
TCP/IP传输层的协议有：TCP/UDP NETWARE的IPX/SPX中传输层的协议有：SPX
面向连接的协议是可靠的传输使用三重握手机制如TCP和SPX面向无连接的协议是不可靠的传输如UDP，但传输速度快，常用在在线视频。OSI开放系统互联参考模型（Open System Interconnection Reference Model）由国际标准化组织（ISO）制定，分为7层：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。TCP/IP参考模型
是因特网（Internet）的基础。和OSI的7层协议比较，TCP/IP参考模型中没有会话层和表示层。通常说的TCP/IP是一组协议的总称，TCP/IP实际上是一个协议族（或协议包），包括100多个相互关联的协议，其中IP（Internet Protocol，网际协议）是网络层最主要的协议；TCP（Transmission Control Protocol，传输控制协议）和UDP（User Datagram Protocol，用户数据报协议）是传输层中最主要的协议。一般认为IP、TCP、UDP是最根本的三种协议，是其它协议的基础。IP定义了数据按照数据报（Datagram）传输的格式和规则；TCP是提供可靠服务、面向连接的协议；UDP是不可靠、无连接的协议。TCP建立在IP之上（这正是TCP/IP的由来），定义了网络上程序到程序的数据传输格式和规则，提供了IP数据包的传输确认、丢失数据包的重新请求、将收到的数据包按照它们的发送次序重新装配的机制。TCP 协议是面向连接的协议，类似于打电话，在开始传输数据之前，必须先建立明确的连接。 UDP也建立在IP之上，但它是一种无连接协议，两台计算机之间的传输类似于传递邮件：消息从一台计算机发送到另一台计算机，两者之间没有明确的连接。UDP中的Datagram是一种自带寻址信息的、独立地从数据源走到终点的数据包。UDP不保证数据的传输，也不提供重新排列次序或重新请求功能，所以说它是不可靠的。虽然UDP的不可靠性限制了它的应用场合，但它比TCP具有更好的传输效率。

5、以太网交换机端口的工作模式可以被设置为（ ）
(A) 全双工
(B) Trunk模式
(C) 半双工
(D) 自动协商方式  

答案：ACD

参考知识点：
华为3com认证教材第一册4－21页

6、PING命令使用ICMP的哪一种code类型：（ ） 
(A) Redirect
(B) Echo reply
(C) Source quench 
(D) Destination Unreachable  

答案：B

参考知识点：
华为3com认证教材第一册2－18页

7、在配置命令fr map ip 10.1.1.1 dlci 7 broadcast中，数字7的含义是：（ ） 
(A) 本端逻辑通道编号
(B) 本端DLCI编号
(C) 对端接口编号
(D) 对端节点编号

答案：B

参考知识点：
华为3com认证教材第二册6－57页
数据链路识别符（DLCI）是只有本地概念。帧中继地址映射是建立对断ip地址与本地DLCI的映射关系。缺省情况下，所有的接口都使用动态逆向地址解析协议。


8、对路由器A配置RIP协议，并在接口S0（IP地址为10.0.0.1/24）所在网段使能RIP路由协议，在系统视图下使用的第一条命令是：（ ） 
(A) rip
(B) rip 10.0.0.0
(C) network 10.0.0.1
(D) network 10.0.0.0  

答案：A

9、指出下列哪些接口上可以配置逻辑通道（ ） 
(A) X.25
(B) 帧中继
(C) Dialer
(D) 同/异步串口  

答案：ABC

参考知识点：
华为3com认证教材第二册9－3页关于dialer接口

10、如下访问控制列表的含义是：（ ）
[Quidway]acl 100
[Quidway-acl-100]rule deny icmp source 10.1.10.10 0.0.255.255 destination any icmp-type host-unreachable 

(A) 规则序列号是100，禁止到10.1.10.10主机的所有主机不可达报文
(B) 规则序列号是100，禁止到10.1.0.0/16网段的所有主机不可达报文
(C) 规则序列号是100，禁止从10.1.0.0/16网段来的所有主机不可达报文
(D) 规则序列号是100，禁止从10.1.10.10主机来的所有主机不可达报文  

答案：C

参考知识点：
华为3com认证教材第二册8－11页

11、下列关于ospf协议的说法正确的是：（）
(A) ospf支持基于接口的报文验证
(B) ospf支持到同一目的地址的多条等值路由
(C) ospf是一个基于链路状态算法的边界网关路由协议
(D) ospf发现的路由可以根据不同的类型而有不同的优先级

答案：ABD

参考知识点：
华为3com认证教材第二册7－44\45页


12、在运行windows 98的计算机中配置网关，类似于在路由器中配置（）
(A) 直接路由
(B) 默认路由
(C) 动态路由
(D) 间接路由

答案：B

13、配置访问控制列表必须作的配置是（）
(A) 启动防火墙对数据包过滤
(B) 定义访问控制列表
(C) 在接口上应用访问控制列表
(D) 制定日志主机

答案：ABC

参考知识点：
华为3com认证教材第二册8－15页

14、DNS工作于（   ）
(A) 网络层
(B) 传输层
(C) 会话层
(D) 表示层
(E) 应用层

答案：E

参考知识点：

TCP/IP各层对应的协议
应用层
该层包括所有和应用程序协同工作，利用基础网络交换应用程序专用的数据的协议。如, 
HTTP(Hypertext Transfer Protocol),超文本传输协议。 
TELNET (Teletype over the Network, 网络电传) ，通过一个终端(terminal)登陆到网络(运行在TCP协议上)。 
FTP (File Transfer Protocol, 文件传输协议) ，由名知义(运行在TCP协议上) 。 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol，简单邮件传输协议) ，用来发送电子邮件(运行在TCP协议上) 。 
DNS (Domain Name Service，域名服务) ，用于完成地址查找，邮件转发等工作(运行在TCP和UDP协议上) 。 
NTP (Network Time Protocol，网络时间协议) ，用于网络同步(运行在UDP协议上) 。 
SNMP (Simple Network Management Protocol, 简单网络管理协议) ，用于网络信息的收集和网络管理。 

传输层
该层提供端对端的通信。最重要的传输层协议是传输控制协议TCP。 
传输控制协议TCP (Transport Control Protocol) - 数据流传输（面向连接，可靠） 
用户数据报文协议UDP (User Datagram Protocol) - 数据报文传输(无连接不可靠) 

网络层
该层负责数据转发和路由。从该层上面往下看，可以认为底下存在的是一个不可靠无连接的端对端的数据通路。最核心的协议当然是IP协议。此外还有ICMP，RIP,OSPF,IS-IS,BGP,ARP,RARP等。 

链路层
TCP/IP参考模型定义了链路层，但该层不属于TCP/IP协议栈的范围。常用的链路层技术有以太网(Ethernet)，令牌环(Token Ring)，光纤数据分布接口(FDDI)，端对端协议( PPP)，X.25，帧中继(Frame Relay)，ATM，Sonet, SDH等。 

15、以下关于DTE的说法的正确的是（   ）
(A) DTE是指 数据终端设备 
(B) DTE是指 数据电路终接设备 
(C) DTE可以是计算机或计算机终端，也可以是其它数据终端
(D) DTE在模拟技术体制下是调制解调器，而在数字技术体制下可以是数据业务单元

答案：AC

参考知识点：
华为3com认证教材第一册1-23页

16、路由器A串口0配置如下
interface serial0
link-protocol ppp
ppp pap local-user huawei password simple quidway
ip address 2.2.2.1 255.0.0.0
路由器B串口及全局配置如下
local-user huawei service-type ppp password simple quidway
!
interface serial0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode pap
ip address 2.2.2.2 255.0.0.0
当两台路由器串口0相连时，两台路由器是否可以连接到对端（）
(A) 能
(B) 不能

答案：A

17、关于千兆以太网，以下说法正确的是（     ）
(A) IEEE802.3ab定义了千兆以太网
(B) 在同一冲突域中，千兆以太网不允许中继器的互连
(C) IEEE802.3z专门定义了千兆以太网在双绞线上的传输标准
(D) 千兆以太网支持网络速率的自适应，可以与快速以太网自动协商传输速率

答案：AB

参考知识点：
华为3com认证教材第一册3－8页

18、高层的协议将数据传递到网络层后，形成（     ），而后传送到数据链路层
(A) 数据帧
(B) 信元
(C) 数据包
(D) 数据段

答案：C

参考知识点：
华为3com认证教材第一册1－20页

19、在路由器上配置帧中继静态map必须指定（    ）参数
(A) 本地的DLCI
(B) 对端的DLCI
(C) 本地的协议地址
(D) 对端的协议地址

答案：AD

20、路由器的主要性能指标不包括（     ）
(A) 延迟
(B) 流通量
(C) 帧丢失率
(D) 语音数据压缩比

答案：D

21、一个B类网络，有5位掩码加入缺省掩码用来划分子网，每个子网最多（  ）台主机
(A) 510
(B) 512
(C) 1022
(D) 2046

答案：D

22、在路由器中，能用以下命令察看路由器的路由表（  ）
(A) arp -a
(B) traceroute
(C) route print
(D) display ip routing-table

答案：D

23、DHCP客户端是使用地址（   ）来申请一个新的IP地址的
(A) 0.0.0.0
(B) 10.0.0.1
(C) 127.0.0.1
(D) 255.255.255.255

答案：D

注释:255.255.255.255是全网广播,DHCP客户端发送全网广播来查找DHCP服务器.

24、下面有关NAT叙述正确的是（  ）
(A) NAT是英文“地址转换”的缩写，又称地址翻译
(B) NAT用来实现私有地址与公用网络地址之间的转换
(C) 当内部网络的主机访问外部网络的时候，一定不需要NAT
(D) 地址转换的提出为解决IP地址紧张的问题提供了一个有效途径

答案：ABD

25、以下属于正确的主机的IP地址的是（  ）
(A) 224.0.0.5
(B) 127.32.5.62
(C) 202.112.5.0
(D) 162.111.111.111

答案：D

注释:这个题目不是太严谨,应该加上子网掩码.
A:224.0.0.5是多播地址
B:127.0.0.0保留作为测试使用
C:网络地址

26、设置主接口由up转down后延迟30秒切换到备份接口，主接口由down转up后60秒钟切换回主接口的配置为（     ）
(A) standby timer 30 60
(B) standby timer 60 30
(C) standby timer enable-delay 60 disable-delay 30
(D) standby timer enable-delay 30 disable-delay 60

答案：D

27、在一个以太网中，30台pc通过Quidway R2501路由器s0口连接internet，Quidway R2501路由器配置如下：
[Quidway-Ethernet0]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[Quidway-Ethernet0]quit
[Quidway]interface s0
[Quidway-Serial0]ip address 211.136.3.6 255.255.255.252
[Quidway-Serial0]link-protocol ppp
一台PC机默认网关为192.168.2.1,路由器会怎样处理发自这台PC的数据包？
(A) 路由器会认为发自这一台PC的数据包不在同一网段，不转发数据包
(B) 路由器会自动修正这一台PC机的IP地址，转发数据包
(C) 路由器丢弃数据包，这时候需要重启路由器，路由器自动修正误配
(D) 路由器丢弃数据包，不做任何处理，需要重配PC网关为192.168.1.1

答案：D

注释:PC的默认网关要指向路由器的以太网口的IP地址.

28、ISDN B信道速率是（）
(A) 16kbps
(B) 64kbps
(C) 144kbps
(D) 2048kbps

答案:B

参考知识点：综合数字业务网（ISDN）由数字电话和数据传输服务两部分组成，一般由电话局提供这种服务。

ISDN的基本速率接口（BRI）服务提供2个B信道和1个D信道（2B+D）。BRI的B信道速率为64Kbps,用于传输用户数据。D信道的速率为16Kbps，主要传输控制信号。在北美和日本，ISDN的主速率接口（PRI）提供23个B信道和1个D信道，总速率可达1.544Mbps，其中D信道速率为64Kbps。而在欧洲、澳大利亚等国家，ISDN的PRI提供30个B信道和1个64Kbps D信道，总速率可达2.048Mbps。我国电话局所提供ISDN PRI为30B+D

29、异步串口可以设为（ ）
(A) 专线方式
(B) 拨号方式
(C) 语音方式
(D) PRI接入方式

答案：AB

参考知识点：华为3com认证教材第一册3－11页

30、在Quidway路由器上，应该使用什么命令来观察网络的路由表（ 
）
(A) display ip route-path
(B) display ip routing-table
(C) display interface
(D) display running-config
(E) display ip rip

答案：B

31、以下为局域网协议的有()
(A) PPP
(B) X.25
(C) SLIP
(D) Ethernet II
(E) Frame Relay
(F) Ethernet SNAP
(G) PPP MultiLink
(H) IEEE 802.3

答案：DFH

注释:其他都是广域网标准.

32、在配置帧中继子接口时，可配的子接口类型有哪些（）
(A) Point-to-Point
(B) NBMA
(C) Multipoint
(D) Broadcast

答案：AC

参考知识点：华为3com认证教材第二册6－59页

33、网络常见的拓扑形式有：（）
(A) 总线
(B) 星型
(C) 树型
(D) 环型
(E) 网型

答案：ABCDE

34、下面的访问控制列表命令正确的是：（）
(A) acl 1
rule deny source 1.1.1.1
(B) acl 1
rule permit any
(C) acl 1
permit 1.1.1.1 0 2.2.2.2 0.0.0.255
(D) acl 99
rule deny tcp source any destination 2.2.2.2 0.0.0.255

答案：A
注释:如果不输入通配符则为默认通配符0.0.0.0

35、一些上网用户抱怨他们不能够发送Email了，但他们仍然能够接收到新的Email信件。那么作为管理员，下面哪一个项是首先应该检查的：（ ）
(A) 该email服务器目前是否未连接到网络上？
(B) 处于客户端和Email服务器之间的Quidway路由器接口的访问列表项是否隐含了deny smtp流量的条目？
(C) 处于客户端和Email服务器之间的Quidway路由器接口的访问列表项是否隐含了deny any的条目？
(D) 处于客户端和Email服务器之间的Quidway路由器接口的访问列表项是否隐含了deny pop流量的条目？

答案:B

36、BGP是在（）之间传播路由的协议 
(A) 主机
(B) 子网
(C) 区域
(D) 自治系统

答案:D

37、采用单模光纤的1000base-lx网段的理论最大长度为多少? （）
(A) 100米
(B) 10公里
(C) 200米
(D) 500米

答案:B

38、属于点到点连接的链路层协议有（）
(A) X.25
(B) HDLC
(C) ATM
(D) PPP

答案:BD

39、路由器的作用有（）
(A) 异种网络互连
(B) 子网间的速率适配
(C) 隔离网络，防止网络风暴，指定访问规则（防火墙）
(D) 子网协议转换
(E) 路由（寻径）：路由表建立、刷新、查找
(F) 报文的分片与重组

答案:ABCDEF

参考知识点：华为3com认证教材第一册5-3页


40、下面关于1000兆以太网口的描述正确的是（多选）（）
(A) 1000m以太网可以提供全双工/半双工通信
(B) 1000m以太网的物理介质可以采用５类以上双绞线、单模/多模光纤
(C) 1000m以太网有自动协商功能，可以与低速以太网之间协商速率
(D) 在同一冲突域中，千兆以太网允许中继器互链

答案:AB

参考知识点：华为3com认证教材第一册3－8页


41、关于千兆以太网，以下说法正确的是（     ）
(A) IEEE 802.3ab定义了千兆以太网
(B) 在同一冲突域中，千兆以太网不允许中继器的互连
(C) IEEE 802.3z专门定义了千兆以太网在双绞线上的传输标准
(D) 千兆以太网支持网络速率的自适应，可以与快速以太网自动协商传输速率

答案:AB
参考知识:
802.3z-------- 1000Base-X（光纤吉比特以太网）
802.3ab-------- 1000Base-T（双绞线吉比特以太网）

43、关于VLAN下面说法正确的是（）
(A) 隔离广播域
(B) 相互间通信要通过路由器
(C) 可以限制网上的计算机互相访问的权限
(D) 只能在同一个物理网络上的主机进行逻辑分组

答案:ABC

44、下列哪些命令可以用来查看DCC端口（在端口S1上配置）信息？（）
(A) display interface
(B) display current-configuration
(C) display interface s1
(D) display dialer interface s1

答案:D

45、下面对路由器的描述正确的是（交换机指二层交换机）（）
(A) 相对于交换机和网桥来说，路由器具有更加复杂的功能
(B) 相对于交换机和网桥来说，路由器具有更低的延迟
(C) 相对于交换机和网桥来说，路由器可以提供更大的带宽和数据转发功能
(D) 路由器可以实现不同子网之间的通信，交换机和网桥不能
(E) 路由器可以实现虚拟局域网之间的通信，交换机和网桥不能

答案:ADE

46、下列关于地址转换的描述,正确的是（）
(A) 地址转换解决了因特网地址短缺所面临问题
(B) 地址转换实现了对用户透明的网络外部地址的分配
(C) 使用地址转换后,对IP包加长,快速转发不会造成什么影响
(D) 地址转换内部主机提供一定的“隐私”
(E) 地址转换使得网络调试变得更加简单

答案:ABD

47、下列对华为备份中心技术描述正确的是（）
(A) 备份技术提高了网络的可靠性，增强了网络的可用性
(B) 备份中心技术可以为路由器任意接口提供备份接口，包括逻辑接口
(C) 备份中心技术可以实现对多个网络设备的冗余备份
(D) 以上说法正确

答案:A

48、华为S2403交换机基于STP特性设置的参数：（多选）（）
(A) Bridge Priority(交换机优先级)
(B) Hello Time (根桥交换机向外发送配置报文的时间间隔)
(C) Max Age Time (最大老化时间)
(D) Forward Time (端口状态转换时间)
(E) Port Path Cost (端口路径值)
(F) Port Priority(端口优先级)

答案:ABCDEF

49、关于IP报文头的TTL字段，以下说法正确的有（）（多选）
(A) TTL的最大可能值是65535
(B) 在正常情况下，路由器不应该从接口收到TTL=0的报文
(C) TTL主要是为了防止IP报文在网络中的循环转发，浪费网络带宽
(D) IP报文每经过一个网络设备，包括Hub、LAN SWITCH和路由器，TTL值都会被减去一定的数值

答案:BC

50、下列所述的哪些是ICMP协议的功能？（多选）（）
(A) 报告TCP连接超时信息
(B) 重定向UDP消息
(C) 转发SNMP数据
(D) 查找子网掩码
(E) 报告路由更新错误信息

答案:ABDE

52、关于DLCI叙述正确的是（）
(A) DLCI是本地接口
(B) DLCI是由DCE侧分配
(C) 用户可用的DLCI范围是16－1007
(D) 不同的物理接口可以配置相同的DLCI
(E) 相同的物理接口可以配置相同的DLCI

答案:BCD

53、在华为路由器特权模式下输入display interface ,显示物理接口UP，线路接口DOWN，可能的故障现象是（）
(A) 存活间隔设置不一致
(B) 时钟速率与对端不一致
(C) 链路协商没有通过
(D) 没有来自对端的载波信息

答案:ABC

54、下列列出的网络设备中，属于DCE设备的有（）
(A) 集线器 
(B) 帧中继交换机 
(C) CSU/DSU 
(D) 计算机

答案:BC

55、VLAN的划分方法有（多选）（）
(A) 基于设备端口 
(B) 协议 
(C) MAC 
(D) 物理地址

答案:ABCD

56、路由项10.0.24.0/21由哪几条子网路由聚合而来（）
(A) 10.0.0.25/16 
(B) 10.0.0.23/16 
(C) 10.0.0.26/16 
(D) 10.0.0.22/16

答案:AC

58、以下关于RIP路由聚合的说法正确的是（）
(A) Rip V1默认支持路由聚合，需要时可以关闭路由聚合功能
(B) 华为Quidway 系列路由器RIPv2的实现可以关闭路由聚合功能
(C) Rip V1不支持子网路由聚合到一个非自然子网路由 
(D) Rip V2支持子网路由聚合到一个非自然子网路由 

答案:BCD

59、在OSPF中，以下（）是两台路由器成为邻居关系的必要条件。
(A) 两台路由器的Hello时间一致
(B) 两台路由器的Dead时间一致
(C) 两台路由器的Router ID一致
(D) 两台路由器所属区域一致
(E) 在路由器的配置中，相互配置对方为自己的邻居
(F) 两台路由器的验证类型一致

答案:ABDF

60、一个IP报文在网络传送途中被分片，生成了3个新的IP包，则以下说法正确的是（）。 
(A) 这3个IP包有相同的标识（Identification）字段 
(B) 这3个IP包有相同的标志（MF、DF ）字段
(C) 这3个IP包有相同的目的地址字段
(D) 这3个IP包有相同的报文总长度（2字节）字段
(E) 这3个IP包有相同的片偏移字段
(F) 这3个IP包将严格按序到达最终的目的地

答案:AC

61、 在IP报文头的字段中，以下（）内容和IP报文分片有直接的关系。
(A) 源IP地址
(B) 目的IP地址
(C) 标识字段（Identification）
(D) 标志字段（MF、DF字段）
(E) 片偏移

答案:CDE

62、以下说法哪些是正确的（）
(A) 如果几个动态路由协议都找到了到达同一目标网络的最佳路由，这几条路由都会被加入路由表中。
(B) 路由优先级与路由权值的计算是一致的
(C) 路由权的计算可能基于路径某单一特性计算，也可能基于路径多种属性。
(D) 动态路由协议是按照路由的路由权值来判断路由的好坏，并且每一种路由协议的判断方法都是不一样的。

答案:CD

63、在同一区域内（区域A），下列说法正确的是（）
(A) 每台路由器生成的LSA都是相同的
(B) 每台路由器的区域A的LSDB都是相同的
(C) 每台路由器根据该LSDB计算出的最短路径树都是相同的
(D) 每台路由器根据该最短路径树计算出的路由都是相同的

答案:BD

64、在运行OSPF 动态路由协议时，何种情况下不用选举DR 和BDR（ ）?
(A) Broadcast
(B) NBMA
(C) Point-to-point
(D) Point-to-multipoint

答案:CD

65、Quidway R2501 路由器的哪些接口可以配置DCC（ ）？
(A) 以太网口
(B) S0口
(C) S1口
(D) Aux口

答案:BCD

66、以下说法错误的是（ ）？
(A) SLIP 协议是一种没有协商过程的协议。
(B) SLIP支持同步和异步模式。
(C) SLIP只支持IP 协议。
(D) 以上说法均不对

答案:B

67、一个IP报文在路由器中经过一番处理之后，TTL字段值变为0，这时（）。
(A) 路由器向IP报文的源地址发送一个ICMP错误信息，并继续转发该报文
(B) 路由器向IP报文的源地址发送一个ICMP错误信息，并停止转发该报文
(C) 路由器继续转发报文，不发送错误信息
(D) 路由器直接丢弃该IP报文，既不转发，也不发送错误信息
(E) 以上四种说法都不完全正确，要视具体情况而定

答案:B

68、在PPP协议的协商报文中，（）字段的作用是用来检测链路是否发生自环。
(A) MRU 
(B) MTU 
(C) Magic Number 
(D) ACCMAP 
(E) LOOP

答案:C

69、X.25定义的是（）的接口规程。 
(A) X25交换机之间
(B) DTE和DCE之间
(C) 两台X.25主机之间

答案:B

70、在Windows95/98的DOS窗口下，能用以下命令察看主机的路由表（）
(A) display ip routing-table
(B) arp -a
(C) traceroute
(D) route print

答案:D

71、TCP协议通过（）来区分不同的连接。
(A) IP地址
(B) 端口号
(C) IP地址+端口号
(D) 以上答案均不对

答案:C

72、下列路由协议中，支持无类域间路由选择的有（）。
(A) OSPF
(B) RIPv1
(C) BGP
(D) IGRP

答案:AC

73、局域网中的一台PC机，其IP地址为10.10.10.1，掩码为255.255.

224.0，则主机在完成下面的（）动作中，有可能用到ARP协议。
(A) 从PC机Ping目的地址：127.0.0.1
(B) 从PC机Ping目的地址：10.10.20.1
(C) 从PC机Ping目的地址：10.10.30.1
(D) 从PC机Ping目的地址：10.10.40.1
(E) 从PC机Ping目的地址：129.0.0.1
(F) 从PC机Ping目的地址：224.0.0.1

答案:BCDE

74、关于IP路由的说法，以下正确的有（）。
(A) 路由是OSI模型中第三层的概念
(B) 任何一条路由都必须包括如下三部分的信息：源地址、目的地址和下一跳
(C) 在局域网中，路由包括了以下两部分的内容：IP地址和MAC地址
(D) IP路由是指导IP报文转发的路径信息

答案:AD

75、下列关于链路状态算法的说法正确的是（）
(A) 链路状态是对路由的描述
(B) 链路状态是对网络拓扑结构的描述
(C) 链路状态算法本身不会产生自环路由
(D) OSPF使用链路状态算法

答案:BCD

76、配置访问控制列表必须作的配置（）
(A) 启动防火墙对数据包过滤
(B) 定义访问控制列表
(C) 在接口上应用访问控制列表
(D) 制定日志主机

答案:ABC

77、X.25网络采用了标准的地址识别，这种地址是（）
(A) 不唯一
(B) 局部唯一
(C) 全局唯一

答案:C
X121地址形式与电话号码类似：区域号＋节点号，全局唯一。

78、端口号的目的是（）
(A) 跟踪同一时间网络中的不同会话
(B) 源系统产生端口号来预报目的地址
(C) 源系统使用端口号维持会话的有序，以及选择适当的应用
(D) 源系统根据其应用程序的使用情况，将端口号动态分配给一个特定的会话

答案:AD

79、Dialer口是一个逻辑拨号口，一个Dialer口可以包含多个物理口，

Dialer口和物理口之间的关系是（）
(A) 没什么关系
(B) 物理口继承了Dialer口的特性
(C) 对Dialer口的配置都将传递给物理口
(D) 对物理口的配置都将传递给Dialer口

答案:BC

80、DTE可以在（）虚电路区间发起呼叫
(A) 双向信道区间
(B) 永久虚电路区间
(C) 单向呼入信道区间
(D) 单向呼出信道区间

答案:AD
单向呼出信道区间：DTE可发起呼叫
单向呼入信道区间：DCE可发起呼叫
双向信道区间：DTE、DCE均可发起呼叫

98、衡量路由算法好坏的原则不包括（）
(A) 快速收敛性
(B) 灵活性，弹性
(C) 拓扑结构先进
(D) 选径是否是最佳

答案:C

99、RIP协议在收到某一邻居网关发布而来的路由信息后，下述对度量值的正确处理有哪些？（）
(A) 对本路由表中没有的路由项，只在度量值少于不可达时增加该路由项
(B) 对本路由表中已有的路由项，当发送报文的网关相同时，只在度量值减少时更新该路由项的度量值
(C) 对本路由表中已有的路由项，当发送报文的网关不同时，只在度量值减少时更新该路由项的度量值
(D) 对本路由表中已有的路由项，当发送报文的网关相同时，只要度量值有改变，一定会更新该路由项的度量值

答案:ACD

100、逆向地址解析协议（Inverse ARP）的主要功能是：（）
(A) 通过网络设备的网络地址查找到设备的硬件地址
(B) 查找连接的DLCI编号
(C) 在帧中继网络中查找虚电路连接的对端设备的协议地址
(D) 在帧中继网络中生成对端协议地址与DLCI的映射

答案:D

101、作为一个网络维护人员，对于OSPF区域体系结构的原则必须有清楚的了解，下面的论述表达正确的是：（）
(A) 所有的OSPF区域必须通过域边界路由器与区域0相连，或采用OSPF虚链路。
(B) 所有区域间通信必须通过骨干区域0，因此所有区域路由器必须包含到区域0的路由；
(C) 单个区域不能包含没有物理链路的两个区域边界路由器。
(D) 虚链路可以穿越stub区域。

答案:AB

104、X.25中的一条虚电路可以（）
(A) 作为一个物理接口的备份接口
(B) 作为一个逻辑拨号口的备份接口
(C) 作为帧中继接口中的一条虚电路的备份接口
(D) 作为主接口，由其它接口为其提供备份功能

答案:ACD

105、帧中继的使用链路层协议是（）
(A) LAPB 
(B) LAPD
(C) LAPF
(D) HDLC

答案:C
LAPB是X25的数据链路层封装
LAPD是ISDN的D信道封装
LAPF是FR的数据链路层封装

106、DCC是非常经济的，适合在两点之间信息量较少且为突发传送的情况（）
(A) True
(B) False

答案:A

107、在路由器中，使用V.24规程有?
(A) WAN
(B) AUX
(C) 8AS
(D) CONSOLE

答案:ABCD

108、在共享DCC配置方式下，若本端需要接收呼叫，则必须在本端的物理接口上进行如下配置，以便确定是针对哪个拨号接口的入呼叫。（）
(A) 封装PPP
(B) 封装HDLC
(C) 配置PPP验证
(D) 配置EXEC验证

答案:AC

110、目前网络设备的MAC地址由_位二进制数字构成，IP地址由（）位二进制数字构成。
(A) 48，16
(B) 64，32
(C) 48，32
(D) 48，48
(E) 64，48

答案:C

111、在ＩＳＯ定义的七层参考模型中，对数据链路层的描述正确的是：（）
(A) 实现数据传输所需要的机械，接口，电气等属性．
(B) 实施流量监控，错误检测，链路管理，物理寻址．
(C) 检查网络拓扑结构，进行路由选择和报文转发．
(D) 提供应用软件的接口
(E) 提供端到端数据传输的链路建立机制．

答案:B

112、OSI参考模型是由下列选项中哪个组织提出的：（ ）
(A) IEEE
(B) 美国国家标准局（ANSI）
(C) EIA/TIA
(D) IBA
(E) ISO

答案:E

113、中继器工作于ＯＳＩ参考模型的哪一层？（）
(A) 传输层
(B) 网络层
(C) 数据链路层
(D) 物理层

答案:D

115、以下属于窄带公共网络的网络是（）。
(A) PSTN公共交换电话网
(B) ISDN综合数字业务网
(C) DDN
(D) X.25
(E) 帧中继

答案:ABCDE

116、Quidway R4001路由器提供CE1/PRI接口，对于CE1封装，最多可以支持同时划分为（）个64K的逻辑接口，用于DDN连接。
(A) 30
(B) 31
(C) 32
(D) 16

答案:B

30B＋D的信道，若用于DDN，可划分为31个64K逻辑接口使用
若用于ISDN B信道，则可以划分为30个B通道


117、IEEE 802.3U是快速以太网交换机的标准（）。
(A) 正确
(B) 错误

答案:A

118、5类双绞线制作的交叉网线，下面哪一个图形描述的管脚对应关系正确（请查看双绞线的制作方法）

119、逻辑上所有的交换机都由（）和（）两部分组成。
(A) 数据转发逻辑
(B) 交换模块
(C) MAC地址表
(D) 输入/输出接口

答案:AD

120、 以太网交换机端口的工作模式可以被设置为（）
(A) 全双工
(B) Trunk模式
(C) 半双工
(D) 自动协商方式

答案:ACD

121、第一次对路由器进行配置时，采用哪种配置方式：（）
(A) 通过CONSOLE口配置
(B) 通过拨号远程配置
(C) 通过TELNET方式配置
(D) 通过哑终端配置
(E) 通过FTP方式传送配置文件

答案:A

122、在路由器上启动FTP服务，要执行哪条命令：（）
(A) ftp-server open
(B) ftp-server enable
(C) ftp server open
(D) ftp server running

答案:B

123、UDP协议和TCP协议的共同之处有（）
(A) 流量控制
(B) 重传机制
(C) 校验和
(D) 提供目的、源端口号

答案:CD

124、PING命令使用ICMP的哪一种code类型：（）
(A) Redirect
(B) Echo reply
(C) Source quench
(D) Destination Unreachable

答案:B

125、下面哪一类服务使用了滑动窗口技术：（）
(A) 可靠数据传输
(B) 面向连接的虚电路
(C) 高效的全双工传输
(D) 流量控制

答案:D

126、下面哪一个不是TCP报文格式中的域：（）
(A) 子网掩码
(B) 序列号
(C) 数据
(D) 目的端口

答案:A

127、以下应用层协议中，用于邮件服务的协议有（）
(A) TFTP
(B) SMTP
(C) SNMP
(D) HTTP
(E) POP3

答案:BE

128、UDP报文中包括的字段有（）
(A) 源端口/目的端口
(B) 源地址/目的地址
(C) 长度和校验和
(D) 报文序列号

答案:AC

129、下列哪一项关于网络层地址4a.00e0.fc00.23f3的说法是正确的？（）
(A) IP 网络号是4a，主机号是00e0.fc00.23fe
(B) IPX网络号是4a，主机号是00e0.fc00.23fe
(C) IP 网络号是4a.00e0，主机号是fc00.23fe
(D) IPX网络号是4a.00e0，主机号是fc00.23fe

答案:B

130、在封装HDLC协议的接口上，设定状态轮询定时器时间间隔的命令是：（）
(A) hdlc keepalive
(B) keepalive
(C) hdlc timeout
(D) timer hold

答案:D

131、在PPP协商流程中，LCP协商是在哪个阶段进行的：（）
(A) Authenticate
(B) Network
(C) Establish
(D) Terminate

答案:C

132、VRP支持的X.25协议封装格式有：（ ）
(A) IETF
(B) ITU-T Q.933a
(C) DDN
(D) BFE
(E) IEEE 802.3
(F) Cisco兼容

答案:ACDF

133、逆向地址解析协议（Inverse ARP）的主要功能是：（）
(A) 通过网络设备的网络地址查找到设备的硬件地址
(B) 查找连接的DLCI编号
(C) 在帧中继网络中查找虚电路连接的对端设备的协议地址
(D) 在帧中继网络中生成对端协议地址与DLCI的映射

答案:D

134、在封装了帧中继协议的接口上使能动态逆向地址解析协议的命令是：（）
(A) frame-relay inverse-arp
(B) frame-realy reverse-arp
(C) inverse-arp
(D) reverse-arp

答案:C

136、静态路由配置中关键字 reject 和 blackhole 的区别在于：（）
(A) 发往 reject 路由的报文被丢弃，并且不通知源主机
(B) 发往 blackhole 路由的报文被丢弃，并且不通知源主机
(C) 发往 reject 路由的报文被丢弃，发往 blackhole 路由的报文不被丢弃
(D) 发往 blackhole 路由的报文被丢弃，发往 reject 路由的报文不被丢弃
(E) 发往 reject 路由的报文被丢弃，并且通知源主机
(F) 发往 blackhole 路由的报文被丢弃，并且通知源主机

答案:BE

137、基于距离矢量算法的路由协议包括：（ ）
(A) ICMP
(B) RIP
(C) OSPF
(D) BGP
(E) IS-IS

答案:BD

138、路由环路问题的解决方法包括：（）
(A) 采用水平分割
(B) 加快路由更新报文的发送频率
(C) 路由保持
(D) 配置静态路由
(E) 定义路由权的最大值

答案:ACE

139、对路由器A配置RIP协议，并在接口S0（IP地址为10.0.0.1/24）所在网段使能RIP路由协议，在全局配置模式下使用的第一条命令是：（）
(A) rip
(B) rip 10.0.0.0
(C) network 10.0.0.1
(D) network 10.0.0.0

答案:A

141、当接口运行在RIP-2广播方式时，它可以接收的报文有：（ ）
(A) RIP-1广播报文
(B) RIP-1组播报文
(C) RIP-2广播报文
(D) RIP-2组播报文

答案:AC

142、在共享DCC配置方式下，若本端需要接收呼叫，则必须在本端的物理接口上进行如下配置，以便确定是针对哪个拨号接口的入呼叫。（）
(A) 封装PPP
(B) 封装HDLC
(C) 配置PPP验证
(D) 配置EXEC验证

答案:AC

143、I.430、Q.921、Q.931都是ITU-T制订的ISDN业务规范。（）
(A) 正确
(B) 错误

答案:A

145、下面哪些是ACL可以做到的（）
(A) 允许125.36.0.0/16网段的主机使用FTP协议访问主机129.1.1.1；
(B) 不让任何主机使用Telnet登录；
(C) 拒绝一切数据包通过；
(D) 仅允许某个用户从外部登录，其他用户不能这样做。

答案:ABC

146、下面能够表示"禁止从129.9.0.0网段中的主机建立与202.38.16.0

网段内的主机的WWW端口的连接"的访问控制列表是：（ ）
(A) acl 101
rule deny tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.16.0 0.0.0.255 destination-port equal www
(B) acl 101
rule deny tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.16.0 0.0.0.255 destination-port equal 80
(C) acl 100
rule deny udp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.16.0 0.0.0.255 destination-port equal www
(D) acl 99
rule deny udp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.16.0 0.0.0.255 destination-port equal www

答案:AB

147、对于一个主接口，可以为它提供多个备份接口，当主接口出现故障时，多个备份接口可以同时接替主接口进行通讯。（）
(A) 正确
(B) 错误

答案:B

148、指定逻辑通道备份主接口使用的命令是：（）
(A) standby logic-channel logic-channel-number [ priority ]
(B) standby interface interface-type interface-number
(C) logic-channel logic-channel-number
(D) dialer map protocol next-hop-address dialer-string [logic-channel logic-channel-number]

答案:A

149、作为一个网络维护人员，对于OSPF区域体系结构的原则必须有清楚的了解，下面的论述表达正确的是：（）
(A) 所有的OSPF区域必须通过域边界路由器与区域0相连，或采用OSPF虚链路。
(B) 所有区域间通信必须通过骨干区域0，因此所有区域路由器必须包含到区域0的路由；
(C) 单个区域不能包含没有物理链路的两个区域边界路由器。
(D) 虚链路可以穿越stub区域。

答案:AB

150、如下图所示组网图中，假设各主机上默认网关配置正确。 具体配置如下。
路由器A的配置：
  Current configuration
  !
    sysname RouterA
    fr switching
  !
  interface Ethernet0 
    ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
  !
  interface Serial0 
    link-protocol fr
    fr interface-type DCE
    fr dlci 100
    ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
  !
  ip route-static 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.1.2 
  !
return
路由器B的配置：
  Current configuration
  !
    version 1.4.1
    sysname RouterB
  !
  interface Ethernet0 
    ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
  !
  interface Serial0 
    clock-select DTECLK1
    link-protocol fr
    ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
  !
  quit
  ip route-static 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.1.1 
  !
return

则结论PcA可以ping通PcB是否正确？（）
 A．正确
 B．错误

答案:A

151、在下面的网络中（如图所示），Quidway路由器配置命令如下（PC默认网关配置正确）：
 
[RouterA]display current-configuration
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
    version 1.4.1
  !
  interface Ethernet0 
    ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  !
  interface Serial0 
    clock-select DTECLK3
    link-protocol ppp
    ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
  !
  interface Serial1 
    link-protocol ppp
    ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
  !
  quit
  rip
    network all
  !

  return
[RouterB]display current-configuration
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
    version 1.4.1
  !
  interface Ethernet0 
    ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  !
  interface Serial0 
    link-protocol ppp
    ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
  !
  interface Serial1 
    link-protocol ppp
    ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
  !
  quit
rip
  network all
  !
return
[RouterC]display current-configuration
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
    version 1.4.1
  !
  interface Ethernet0 
  !
  interface Serial0 
    clock-select DTECLK1
    link-protocol ppp
    ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
  !
  interface Serial1 
    clock-select DTECLK1
    link-protocol ppp
    ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
  !
  quit
  rip
    network all
  !
return

以下说法正确的是：（）
A.PCA可以ping通PCB;
B.PCA不可以ping通PCB;
C.RouterA可以ping通RouterC;
D.RouterA不可以ping通RouterB

答案:AC

152、关于MAC地址表示正确的是（）
A、00-e0-fe-01-23-45
B、00e0.fe01.2345
C、00e.0fe.-012.345
D、00e0.fe112345

答案:AB

153、路由器作为网络互连设备，必须具备以下哪些特点（）
A、 支持路由协议
B、 至少具备一个备份口
C、 到少支持两个网络接口
D、 协议至少要实现到网络层
E、 具有存储、转发和寻径功能
F、 至少支持两种以上的子网协议

答案:CDE

154、配置备份中心的目的是（）
A、 增加网络带宽
B、 提高网络可用性
C、 降低网络传输费用
D、 防止数据传输意外中止

答案:B

155、X.25作为国际通用标准的广域网协议，内置的差错纠正，流量控制和丢包重传机制使之具有高度的可靠性，由于数据吞吐率很低，包时延较大，故不适于在质量差的信道上传输数据，这种说法正确吗？()
A、True
B、False

答案:B

156、V．24接口工作在同步方式下最高传输速率是（）
A、 64000bps
B、 115200 bps
C、 2048000 bps
D、 4096000 bps

答案:A

157、下列那一条命令用于配置DCC的链路处于断开状态后，重新建立链接等待的时间？( )
A、 dialer timer idle
B、 dialer timer compete
C、 dialer timer enable
D、 dialer timer wait-carrier

答案:C

158、ISDN的物理线路是（）
A、2B+D
B、30B+D
C、同轴电缆
D、普通电缆

答案:D

159.数据分段是OSI七层模型中的（）完成的
A、 物理层
B、 网络层
C、 传输层
D、 接入层
E、 分发层
F、 数据链路层

答案:C

160.对于10M以太网（ ）是目前使用最广泛的以太网电缆标准，其优点为：易于扩展，维护简单，价格低廉。
A、 10BASE粗同轴电缆
B、 10BASE-T
C、 10BASE2细同轴电缆

答案:B

161.用来检查到一台主机的网络层是否连通命令是（ ）
A、 PING
B、 TRACERT
C、 TELNET
D、 IPCONFIG

答案:AB

162.下面选项中哪些是数据链路层的主要功能：( )
A、 提供对物理层的控制
B、 差错控制
C、 流量控制
D、 决定传输报文的最佳路由

答案:ABC

163.应用程序PING发出的是（）报文
A、 TCP请求
B、 TCP应答报文
C、 ICMP Echo请求报文
D、 ICMP Echo应答报文

答案:C

164.下面属于物理层的设备是（）
A、 网桥
B、 网关
C、 中继器
D、 以太网交换机

答案:C

165.ATM是一种面向链接的技术，为在交换式WAN或LAN主干网高速传输数据提供了通用的通信机制( )
A、TRUE
B、FALSE

答案:A

166、帧中继LMI一般占用哪几个DLCI（）（用户接口上最多支持1024条，用户可用的为16—1007）
A、 0
B、 16
C、 1007
D、 1023

答案:AD
0用于ITU－T的Q933a的LMI信令方式
1023用于Cisco的LMI信令方式

167、PPP协议中，（）主要用于协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型
A、 链路控制协议（LCP）
B、 PPP扩展协议
C、 网络层控制协议族（NCPS）
D、 PAP、CHAP协议

答案:C

168、下面哪一组是Quidway路由器封装x.25协议默认的窗口WIN、编号方式MOD、分组OPS的缺省值（）
A、2、8、128
B、8、8、128
C、8、128、8
D、2、128、128

答案:A

169、帧中继是一种（）的协议
A、 面向连接
B、 网络协议
C、 无连接
D、 可靠

答案:A

170、ARP是一个使用广播的地址解析协议，并且使用了ARP高速缓存，原因是使用广播会耗费大量带宽（）
A、TRUE
B、FALSE

答案:A

171、若主机A需要知道主机B的MAC地址，则属于ARP的工作流程为（）
A、 主机A在网络中广播ARP请求报文
B、 主机B接收到请求报文后将自己的IP地址到MAC地址的映射发送给主机A
C、 主机B收到请求报文后将主机A的IP地址和MAC地址映射存储到自己的CACHE中
D、 主机A缓存主机B的IP地址到MAC地址的映射

答案:ABCD

172、某公司申请到一个C类IP地址，需要分配给8个子公司，最好的子网掩码设应为（）
A、255.255.255.0
B、255.255.255.128
C、255.255.255.240
D、255.255.255.224

答案:C

173、在应用层的各协议中（）协议提供文件传输服务
A、 FTP
B、 TELNET
C、 WWW
D、 TFTP

答案:AD

174、QuidwayS2403F以太网交换机的用户权限级别有（）
A、 normal
B、 visit
C、 monitor
D、 manage
E、 operator

答案:BCDE

175、ISDN基本速率接口（BRI）速率是（）
A、 16kbps
B、 64kbps
C、 144kbps
D、 2048kbps

答案:C

176、下列那一个命令用于指定物理接口做备份接口？（）
A、 [Quidway]#standby interface s0
B、 [Quidway-Serial1]#standby interface s0

答案:B

177、对于一个没有经过子网划分的传统C类网络来说，允许安装多少台主机？（）
A、 1024
B、 65025
C、 254
D、 16
E、 48

答案:C

178、IP地址中网络号的作用有（）
A、 指定了主机所属的网络
B、 指定了网络上主机的标识
C、 指定了设备能够进行通信的网络
D、 指定被寻址的网中的某个节点

答案:AC

179、C类地址最大可能子网位数是（）
A、 6
B、 8
C、 12
D、 14

答案:A

180、UDP使用（）提供可靠性
A、 网际协议
B、 应用层协议
C、 网络层协议
D、 传输控制

答案:B

181、RARP的作用是（）
A、 将自己的IP地址转换为MAC地址
B、 将对方的IP地址转换为MAC地址
C、 将对方的MAC地址转换为IP地址
D、 知道自己的MAC地址，通过RARP协议得到自己的IP地址

答案:D

182、IP地址219.25.23.56的缺省子网掩码有几位（）
A、 8
B、 16
C、 24
D、 32

答案:C

183、Quidway路由器在转发数据包到非直连网段的过程中，依靠下列那一个选项表寻找下一跳地址？（）
A、 帧头
B、 IP报文
C、 SSAP字段
D、 DSAP字段

答案:B

184、SNMP依赖于（）工作
A、 IP
B、 ARP
C、 TCP
D、 UDP

答案:D

185、关于HUB以下说法正确的是（）
A、 HUB可以用来构建局域网
B、 一般HUB都具有路由功能
C、 HUB通常也叫集线器，一般可以作为地址翻译设备(N AT)
D、 一台共享式以太网HUB下的所有PC属于同一个冲突域

答案:AD

186、能保证数据端到端可靠传输能力的是相应OSI的（）
A、 网络层
B、 传输层
C、 会话层
D、 表示层

答案:B

187、TFTP服务端口号是（ ）
A、 23
B、 48
C、 53
D、 69

答案:D

188、在数据链路层哪个子层用于管理在一条链路上设备间的通信（）
A、 LLC
B、 MAC
C、 BIG MAC

答案:A

189.TELNET工作于( )
A、网络层
B、传输层
C、会话层
D、表示层
E、应用层

答案:E

190.数据在网络层时，我们称之为（）
A、 段
B、 包
C、 位
D、 帧

答案:B

191.RIP协议引入路由保持机制的作用是( )
A. 节省网络带宽
B. 防止网络中形成路由环路
C. 将路由不可达信息在全网扩散
D. 通知邻居路由器哪些路由是从其他处得到

答案:B

192.在路由协议所有接口上使能RIP协议的命令是:（）
A. network all
B. neighbor
C. enable
D. network 10.0.0.0

答案:A

193.下列静态路由器配置正确的是()
A. ip route-static 129.1.0.0 16 serial 0
B. ip route-static 10.0.0.2 16 129.1.0.0
C. ip route-static 129.1.0.0 16 10.0.0.2
D. ip route-static 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2

答案:ACD

194.输入哪条命令可以看到以下信息?（）
LS DataBase
Type :Router
Ls id :10.1.2.2
Ady rtr :1050
Len :72
Seq# :80000008
Cksum (DC)
Area Border Router
Link count 4
Link id :192.168.2.1
Data :255.255.255.255
Metric:1562
Link id :10.1.2.2
Data :10.1.3.1
Type :Router
Metric :1562
Link id :10.1.3.2
Data :255.255.255.255
Type :StubNet
Metric :1562
A. display ip routing-table
B. display ospf lsa
C. display ospf database
D. display ospf interface

答案:C

195.在帧中继网络中,帧中继通过( )协议监控PVC的状态
A. DLCI
B. BECN
C. LMI
D. FECN

答案:C
LMI的两个作用：a:向FR交换机查询PVC状态 b：向FR交换机发送KeepAlive报文维持PVC状态
LMI使用的虚电路为0（LMI类型为q933a）或者1023（LMI类型为Cisco）

196.PPP协议族中,哪个协议提供了对网络层的支持（）
A. IPCP
B. LCP
C. IPXCP
D. SNA

答案:AC

197.x.25协议包含三层（）
A、 分组层
B、 数据链路层
C、 物理层
D、 传输层
E、 网络层

答案:ABC

198.在一个接口配置x25 map ip 102.112.43.125 x121-address 12345命令,其中102.112.43.125和123456分别是()
A. 对端的IP地址和对端的x.121地址
B. 对端的IP地址和本接口的X.121地址
C. 本接口的IP地址和对端的x.121地址
D. 本接口的IP地址和本接口的x.121地址

答案:A

199.使配置的访问列表应用到接口上的命令是什么（）
A. access-group
B. access-list
C. acl
D. firewall packet-filter  xxxx   inbound/outbound

答案:D

200.某单位路由器防火墙作了如下配置:
firewall enable
acl 101
rule permit ip source 202.38.0.0 0.0.0.255 destination10.10.10.10 0.0.0.255
rule deny tcp source 202.38.0.0 0.0.0.255 destination 10.10.10.10 0.0.0.255 destination-port greater-than 1024
rule deny ip source any destination any
端口配置如下:
interface Serial0
ip address 202.38.111.25.255.255.255.0
link-protocol ppp
firewall packet-filter 101 in
interface Ethernet0
Ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
内部局域网主机均为10.10.10.0 255.255.255.0网段,以下说法正确的是

(本题假设其它网络均没有使用acl) ()
A. 外部主机202.38.0.50可以PING通任何内部主机
B. 内部主机10.10.10.5,可任意访问外部网络资源
C. 内部任意主机都可以与外部任意主机建立TCP连接
D. 外部202.38.5.0/24网段主机可以与此内部网主机TCP连接
E. 外部202.38.0.0/24网段主机不可以与此内部同主机建立目标端口号

大于1024的TCP连接

答案:AE

201.在以太网中,工作站在发数据之前,要检查网络是否空闲,只有在网络不阻塞时工作站才能发送数据,是采用了( )机制
A. ip
B. tcp
C. ICMP
D. 数据侦听与冲突控制CSMA/CD

答案:D

202.以太网使用的物理介质主要有()
A. 同轴电缆
B. 双绞线
C. 电缆
D. V.24电缆

答案:AB

203.对全双工以太网的描述正确的是（）
A、 可以在共享式以太网中实现全双工技术
B、 可以在一对双绞线上同时接收和发送以太网帧
C、 仅可以用于点对点连接
D、 可用于点对点和点对多点连接

答案:BC

204.下列所描述的协议哪些属于OSI参考模型表示层协议（多选）（）
A. ASCII、EBCDIC
B、IP、ARP
C、MAC、LLC
D、MPEG、MIDI
E、 NFS、SQL
F、 PICT、MPEG

答案:ADF

205.下面对我国广泛使用的DDN网络描述正确的是什么（）
A、 DDN线路使用简便，覆盖面广
B、 DDN专线是点到点的链路，它给予用户访问整个链路带宽的可能性
C、 DDN相对于分组交换网络来说，线路费用较高
D、 DDN专线被广泛用于企业网互连，专线internet接入

答案:ABCD

206.为了查看Quidway路由器搭建的帧中继网络的封装类型，应启用什么命令（）
A、 display fr map-info（显示映射表）
B、 display fr pvc-info （PVC统计信息）
C、 display fr lmi-info
D、 display interface

答案:D

207.在配置华为路由器和思科路由器搭建的帧中继网络时，你应该怎样配置华为路由器的链路封装格式？（假定思科采用默认封装格式）（）
A、 arpa
B、 ansi
C、 ietf
D、 nonstandard
E、 Q.933a
F、 Cisco

答案:D

208、X．25协议是哪两种设备进行交互的规程（）
A、 PSE、PSN
B、 DCE、DTE
C、 DCE、PSE
D、 DTE、PSE

答案:B

209.国际上负责分配IP 地址的专业组织划分了几个网段作为私有网段，可以供人们在私有网络上自由分配使用，以下属于私有地址的网段是（多选）（）
A、10．0．0．0/8
B、172.16.0.0/12
C、192．168．0.0/16
D、224．0.0.0/8

答案:ABC

210.使能轮询DCC的命令是（）
A、 dialer-rule
B、 acl
C、 dialer-group
D、 dialer enable-circular

答案:D

211.动态路由协议相比静态路由协议（多选）（）
A、 带宽占用少
B、简单
C、路由器能自动发现网络变化
D、路由器能自动计算新的路由

答案:CD

212.RIP协议是基于（）
A、UDP 
B、TCP 
C、ICMP 
D、Raw IP

答案:A

213.因为在生成路由表过程中，OSPF协议需要进行复杂的SPF算法来计算网络拓扑结构，所以相对于距离矢量路由选择协议来说，它需要更大的开销，更多的延迟，更高的CPU占用率。（）
A、true 
B、false

答案:B

214.以太网中，是根据（）地址来区分不同的设备的
A、 IP地址
B、 MAC地址
C、 IPX地址
D、 LLC地址

答案:B

215.和电路交换相比，分组交换的时延小（）
A、 true
B、 false
 
答案:B

216. ISO提出OSI的关键是（）
A、网络互联
B、网络分层
C、七层模型
D、制定标准

答案:D

217.局域网常用设备有：（多选）
A、 线缆，如光纤、双绞线、同轴电缆等
B、 集线器
C、 MODEM
D、 路由器

答案:ABD

218.RFC文档是下面哪一个标准的工作文件（）
A、 ISO 
B、 ITU 
C、 IETF 
D、 IEEE

答案:C

219.可路由协议的网络地址由哪两部分组成（）
A、 网络地址和主机地址
B、 主机地址和网络掩码
C、 网络地址和网络掩码

答案:A

220.IP地址190.233.27.13/16所在的网段地址是（）
A、190.0.0.0 
B、190.233.0.0 
C、190.233.27.0 
D、190.233.27.1

答案:B

221.下面哪一些选项是物理层的基本功能：（多选）（）
A、 在终端设备之间传送比特流
B、 建立、维护虚电路，进行差错校验和流量控制
C、 定义电压、接口、线缆标准、传输距离等特性

答案:AC

222.Tracert功能是（　）
A、 用于检查网管工作是否正常
B、 用于检查网络连接是否可通
C、 用于分析网络在哪里出现了问题

答案:BC

223.TCP、UDP、SPX属于OSI的　（　）
A、 网络层　　　
B、 传输层　　　
C、 会话层　　　　
D、 表示层

答案:B

224.给您分配一个B类IP网络172.16.0.0，子网掩码255.255.255.192,则您可以利用的网络数为（　），每个网段最大主机数（　）
A、512 126 
B、1022 62 
C、1024 62
D、256 254 
E、192 254

答案:B

225.如果C类子网的掩码为255.255.255.240，则包含的子网位数、子网数目、每个子网中的主机数目正确的是（）
A、２　　　２　　　　２
B、３　　　６　　　　３０
C、４　　　１４　　　１４
D、５　　　３０　　　６

答案:C

226. 10.1.0.1/17的广播地址是（）
A、10.1.128.255 
B、10.1.63.255 
C、10.1.127.255 
D、10.1.126.255

答案:C

227.下列哪些技术有助于减少路由环路 （）
A、 直接交换
B、 采用链路状态路由协议
C、 水平分割 
D、 保持间隔
E、 定义最大跳数
F、 路由中毒

答案:BCDEF

228.以下哪些路由项由网管手动配置（）?
A、 静态路由 
B、 直连路由 
C、 缺省路由 
D、 动态路由

答案:AC

229、命令standby state-up interval-time 运用于（ ）
A、 主接口是物理接口
B、 备份接口是物理接口
C、 主接口是逻辑通道
D、 备份接口是逻辑通道

答案:C

standby state-up interval-time每隔interval-time秒检测主接口（逻辑通道）的状态是否恢复up
standby state-down times检测主接口（逻辑通道）times次后仍未UP，则认为主接口（逻辑通道）的状态为Down

230.术语ARP代表什么（）
A、地址解析协议
B、反向地址解析协议

答案:A

231.为了确定网络层所经过的路由器数目，应使用什么命令( )
A、 ping 
B、 arp-a 
C、 stack-test 
D、 tracert
E、 telnet

答案:D

232.IEEE802.3不是VLAN的标准（）
A、true 
B、false

答案:A

233.CSMA/CD网络中，所有主机都可独占网络带宽（）
A、 true 
B、 false

答案:B

234.OSI中，哪些不是表示层功能？()
A、 数据加密 
B、 数据压缩 
C、 密码控制 
D、 数据格式转换

答案:C

235.下列哪些接口可作逻辑通道（）
A、X.25 
B、帧中继 
C、dialer 
D、同/异步串口

答案:ABC

236.IP地址与它的掩码取反相与，所得的非零点分十进制数是此IP地址的（ ）
A、A类 
B、主机地址 
C、网络地址 
D、解析地址

答案:B

237.OSI中，链路层和传输层都是面向连接的，但链路层建立的是点到点的连接，传输层建立的是端到端的连接（）
A、true 
B、false

答案:A

238.下面接口为物理接口的有（）
A、dialer 
B、语音接口 
C、serial口 
D、子接口
E、CE1/PRI接口 
F、 虚拟接口模板 
G、 ISDN BRI接口
H、 备份中心逻辑通道

答案:BCEG

239.一个A类地址，其子网掩码是255.255.240.0，有多少位被用来划分子网？（）
A、8 
B、12
C、 20
D、 24

答案:B

240.对于访问控制列表条件的判断语句中，与子网掩码类似的32位比特的数字字符串称为
A、 IP地址
B、 主机地址
C、 网络地址
D、 通配符

答案:D

241.改变您的Quidway路由器名字为myrouter时，应输入什么命令( )
A、 config myrouter
B、 display myroter
C、 sysname myrouter

答案:C

242.IP 地址中，网络部分全0表示( )
A、 主机地址
B、 网络地址
C、 所有主机
D、 所有网络

答案:D

243. 下列是外部网关路由协议的是（）
A、 rip
B、 ospf
C、 igrp
D、 bgp
E、 eigrp

答案:D

244.在ISDN网络中，U接口定义在（  ）之间
A、 TE1和NT2 
B、 TE2和TA 
C、 NT1和ISDN网络 
D、 NT1和NT2

答案:C

245.以下协议技术中，采用面向连接方式进行通信的有（多选）（）
A、 IP 
B、 X.25 
C、 Ethernet 
D、 Frame-relay

答案:BD

246.保留给自环测试的IP地址是()
A、127.0.0.0
B、127.0.0.1
C、224.0.0.9
D、126.0.0.1
E、127.0.0.121
答案：BE

247.流控有哪三种方式？()
A、 抑制技术；
B、 缓存技术；
C、 窗口机制
答案：A、B、C


248.RIP协议引入路由保持机制的作用是防止路由形成环路（）
A、true
B、false
答案：A

249.VLAN tag在OSI参考模型的哪一层( )
A、 应用层     B、 表示层    C、 会话层 D、 传输层
E、 网络层     F、 链路层    G、 物理层

答案：F

250.无类路由协议路由表表目为三维组，其中不包括（）
A、 子网掩码 
B、 源网络地址 
C、 目的网络地址 
D、 下一跳地址

答案：B

251.一个子网掩码为255.255.240.0的网络中，（ ）为合法网段地址。
A、150.150.0.0 
B、150.150.0.8 
C、150.150.8.0 
D、150.150.16.0

答案：AD

252.衡量网络性能的主要标准是（）
A、 带宽
B、 延迟

答案：AB

253.  X.25使用映射的作用是（  ）
A.    映射本地IP到对端端口值，以便路由器发送数据时确认发送端口
B.    映射本地IP到本地端口值，以便路由器发送数据时确认发送端口
C.    映射对端IP到本地端口值，以便X.25交换网络查找数据发送路径
D.    映射对端IP到对端端口值，以便X.25交换网络查找数据发送路径 

答案：D

254.  X.25协议提供给用户的可用的逻辑信道最多为（）条  
      (A)   16      (B)   32
      (C)   4095      (D)   4096 

答案：C
X25每个接口最多可以配置4095条虚电路，
FR每个接口最多可以配置1024条虚电路

255.  OSI代表（） 
A、 Organization for Standards Institute 
B、 Organization for Internet Standards
C、 Open Standards Institute
D、 Open Systems Interconnection 

答案：D

256.  PPP验证成功后，将由Authenticate阶段转入什么阶段（C） 
      (A)   Dead      (B)   Establish
      (C)   Network      (D)   Terminate 

答案：C

257.  在七十年代末，国际标准化组织ISO提出了开放系统互连参考模型。协议分层大大简化了网络协议的复杂性，在OSI 7层模型中，网络层的功能主要是（） 
A 、 在信道上传输原始的比特流                     
B、 加强物理层数据传输原始比特流的功能并且进行流量调控
C  确定数据包从源端到目的端如何选择路由     
D   确保到达对方的各段信息正确无误 

答案：C

258.  某公司申请到一个C类IP地址，但要连接6个的子公司，最大的一个子公司有31台计算机，每个子公司在一个网段中，则子网掩码应设为（） 
      (A)   255.255.255.0      (B)   255.255.255.128
      (C)   255.255.255.192    (D)   255.255.255.224 
      (E)   255.255.255.240    (F)   以上都不对！

答案：F


259.  当一台主机从一个网络移到另一个网络时，以下说法正确的是（） 
(A)   必须改变它的IP地址和MAC地址                                               
(B)   必须改变它的IP地址，但不需改动MAC地址
(C)   必须改变它的MAC地址，但不需改动IP地址                          
(D)   MAC地址、IP地址都不需改动 

答案：B

260、当桥接收的分组的目的MAC 地址在桥的映射表中没有对应的表项时，采取的策略是（  ）
A、丢掉该分组
B、将该分组分片
C、向其他端口广播该分组
D、以上答案均不对

答案：C

261、LANSwitch 在网络层次模型中的地位（ ）
A、物理层
B、链路层
C、网络层
D、以上都不是

答案：B

262、小于（）的TCP/UDP 端口号已保留与现有服务一一对应，此数字以上的端口号可自由分配。
A、199
B、100
C、1024
D、2048

答案：C

263、IEEE802.5 标准是指（  ）
A、以太网
B、令牌总线网
C、令牌环网
D、FDDI 网

答案：C

264、ARP 协议的作用是（ ）
A、将端口号映射到IP 地址
B、连接IP 层和TCP 层
C、广播IP 地址
D、将IP 地址映射到第二层地址

答案：D

265、CONSOLE 控制台电缆使用的是（ B ）
A、8 芯非屏蔽双绞线
B、8 芯屏蔽双绞线
C、6 芯非屏蔽双绞线
D、6 芯屏蔽双绞线

答案：B

266、V.24 电缆异步工作方式下的最大传输速率是（ ）
A、64000bps
B、128000bps
C、115200bps
D、2048000bps

答案：C

267、10BASE-T 是指（ ）
A、粗同轴电缆
B、细同轴电缆
C、双绞线
D、光纤

答案：C

268、如果要将两计算机通过双绞线直接连接，正确的线序是（）
A、1--1、2--2、3--3、4--4、5--5、6--6、7--7、8--8
B、1--2、2--1、3--6、4--4、5--5、6--3、7--7、8--8
C、1--3、2--6、3--1、4--4、5--5、6--2、7--7、8--8
D、两计算机不能通过双绞线直接连接

答案：C

269、路由器的数据连路层收到报文的MTU 大于该路由器将要发出接口的最大MTU 时，采取的策略是（ ）
A、丢掉该分组
B、将该分组分片
C、向源路由器发出请求，减小其分组大小
D、直接转发该分组

答案：B

270、当路由器接收的IP 报文的TTL 值等于0 时，采取的策略是（ ）
A、丢掉该分组
B、将该分组分片
C、转发该分组
D、以上答案均不对

答案：A

271、当路由器接收的报文的目的IP 地址在路由器路由表中没有对应的表项时，采取的策略是（ ）
A、丢掉该分组
B、将该分组分片
C、转发该分组
D、以上答案均不对

答案：A

272、可以通过以下哪些方式对路由器进行配置（）
A、通过console口进行本地配置
B、通过aux 进行远程配置
C、通过telnet 方式进行配置
D、通过ftp 方式进行配置

答案：ABCD

273、在对Quidway 路由器进行升级时，应选择超级终端的参数是（ ）
A、数据位为8 位，奇偶校验无，停止位为1.5 位
B、数据位为8 位，奇偶校验有，停止位为1.5 位
C、数据位为8 位，奇偶校验无，停止位为1 位
D、数据位为8 位，奇偶校验有，停止位为2 位

答案：C

274、通过console口向Quidway 路由器发送升级程序时，应选用的协议是（）
A、Xmodem
B、Ymodem
C、Zmodem
D、Ymodem-G

答案：A

275、命令ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.110.0.1 代表的是:（ ）
A、默认路由。
B、直接路由。
C、间接路由。
D、以上都不对。

答案：A

276、直接路由、静态路由、rip、ospf 按照默认路由优先级从高到低的排序正确的是（ ）
A、直接路由、静态路由、rip、ospf
B、直接路由、ospf、静态路由、rip
C、直接路由、ospf、rip 、静态路由
D、直接路由、rip 、静态路由、ospf

答案：B

277、在rip 中metric 等于（ ）为不可达
A、8
B、9
C、10
D、15
E、16

答案：E

278、以下关于距离矢量路由协议描述中错误的是（）
A、简单，易管理
B、收敛速度快
C、报文量大
D、为避免路由环做特殊处理

答案：B

279、以下路由协议中，属于IGP 的是：（ ）。
A、OSPF、EGP、RIP
B、IS-IS、RIP-2、EIGRP、OSPF
C、BGP、IGRP、RIP
D、PPP、RIP、OSPF、IGRP

答案：B

280、与10.110.12.29 mask 255.255.255.224 属于同一网段的主机IP 地址是（ ）。
A、10.110.12.0
B、10.110.12.30
C、10.110.12.31
D、10.110.12.32

答案：B

281、某公司申请到一个C 类IP 地址，但要连接6 个的子公司，最大的一个子公司有26 台计算机，每个子公司在一个网段中，则子网掩码应设为（ ）。
A、255.255.255.0
B、255.255.255.128
C、255.255.255.192
D、255.255.255.224

答案：D

282、224.0.0.5 代表的是（ ）地址。
A、主机地址
B、网络地址
C、组播地址
D、广播地址

答案：C

283、ISDN BRI 是（ ）通道
A、2B+D
B、30B+D
C、同轴电缆
D、普通电话线

答案：A

284、ISDN 中的PRI 线路中，D 通道的一般作用是（ ）
A、收发传真
B、用户数据通道
C、传送话音
D、传送同步信号
E、传送信令

答案：E

285、ISDN 中，U 接口指的是（ ）
A、电话线到NT1 的接口
B、NT1 到终端的接口
C、交换机到用户板的接口

答案：A

286、配置DCC 的目的是为了实现按需拨号，即只在有数据要发送的时候才开始拨号建立
连接，所以要配置一个开始拨号的触发条件的命令是（）
A、acl
B、dialer enable-circular
C、dialer-group
D、dialer-rule

答案：CD

287、dialer timer idle 这条命令的意思是设置（ ）
A、链路空闲时间
B、忙端口的空闲时间
C、链路断开时间
D、端口数据可以发送等待时间

答案：A

288、访问控制列表配置中，操作符“greater-than portnumber”表示控制的是（）。
A、端口号小于此数字的服务
B、端口号大于此数字的服务
C、端口号等于此数字的服务
D、端口号不等于此数字的服务

答案：B

289、根据以下的配置,请判断当主接口serial0 出故障后,哪一个备份接口最先被启用（  ）
[Quidway-Serial0]standby interface serial 1 30
[Quidway-Serial0]standby interface serial 2 40
[Quidway-Serial0]standby logic-channel 3 50
[Quidway-Serial0]standby logic-channel 2 35
A、serial1
B、serial2
C、logic-channel 2
D、logic-channel 3

答案：D

