1. 显示访问控制列表在接口上的情况用show access-list interface interface number。


　2. show isdn status 命令可以显示OSI模型中下三层的信息，及ISDN B信道的状态。

　3. backup delay ﹛enable-delay﹜﹛disable-delay﹜命令只适用于当主接口是物理接口时。

　4. 端口号：FTP 20／21 TELNET 23 SMTP 25 TFTP 69 TCP 6 UDP 17 

　5. X25默认的WIN、MOD、I/OPS缺省值2、8、128

　6. 同／异步接口提供4种可选电缆，连接拨号MODEM时应选择8AS电缆。

　7. “access-list 101 deny any 202.112.102.1 0.0.0.255 eq 23”中的any代表任意网段。

　8. 存在路由环路的路由协议有：RIP、BGP

　9. 在帧中继网络中最常用的是PVC技术。PVC可以处于数据传输阶段。

　10. 支持变长子网掩码的路由协议有：RIP V2 OSPF IS-IS等

　11. 1000BASE－LX单模光纤的理论最大长度为10公里，多模为550米。

　12. 华为路由器支持IETF、CISCO－COMPATIBLE（思科兼容）等帧中继格式。

　13. 全双工以太网可以在一对双绞线上同时接收和发送以太网帧，仅支持点对点连接。

　14. 链路拥塞、线路损坏、CSU/DSU出现硬件问题等可以导致串行接口重置（reset）。

　15. debug isdn q921可用以定位ISDN二层操作问题。

　16. 用show interface s0显示物理接口down,协议up是由于链路协商未通过、时钟速率未达成一致、存活间隔设置不一致等原因造成。物理接口down,协议down是由于物理线路故障引起。用该命令可以查看“该接口的信息，错误统计，接口状态”。

　17. 在帧中继网络中通过LMI协议监控PVC状态。

　18. 当路由器接到的IP报文的MTU大于该路由器的最大MTU时，会丢弃该分组。

　19. 过多的碎片帧、过度的冲突现象、过度的噪音现象等原因会导致以太网的故障。

　20. 在OSPF同一区域中，每台路由器根据该LSDB算出的最短路径树都是相同的。


　21. 224.0.0.2代表的是子网内所有参与多播的路由器。

　22. RIP协议在接到邻居网关发来的路由信息后，对于该路由器路由表中没有的路由项，只在度量值少于不可达时添加该路由项；对于路由表中已有路由项，当发送报文的网关不同时，只在度量值减少时更新该路由项；对于路由表中已有路由项，当发送报文的网关相同时，只要度量值有变化就更新该路由项。

　23. TTL的主要作用是防止IP报文在网络中循环转发，浪费带宽；在正常情况下，路由器不应从接口收到TTL＝0的IP报文。

　24. 交换机普通口间相连用交连线，集线器级连口与交换机级连口间相连用交连线。

　25. 对于以下路由表项中，路由器要转发目的地址为10.10.3.2的报文用第二项路由项，因为它是更准确的路径。

10.0.0.0/8 ospf 10 50 1.1.2.1/s0

10.10.0.0/16 rip 100 5 2.1.1.2/e0

26. show host命令可以在DNS被禁用的情况下，查看你配的域名解析表。

　27. 在访问控制列表中，关键字“any”代表的通配符掩码是 “0.0.0.0”。

　28. VLAN的优点是终端设备易于添加，改动；可以减少网络管理量；隔离广播域及冲突域；提供可靠的安全性。

　29. 当路由器接到的IP报文的TTL＝1时，路由器将丢掉该分组。

　30. 为在交换机搭建的局域网环境中实现全双工功能，须配置全双工网卡，并配置交换机工作于全双工模式。

　31. 在同一冲突域中，千兆以太网不允许中继器互连。

　32. 通常所指的EASY IP特性，是指配置访问控制列表与接口的关联。

　33. dialer idle-timeout这条命令设置了链路空闲时间。

　34. 华为默认的访问控制列表策略允许所有数据包in、out；标准访问控制列表应配置的越靠近数据包的源越好。

　35. 在STP协议中，当网桥优先级一致时，MAC地址最小的为根桥。

　36. CIDR路由表为一个三维组，其内容包括“子网掩码、目的网络地址、下一跳地址”。

　37. 在QUIDWAY路由器上配置了一条帧中继PVC，可能导致该PVC不生效的原因有“LMI类型配置错误、帧中继封装类型配置错误、DLCI号码配置错误”。

　38. “ip access-group”命令在接口上的缺省应用方向为“out”。

　39. 地址池中的地址必须是连续的；当某个地址池已和某个访问控制列表关联时，不允许删除该地址池。

　40. 帧中继采用LAPF帧格式。

　41. IP报文结构：IP报文头部中包含代表最小时延、最大吞吐量、最高可靠性等信息

IP报文头部identification字段用来唯一标识每一份数据报文；

通常IP报文头部为20字节长

　42．DTE可在“双向信道区间、单向呼出信道区间”虚电路区间发起呼叫。

　43．用“点到点的子接口、点到多点，全连通等”组网模型可以解决水平分割问题。

　44．用户在配置BRI口进行拨号时，不配置dialer in-band也能拨号是因为对BRI口系统默认使用DDR。

　45．路由器在使用帧中继PVC交换功能时，接口类型为“DCE、NNI”。

　46．Keepalive命令封装在HDLC接口上，可设定状态论询定时器时间间隔。

　47．VRP支持的X.25协议封装格式有：IETF、DDN、BFE、Cisco兼容

　48．RFC文档是IETF组织的工作文档

　49．路由协议负责路由信息的寻址寻径（RIP、OSPF、IS-IS）

　50．配置绑定在虚接口模板下的接口工作在MP方式的命令是“ppp multilink”




