
#1                   平口任意偏心矩形锥管放样下料说明

    1、本例为上下口均为水平矩形，矩形的长、宽可取任意数值，并可任意偏心的连接管构件。当px、py均不为0时，为双偏心的矩形连接管；如px、py有一个为0时，为单偏心矩形连接管；若px、py均为0时，则为正心矩形连接管。
    2、示意图中L1为下矩口内边长度，L2为上矩口内边长度，w1为下矩口内边宽度，w2为上矩口内边宽度，h为接管高度, px、py为上下矩口中心在x方向和y方向偏心距离，b为板材厚度。要求L1、L2、w1、w2、h、b>0，px、py可取任意实数。
    3、px、py的数值要根据以下矩形中心为o点，下矩口两垂直中心线所构成的直角坐标系来确定正负。上矩形中心在o点的右方时px为正值，在左方时px为负值，上矩形中心在o点的上方时py为正值，在o点的下方时py为负值，与o点重合则为0。px、py须特别注意其正负值，如输入错误，可能会导致不能正确画出展开图。
    4、展开图采用三角形法放样下料，每块板分成两个三角形进行计算放样。所输出数据按矩形内边计算下料，可直接根据数据在板材上下料，焊接时在外部对角焊。具体可参照展开示意图按如下方法放样：
    (1)、画一任意直线段，长度等于L1。
    (2)、按图分别以L1线段两端点为圆心，Ls1、Lx1为半径画弧交于一点。然后以交点、L1线段左端分别为圆心，Ls4、L2分别为半径画圆弧相交于另一点，按图连接交点与交点、交点与L1线段两端点，即可得到后板的展开图。
    (3)、按图参照以上画图顺序分别画出左、右侧板以及前板的展开图，各块展开图可以按图连接下料，也可每块单独下料。
    (4)、按展开图中轮廓线（粗实线）裁开，再拼接成所需矩形连接管。拼接时须注意方向要与图纸相同，以免造成返工浪费。


#2                   上平下斜任意偏心矩形锥管放样下料说明

    1、本例为上口水平，下口倾斜，上下口均为矩形，矩形的长、宽可取任意数值，并可任意偏心的连接管构件。当px、py均不为0时，为双偏心的上平下斜矩形连接管；如px、py有一个为0时，为单偏心上平下斜矩形连接管；若px、py均为0时，则为正心上平下斜矩形连接管。
    2、示意图中L1为下矩口内边长度，L2为上矩口内边长度，w1为下矩口内边宽度，w2为上矩口内边宽度，h为接管高度, px、py为上下矩口中心在x方向和y方向偏心距离, a为下口倾斜角度，b为板材厚度。要求L1、L2、w1、w2、h、b>0，-90<a<90，px、py可取任意实数。
    3、px、py的数值要根据以下矩形中心为o点，下矩口两垂直中心线所构成的直角坐标系来确定正负。上矩形中心在o点的右方时px为正值，在左方时px为负值，上矩形中心在o点的上方时py为正值，在o点的下方时py为负值，与o点重合则为0。下部矩口倾角a按图示方向取负值，若方向相反则取正值。px、py、a须特别注意其正负值，如输入错误，可能会导致不能正确画出展开图。
    4、展开图采用三角形法放样下料，每块板分成两个三角形进行计算放样。所输出数据按矩形内边计算下料，可直接根据数据在板材上下料，焊接时在外部对角焊。具体可参照展开示意图按如下方法放样：
    (1)、画一任意直线段，长度等于L1。
    (2)、按图分别以L1线段两端点为圆心，Ls4(Ls1)、Lx1为半径画弧交于一点。然后以交点、L1线段右(左)端分别为圆心，Ls1(Ls4)、L2分别为半径画圆弧相交于另一点，按图连接交点与交点、交点与L1线段两端点，即可得到后板的展开图。
    (3)、按图参照以上画图顺序分别画出左、右侧板以及前板的展开图，各块展开图可以按图连接下料，也可每块单独下料。
    (4)、按展开图中轮廓线（粗实线）裁开，再拼接成所需矩形连接管，拼接时须注意方向要与图纸相同，以免造成返工浪费。另由于前、后板的上下口不一定在同一平面内，有时需要沿下料对角线向里或向外折弯方能准确拼接，具体做法由工人在现场视情况而定。


#3                   上斜下平任意偏心矩形锥管放样下料说明

    1、本例为上口倾斜，下口水平，上下口均为矩形，矩形的长、宽可取任意数值，并可任意偏心的连接管构件。现展开计算是按图示向左倾斜计算的，如果实际构件是向右倾斜的，也一样可以适用，仅需调整py数值的正负即可。
    2、示意图中L1为下矩口内边长度，L2为上矩口内边长度，w1为下矩口内边宽度，w2为上矩口内边宽度，h为接管高度, px、py为上下矩口中心在x方向和y方向偏心距离, a为上口倾斜角度，b为板材厚度。要求L1、L2、w1、w2、h、a、b>0，px>=0，py可取任意实数。
    3、py的数值要根据以下矩形中心为o点，下矩口两垂直中心线所构成的直角坐标系来确定正负。上矩形中心在o点的上方时py为正值，在o点的下方时py为负值，与o点重合则为0。py须特别注意其正负值，如输入错误，可能会导致不能正确画出展开图。
    4、展开图采用三角形法放样下料，每块板分成两个三角形进行计算放样。所输出数据按矩形内边计算下料，可直接根据数据在板材上下料，焊接时在外部对角焊。具体可参照展开示意图按如下方法放样：
    (1)、画一任意直线段，长度等于L1。
    (2)、按图分别以L1线段两端点为圆心，Ls1、Lx1为半径画弧交于一点。然后以交点、L1线段左端分别为圆心，Ls4、L2分别为半径画圆弧相交于另一点，按图连接交点与交点、交点与L1线段两端点，即可得到后板的展开图。
    (3)、按图参照以上画图顺序分别画出左、右侧板以及前板的展开图，各块展开图可以按图连接下料，也可每块单独下料。
    (4)、按展开图中轮廓线（粗实线）裁开，再拼接成所需矩形连接管，拼接时须注意方向要与图纸相同，以免造成返工浪费。另由于前、后板的上下口不一定在同一平面内，有时需要沿下料对角线向里或向外折弯方能准确拼接，具体做法由工人在现场视情况而定。


#4                   上下口倾斜任意偏心矩形锥管放样下料说明

    1、本例为上下口均为矩形且倾斜，矩形的长、宽可取任意数值，并可任意偏心的连接管构件。现展开计算是按图示向左倾斜计算的，如果实际构件是向右倾斜的，也一样可以适用，仅需调整py数值的正负即可。
    2、示意图中L1为下矩口内边长度，L2为上矩口内边长度，w1为下矩口内边宽度，w2为上矩口内边宽度，h为接管中心点垂直高度, px、py为上下矩口中心在x方向和y方向偏心距离, a1为下口倾斜角度， a2为上口倾斜角度，b为板材厚度。要求L1、L2、w1、w2、b>0，h的数值要保证连接管可下料，0=<a1、a2<=90，px>=0，py可取任意实数。如果输入错误，请按提示调整数据。
    3、py的数值要根据以下矩形中心为o点，下矩口两垂直中心线所构成的直角坐标系来确定正负。上矩形中心在o点的上方时py为正值，在o点的下方时py为负值，与o点重合则为0。py须特别注意其正负值，如输入错误，可能会导致不能正确画出展开图。
    4、展开图采用三角形法放样下料，每块板分成两个三角形进行计算放样。所输出数据按矩形内边计算下料，可直接根据数据在板材上下料，焊接时在外部对角焊。具体可参照展开示意图按如下方法放样：
    (1)、画一任意直线段，长度等于L1。
    (2)、按图分别以L1线段两端点为圆心，Ls4、Lx1为半径画弧交于一点。然后以交点、L1线段右端分别为圆心，Ls1、L2分别为半径画圆弧相交于另一点，按图连接交点与交点、交点与L1线段两端点，即可得到后板的展开图。
    (3)、按图参照以上画图顺序分别画出左、右侧板以及前板的展开图，各块展开图可以按图连接下料，也可每块单独下料。
    (4)、按展开图中轮廓线（粗实线）裁开，再拼接成所需矩形连接管，拼接时须注意方向要与图纸相同，以免造成返工浪费。另由于前、后板的上下口不一定在同一平面内，有时需要沿下料对角线向里或向外折弯方能准确拼接，具体做法由工人在现场视情况而定。


#5                   上平下垂直任意偏心矩形锥管放样下料说明

    1、本例为上口水平，下口垂直，上下口均为矩形，矩形的长、宽可取任意数值，并可任意偏心的连接管构件。当px、py均不为0时，为双偏心的上平下垂直矩形连接管；如px、py有一个为0时，为单偏心上平下垂直矩形连接管；若px、py均为0时，则为正心上平下垂直矩形连接管。
    2、示意图中L1为上矩口内边长度，h2为下矩口内边高度，w1为上矩口内边宽度，w2为下矩口内边宽度，h为接管中心点垂直高度, px、py为上下矩口中心在x方向和y方向偏心距离, b为板材厚度。要求L1、h2、w1、w2、h、b>0，px、py可取任意实数。
    3、px、py的数值要根据以上矩形中心为o点，上矩口两垂直中心线所构成的直角坐标系来确定正负。下口矩形中心在o点的右方时px为正值，在左方时px为负值，下口矩形中心在o点的上方时py为正值，在o点的下方时py为负值，与o点重合则为0。px、py须特别注意其正负值，如输入错误，可能会导致不能正确画出展开图。
    4、展开图采用三角形法放样下料，每块板分成两个三角形进行计算放样。所输出数据按矩形内边计算下料，可直接根据数据在板材上下料，焊接时在外部对角焊。具体可参照展开示意图按如下方法放样：
    (1)、画一任意直线段，长度等于L1。
    (2)、按图分别以L1线段两端点为圆心，Ls1(Ls4)、Lx1为半径画弧交于一点。然后以交点、L1线段右(左)端分别为圆心，Ls4(Ls1)、h2分别为半径画圆弧相交于另一点，按图连接交点与交点、交点与L1线段两端点，即可得到后板的展开图。
    (3)、按图参照以上画图顺序分别画出左、右侧板以及前板的展开图，各块展开图可以按图连接下料，也可每块单独下料。
    (4)、按展开图中轮廓线（粗实线）裁开，再拼接成所需矩形连接管，拼接时须注意方向要与图纸相同，以免造成返工浪费。另由于前、后板的上下口不一定在同一平面内，有时需要沿下料对角线向里或向外折弯方能准确拼接，具体做法由工人在现场视情况而定。


#6                   上垂直下平任意偏心矩形锥管放样下料说明

    1、本例为下口水平，上口垂直，上下口均为矩形，矩形的长、宽可取任意数值，并可任意偏心的连接管构件。当py不为0时，为双偏心的上垂直下平矩形连接管；如py为0时，为单偏心上垂直下平矩形连接管。
    2、示意图中L1为下矩口内边长度，h2为上矩口内边高度，w1为下矩口内边宽度，w2为上矩口内边宽度，h为接管中心点垂直高度, px、py为上下矩口中心在x方向和y方向偏心距离, b为板材厚度。要求L1、h2、w1、w2、h、b>0，px的绝对值必须大于L1/2，py可取任意实数。
    3、px、py的数值要根据以下矩形中心为o点，下口两垂直中心线所构成的直角坐标系来确定正负。上口矩形中心在o点的右方时px为正值，在左方时px为负值，上口矩形中心在o点的上方时py为正值，在o点的下方时py为负值，与o点重合则为0。px、py须特别注意其正负值，如输入错误，可能会导致不能正确画出展开图。
    4、展开图采用三角形法放样下料，每块板分成两个三角形进行计算放样。所输出数据按矩形内边计算下料，可直接根据数据在板材上下料，焊接时在外部对角焊。具体可参照展开示意图按如下方法放样：
    (1)、画一任意直线段，长度等于L1。
    (2)、按图分别以L1线段两端点为圆心，Ls4(Ls1)、Lx1为半径画弧交于一点。然后以交点、L1线段右(左)端点分别为圆心，Ls1(Ls4)、h2分别为半径画圆弧相交于另一点，按图连接交点与交点、交点与L1线段两端点，即可得到后板的展开图。
    (3)、按图参照以上画图顺序分别画出左、右侧板以及前板的展开图，各块展开图可以按图连接下料，也可每块单独下料。
    (4)、按展开图中轮廓线（粗实线）裁开，再拼接成所需矩形连接管，拼接时须注意方向要与图纸相同，以免造成返工浪费。另由于前、后板的上下口不一定在同一平面内，有时需要沿下料对角线向里或向外折弯方能准确拼接，具体做法由工人在现场视情况而定。


#7                   两端口扭转角度方矩锥管放样下料说明

    1、本例为上下口均为水平矩形，矩形的长、宽可取任意数值，并可任意偏心，但上下矩口扭转一定角度的连接管构件。当px、py均不为0时，为双偏心的两端口扭转角度矩形连接管；如px、py有一个为0时，为单偏心两端口扭转角度矩形连接管；若px、py均为0时，则为正心两端口扭转角度矩形连接管。
    2、示意图中L1为上矩口内边长度，L2为下矩口内边长度，w1为上矩口内边宽度，w2为下矩口内边宽度，h为接管中心点垂直高度, px、py为上下矩口中心在x方向和y方向偏心距离，a为上下两矩口偏转角度，b为板材厚度。要求L1、L2、w1、w2、h、b>0，-45<a<45且a不能等于0，px、py可取任意实数。
    3、px、py的数值要根据以上矩形中心为o点，上矩口两垂直中心线所构成的直角坐标系来确定正负。下口矩形中心在o点的右方时px为正值，在左方时px为负值，下口矩形中心在o点的上方时py为正值，在o点的下方时py为负值，与o点重合则为0。a的数值按直角坐标的习惯确定正负，即逆时针方向为正值，顺时针方向为负值。px、py、a须特别注意其正负值，如输入错误，可能会导致不能正确画出展开图。
    4、展开图采用三角形法放样下料，每块板分成两个三角形进行计算放样。所输出数据按矩形内边计算下料，可直接根据数据在板材上下料，焊接时在外部对角焊。具体可参照展开示意图按如下方法放样：
    (1)、画一任意直线段，长度等于L1。
    (2)、按图分别以L1线段两端点为圆心，Ls1(Ls4)、Lx1为半径画弧交于一点。然后以交点、L1线段右(左)端点分别为圆心，Ls4(Ls1)、L2分别为半径画圆弧相交于另一点，按图连接交点与交点、交点与L1线段两端点，即可得到后板的展开图。
    (3)、按图参照以上画图顺序分别画出左、右侧板以及前板的展开图，各块展开图可以按图连接下料，也可每块单独下料。
    (4)、按展开图中轮廓线（粗实线）裁开，再拼接成所需矩形连接管，拼接时须注意方向要与图纸相同，以免造成返工浪费。另由于前、后、左、右四块板的上下口均不在同一平面内，需要沿下料对角线向里或向外折弯方能准确拼接，具体做法由工人在现场视情况而定。


#8                   斜四棱锥裤形三通放样下料说明

    1、本例为上下口均为水平矩形的四棱锥裤形三通，各个矩形的长、宽可取任意数值，并可任意偏心，但下部两矩口在y轴的偏心量应一致。
    2、示意图中L1为上矩口内边长度，L2为右下矩口内边长度，L3为左下矩口内边长度，w1为上矩口内边宽度，w2为右下矩口内边宽度，w3为左下矩口内边宽度，h为三通垂直高度, px1、px2为右、左两矩口中心在x方向的偏心距离，py为下部两矩口在y方向的偏心距离，b为板材厚度。要求L1、L2、L3、w1、w2、w3、h、px1、px2、b>0，且px1＋px2>(L2+L3)/2，py可取任意实数。
    3、py的数值要根据以上矩形中心为o点，上矩口两垂直中心线所构成的直角坐标系来确定正负。下口矩形中心在o点的上方时py为正值，在o点的下方时py为负值，与o点重合则为0。py须特别注意其正负值，如输入错误，可能会导致不能正确画出展开图。
    4、展开图采用三角形法放样下料，每块板分成两个三角形进行计算放样。所输出数据按矩形内边计算下料，可直接根据数据在板材上下料，焊接时在外部对角焊。具体可参照展开示意图按如下方法放样：
    (一)件号一展开图画法：
    (1)、画一任意直线段，长度等于L1(如果w2<w3则为Lk1，下同)。
    (2)、按图分别以L1(Lk1)线段两端点为圆心，Ls4(Le4)、Lx1(Lj1)为半径画弧交于一点。然后以交点、L1(Lk1)线段右端点分别为圆心，Ls1(Le1)、L2分别为半径画圆弧相交于另一点，按图连接交点与交点、交点与L1(Lk1)线段两端点，即可得到后板的展开图。
    (3)、按图参照以上画图顺序分别画出左、右侧板以及前板的展开图，各块展开图可以按图连接下料，也可每块单独下料。
    (4)、按展开图中轮廓线（粗实线）裁开，再拼接成所需矩形连接管，拼接时须注意方向要与图纸相同，以免造成返工浪费。另由于前、后板的上下口不一定在同一平面内，有时需要沿下料对角线向里或向外折弯方能准确拼接，具体做法由工人在现场视情况而定。
    (一)件号二展开图画法：
    (1)、画一任意直线段，长度等于Lk1(如果w2<w3则为L1，下同)。
    (2)、按图分别以Lk1(L1)线段两端点为圆心，Le1(Ls1)、Lj1(Lx1)为半径画弧交于一点。然后以交点、Lk1(L1)线段左端点分别为圆心，Le4(Ls4)、L3分别为半径画圆弧相交于另一点，按图连接交点与交点、交点与Lk1(L1)线段两端点，即可得到后板的展开图。
    (3)、按图参照以上画图顺序分别画出左、右侧板以及前板的展开图，各块展开图可以按图连接下料，也可每块单独下料。
    (4)、按展开图中轮廓线（粗实线）裁开，再拼接成所需矩形连接管，拼接时须注意方向要与图纸相同，以免造成返工浪费。另由于前、后板的上下口不一定在同一平面内，有时需要沿下料对角线向里或向外折弯方能准确拼接，具体做法由工人在现场视情况而定。


#9                   圆弧过渡矩形弯头放样下料说明

    1、本例下口为水平矩形，上口为与水平面有倾角的矩形，两矩形的中心线在同一平面内，长、宽可取任意数值，两矩口之间用圆弧过渡的矩形弯头。
    2、示意图中L1为下矩口内边长度，h2为上矩口内边高度，w1为下矩口内边宽度，w2为上矩口内边宽度，R为弯头中心线转弯半径，a为上下矩口偏转角度，b为板材厚度。要求L1、h2、w1、w2、b>0，45<=a<=90，一般情况下最好　R>=(L1+h2)*0.6，如果位置狭窄，允许R<=(L1+h2)*0.6，但弯头阻力会加大。
    3、展开图中弯头的圆弧为近似展开法，须 n等分来计算每一条线的实长。n的数值由操作者根据需要自定，n的数值越大，展开图的精度越高，但画展开图的工作量相应增加。一般取n=8~20已可相当准确下料。
    4、展开图采用三角形法放样下料，每块板分成若干个三角形进行计算放样。所输出数据按矩形内边计算下料，可直接根据数据在板材上下料，焊接时在外部对角焊。具体可参照展开示意图按如下方法放样：
    (一)、侧板展开图画法：
    (1)、画一任意直线段，长度等于La(1)。
    (2)、按图分别以La(1)线段两端点为圆心，Lb(1)、m1为半径画弧交于一点。然后以交点、La(1)线段左端点分别为圆心，La(2)、m2分别为半径画圆弧相交于另一点，按图顺序分别画出各个交点。连接各个交点，即可得到侧板的展开图。
    (3)、由于侧板的上下口不一定在同一平面内，有时需要沿下料线向里或向外折弯方能准确拼接，具体做法由工人在现场视情况而定。
    (二)、上下曲板展开图画法：
    (1)、画一任意直线段，长度等于w1。
    (2)、过w1线中点画中心线垂直于w1线，在中心线上量取sl1(sl2)长度，过所取点对称画w2线平行于w1线。
    (3)、按图连接w1、w2两端点，即可得到上下曲板的展开图。拼装时上、下曲板须按侧板上下圆弧分别卷曲后再拼装，具体做法由工人在现场视情况而定。


#10                   矩管可偏心偏角直角弯头放样下料说明

    1、本例下口为水平矩形，上口为与水平面垂直，左右可有倾角的矩形，两矩形的中心线允许有一定的偏心，长、宽可取任意数值，两矩口之间用圆弧过渡的矩形弯头。
    2、示意图中L1为下矩口内边长度，h2为上矩口内边高度，w1为下矩口内边宽度，w2为上矩口内边宽度，L为上下矩口水平距离，h为上下矩口垂直高度，py为上下矩口左右偏心距离，a为上矩口偏转角度，b为板材厚度。要求L1、h2、w1、w2、b>0，h>h2/2，L>w2*sin(a)，py可为任意实数，但绝对值最好不要超过w1、w2中较大数值一个的一半，-90<=a<=90。
    3、展开图中弯头的圆弧为近似展开法，须 n等分来计算每一条线的实长。n的数值由操作者根据需要自定，n的数值越大，展开图的精度越高，但画展开图的工作量相应增加。一般取n=8~20已可相当准确下料。
    4、展开图中两侧板采用三角形法放样下料，每块板分成若干个三角形进行计算放样。所输出数据按矩形内边计算下料，可直接根据数据在板材上下料，焊接时在外部对角焊。具体可参照展开示意图按如下方法放样：
    (一)、侧板展开图画法：（以前侧板为例，后侧板下料方法相同）
    (1)、画一任意直线段，长度等于La(1)。
    (2)、按图分别以La(1)线段两端点为圆心，Lb(1)、mp1为半径画弧交于一点。然后以交点、La(1)线段左端点分别为圆心，La(2)、mp2分别为半径画圆弧相交于另一点，按图顺序分别画出各个交点。连接各个交点后，垂直于La(n+1)线画一长为Lx、高为h2的矩形，即可得到侧板的展开图。
    (3)、由于侧板的上下口不一定在同一平面内，有时需要沿下料线向里或向外折弯方能准确拼接，具体做法由工人在现场视情况而定。
    (二)、上下曲板展开图画法：
    (1)、画两条平行的直线段，距离等于sl1(sl2)，长度分别为w1、w2，两线中心偏差w;
    (2)、以左上点为圆心(a<0时以右上点为圆心），w2为半径画角度为a的弧线；
    (3)、按图连接各个端点，即可得到上下曲板的展开图。拼装时上、下曲板须按侧板上下圆弧分别卷曲后再拼装，具体做法由工人在现场视情况而定。




#11                   上下圆角矩口连接管放样下料说明

    1、本构件为上下口均为圆角矩形且可倾斜，矩形的长、宽、圆角半径在一定范围内可取任意数值，并可任意偏心的连接管。现构件是按图示向左倾斜计算的，如果实际构件是向右倾斜的，调整py数值的正负即可。
    2、示意图中L1为下矩口内边长度，L2为上矩口内边长度，w1为下矩口内边宽度，w2为上矩口内边宽度，h为接管中心点垂直高度，R1为下矩口圆角半径，R2为上矩口圆角半径， px、py为上下矩口中心在x方向和y方向偏心距离, a1为下口倾斜角度， a2为上口倾斜角度，b为板材厚度，n为圆角的圆周等分数。要求L1、L2、w1、w2、b>0，h的数值要保证连接管可下料，0=<a1、a2<=90，0=<R1<=L1、w1中较小值的1/2，0=<R2<=L2、w2中较小值的1/2，px>=0，py可取任意实数。如果输入错误，请按提示调整数据。
    3、py的数值要根据以下矩形中心为o点，下矩口两垂直中心线所构成的直角坐标系来确定正负。在左视图中上矩形中心向左偏心时py为正值，向右偏心时py为负值，无偏心时输入0即可。py须特别注意其正负值，如输入错误，可能会导致不能正确画出展开图。
    4、展开图采用三角形法放样下料，每块平板分成两个三角形进行计算放样，圆角部分分成若干个三角形近似展开计算。所输出数据按矩形内边计算下料，可直接根据数据在板材上下料，焊接时在外部对角焊。具体可参照展开示意图按如下方法放样（以上下口均为圆角矩形为例）：
    (1)、画一任意直线段，长度等于Ld(1)。
    (2)、按图分别以Ld(1)线段两端点为圆心，wp1、Lx1为半径画弧交于一点。然后以交点、Ld(1)线段上端点分别为圆心，La(1)、wp2分别为半径画圆弧相交于另一点；继续以两个交点为圆心，ka(1)～ka(n/4)、La(2)～La(n/4+1)、m1、m2顺序为半径画弧得出各个交点，按图以直线或弧线连接各个交点，即可得到右侧板及右上圆角的展开图。
    (3)、按图参照以上画图顺序分别画出前、后板以及左侧板的展开图，各块展开图可以按图连接下料，也可每块单独下料。
    (4)、按展开图中轮廓线（粗实线）裁开，再敲打拼接成所需圆角矩形连接管，拼接时须注意方向要与图纸相同，以免造成返工浪费。另由于前、后板的上下口不一定在同一平面内，有时需要沿下料对角线向里或向外折弯方能准确拼接，具体做法由工人在现场视情况而定。




#12                   正面开矩口多边形锥管放样下料说明

    1、本构件为上下口为同心的水平多边形，两个多边形的对边长度可取任意数值，并在两块对边的侧板开有矩形口。
    2、示意图中L1为下多边形的内边长度，L2为上多边形的内边长度，h1为多边形锥管的垂直高度，h2为开矩形口的中线高度，L为矩口的宽度，h为矩口的垂直高度, t为多边形的边数，R为折弯处圆角半径，b为板材厚度。要求L2、b>0，L、h>=0，L1>=L2，h2>h/2，h1>h2+h/2，4<=t<=24，且t必须是2的整倍数；0<=R<L2/2，L的数值必须小于侧板相对位置的宽度，如果数值过大，请根据提示重新输入参数。
    3、多边形的每一块侧板尺寸相同，只是有两块有开孔，其余的没有开孔。展开图采用对称图形放样下料，沿中心线对称放样。单块下料时所输出数据按多边形内边计算下料，焊接时在外部对角焊。多块板连接下料时圆角部分按板材中径计算，具体可参照展开示意图按如下方法放样：
    (1)、画一垂直直线段，长度大于hp1，此为画图的中心线。
    (2)、按图量出hp1高度，并并过两点对称画垂直线于中心线两侧，长度分别为Lp1、Lp2，然后连接两条线段的端点，即可得到侧板的展开图。
    (3)、在中心线上量出矩口的中心高度h2，并按图以中心点为中心，L、hz为长和高画出对称矩形，即可得到带矩口的侧板展开图。
    (4)、当多块板连接下料时，以前面展开图边线Lx为基准，用对角线Lz和底边、顶边分别用三角法画出即可。



#13                   侧面开矩口多边形锥管放样下料说明

    1、本构件为上下口为同心的水平多边形，两个多边形的对边长度可取任意数值，并在两块对边侧板旁的侧板开有对称的矩形口。
    2、示意图中w1为大端多边形对边的外边宽度，w2为小端多边形对边的外边宽度，L为多边形锥管的中心长度，t为多边形的边数，R为折弯处圆角半径，b为板材厚度，n为开矩口的组数，n1为锥管下料分块数；Lb(i)为各组矩形口的长度，pa(i)为各组矩口的宽度，La(i)为各组矩口的中线到大端口的长度，wa(i)为各组矩口对边的外宽度。要求w2、b>0，w1>=w2，la(i)>Lb(i)/2，L>La(i)+Lb(i)/2，4<=t<=24，且t必须是2的整倍数；0<=R<w2/2，0<=n<=6，n1为大于1小于等于4的整数，wa(i)的数值必须处于靠着中间侧板的两块侧板中，如果数值过大或过小，请根据提示重新输入参数。
    3、多边形的每一块侧板尺寸相同，只是有4块开有孔，其余的没有开孔。展开图采用对称图形放样下料，沿中心线对称放样。单块下料时所输出数据按多边形内边计算下料，焊接时在外部对角焊。多块板连接下料时圆角部分按板材中径计算，具体可参照展开示意图按如下方法放样：
    (1)、画一水平直线段，长度大于Lp，此为画图的中心线。
    (2)、按图量出Lp长度，并过两点对称画垂直线于中心线两侧，长度分别为wp1、wp2，然后连接两条线段的端点，即可得到侧板的展开图。
    (3)、在中心线上量出各个矩口距底边长度xa(i)、矩口下料长度Lv(i)、矩口左右两端到中线距离ya(i)、yb(i)、割口宽度pb(i)，并按图连接各点，即可得到相似的n组四边形，这是带孔侧板展开图。
    (4)、当多块板连接下料时，以前面展开图边线Lx为基准，用对角线Lz和底边、顶边分别用三角法画出即可。



#14                   任意角度矩形螺旋管放样下料说明

    1、本构件为上下口均为垂直矩形，矩形的长、宽可取任意数值，上口经固定半径旋转并匀速作螺旋上升，旋转的半径、高度和角度可任意变化。
    2、示意图中W1为下矩口内边宽度，W2为下矩口内边宽度，h1为下矩口内边高度，h2为上矩口内边高度，h为螺旋管中心垂直高度, R为螺旋管内侧的转弯半径，a为螺旋管的旋转角度，b为板材厚度。要求W1、W2、h1、h2、h、R、b>0，0<a<=360。
    3、展开图中螺旋管的圆弧为三角形法近似展开，须 n等分来计算每一条线的实长。n的数值由操作者根据需要自定，n的数值越大，展开图的精度越高，但画展开图的工作量相应增加，要求6<=n<=360，一般在180°范围内n＝12~20已可比较准确下料。
    4、展开图采用近似方法放样下料，上下面板分成n个同心正梯形，前后侧板分成两个三角形进行计算放样。所输出数据按矩形内边计算下料，可直接根据数据在板材上下料，焊接时在外部对角焊。具体可参照展开示意图按如下方法放样：
   一、上下面板展开图画法
    (1)、任意定一圆心，以Rx2（上面板为Rs2）为半径画弧，弧长等于S1（S2），弦长等于Lp1（Lp2），展开角为a1，可根据前面任一数据确定圆弧的两个端点。以Rx为半径，同一圆心画圆弧，展开角与前弧线同。
    (2)、按图将Rx2（Rs2）弧线n等分，每等分弧长m1（m2），并把各等分点与圆心连线。然后以圆心为起点，在各等分线分别量取Ra(i)（Rb(i)）长度，按图连接各个交点及圆弧端点，即可得到上下面板的展开图。
   二、前后侧板展开图画法
    (1)、任意画一直线，长度等于Le1（后侧板为Le2）。
    (2)、以线段左右两端点分别为圆心，Lk1（Lk2）、h1分别为半径画圆弧交于一点；再以线段左点和交点为圆心，h2、Le2（Le4）为半径画圆弧交于另一点。
    (3)、按图用直线连接相交各点，即可得到前后侧板的展开图。
    拼装时前、后曲板须按向内卷曲后再拼装，如果卷曲方向反了做出的构件有可能不符合要求，请加工时特别注意。



