
#1                   平口任意偏心矩形錐管放樣下料說明

    1、本例為上下口均為水平矩形，矩形的長、寬可取任意數值，並可任意偏心的連接管構件。當px、py均不為0時，為雙偏心的矩形連接管；如px、py有一個為0時，為單偏心矩形連接管；若px、py均為0時，則為正心矩形連接管。
    2、示意圖中L1為下矩口內邊長度，L2為上矩口內邊長度，w1為下矩口內邊寬度，w2為上矩口內邊寬度，h為接管高度, px、py為上下矩口中心在x方向和y方向偏心距離，b為板材厚度。要求L1、L2、w1、w2、h、b>0，px、py可取任意實數。
    3、px、py的數值要根據以下矩形中心為o點，下矩口兩垂直中心線所構成的直角坐標系來確定正負。上矩形中心在o點的右方時px為正值，在左方時px為負值，上矩形中心在o點的上方時py為正值，在o點的下方時py為負值，與o點重合則為0。px、py須特別注意其正負值，如輸入錯誤，可能會導致不能正確畫出展開圖。
    4、展開圖采用三角形法放樣下料，每塊板分成兩個三角形進行計算放樣。所輸出數據按矩形內邊計算下料，可直接根據數據在板材上下料，焊接時在外部對角焊。具體可參照展開示意圖按如下方法放樣：
    (1)、畫一任意直線段，長度等於L1。
    (2)、按圖分別以L1線段兩端點為圓心，Ls1、Lx1為半徑畫弧交於一點。然後以交點、L1線段左端分別為圓心，Ls4、L2分別為半徑畫圓弧相交於另一點，按圖連接交點與交點、交點與L1線段兩端點，即可得到後板的展開圖。
    (3)、按圖參照以上畫圖順序分別畫出左、右側板以及前板的展開圖，各塊展開圖可以按圖連接下料，也可每塊單獨下料。
    (4)、按展開圖中輪廓線（粗實線）裁開，再拼接成所需矩形連接管。拼接時須注意方向要與圖紙相同，以免造成返工浪費。


#2                   上平下斜任意偏心矩形錐管放樣下料說明

    1、本例為上口水平，下口傾斜，上下口均為矩形，矩形的長、寬可取任意數值，並可任意偏心的連接管構件。當px、py均不為0時，為雙偏心的上平下斜矩形連接管；如px、py有一個為0時，為單偏心上平下斜矩形連接管；若px、py均為0時，則為正心上平下斜矩形連接管。
    2、示意圖中L1為下矩口內邊長度，L2為上矩口內邊長度，w1為下矩口內邊寬度，w2為上矩口內邊寬度，h為接管高度, px、py為上下矩口中心在x方向和y方向偏心距離, a為下口傾斜角度，b為板材厚度。要求L1、L2、w1、w2、h、b>0，-90<a<90，px、py可取任意實數。
    3、px、py的數值要根據以下矩形中心為o點，下矩口兩垂直中心線所構成的直角坐標系來確定正負。上矩形中心在o點的右方時px為正值，在左方時px為負值，上矩形中心在o點的上方時py為正值，在o點的下方時py為負值，與o點重合則為0。下部矩口傾角a按圖示方向取負值，若方向相反則取正值。px、py、a須特別注意其正負值，如輸入錯誤，可能會導致不能正確畫出展開圖。
    4、展開圖采用三角形法放樣下料，每塊板分成兩個三角形進行計算放樣。所輸出數據按矩形內邊計算下料，可直接根據數據在板材上下料，焊接時在外部對角焊。具體可參照展開示意圖按如下方法放樣：
    (1)、畫一任意直線段，長度等於L1。
    (2)、按圖分別以L1線段兩端點為圓心，Ls4(Ls1)、Lx1為半徑畫弧交於一點。然後以交點、L1線段右(左)端分別為圓心，Ls1(Ls4)、L2分別為半徑畫圓弧相交於另一點，按圖連接交點與交點、交點與L1線段兩端點，即可得到後板的展開圖。
    (3)、按圖參照以上畫圖順序分別畫出左、右側板以及前板的展開圖，各塊展開圖可以按圖連接下料，也可每塊單獨下料。
    (4)、按展開圖中輪廓線（粗實線）裁開，再拼接成所需矩形連接管，拼接時須注意方向要與圖紙相同，以免造成返工浪費。另由於前、後板的上下口不一定在同一平面內，有時需要沿下料對角線向裏或向外折彎方能准確拼接，具體做法由工人在現場視情況而定。


#3                   上斜下平任意偏心矩形錐管放樣下料說明

    1、本例為上口傾斜，下口水平，上下口均為矩形，矩形的長、寬可取任意數值，並可任意偏心的連接管構件。現展開計算是按圖示向左傾斜計算的，如果實際構件是向右傾斜的，也一樣可以適用，僅需調整py數值的正負即可。
    2、示意圖中L1為下矩口內邊長度，L2為上矩口內邊長度，w1為下矩口內邊寬度，w2為上矩口內邊寬度，h為接管高度, px、py為上下矩口中心在x方向和y方向偏心距離, a為上口傾斜角度，b為板材厚度。要求L1、L2、w1、w2、h、a、b>0，px>=0，py可取任意實數。
    3、py的數值要根據以下矩形中心為o點，下矩口兩垂直中心線所構成的直角坐標系來確定正負。上矩形中心在o點的上方時py為正值，在o點的下方時py為負值，與o點重合則為0。py須特別注意其正負值，如輸入錯誤，可能會導致不能正確畫出展開圖。
    4、展開圖采用三角形法放樣下料，每塊板分成兩個三角形進行計算放樣。所輸出數據按矩形內邊計算下料，可直接根據數據在板材上下料，焊接時在外部對角焊。具體可參照展開示意圖按如下方法放樣：
    (1)、畫一任意直線段，長度等於L1。
    (2)、按圖分別以L1線段兩端點為圓心，Ls1、Lx1為半徑畫弧交於一點。然後以交點、L1線段左端分別為圓心，Ls4、L2分別為半徑畫圓弧相交於另一點，按圖連接交點與交點、交點與L1線段兩端點，即可得到後板的展開圖。
    (3)、按圖參照以上畫圖順序分別畫出左、右側板以及前板的展開圖，各塊展開圖可以按圖連接下料，也可每塊單獨下料。
    (4)、按展開圖中輪廓線（粗實線）裁開，再拼接成所需矩形連接管，拼接時須注意方向要與圖紙相同，以免造成返工浪費。另由於前、後板的上下口不一定在同一平面內，有時需要沿下料對角線向裏或向外折彎方能准確拼接，具體做法由工人在現場視情況而定。


#4                   上下口傾斜任意偏心矩形錐管放樣下料說明

    1、本例為上下口均為矩形且傾斜，矩形的長、寬可取任意數值，並可任意偏心的連接管構件。現展開計算是按圖示向左傾斜計算的，如果實際構件是向右傾斜的，也一樣可以適用，僅需調整py數值的正負即可。
    2、示意圖中L1為下矩口內邊長度，L2為上矩口內邊長度，w1為下矩口內邊寬度，w2為上矩口內邊寬度，h為接管中心點垂直高度, px、py為上下矩口中心在x方向和y方向偏心距離, a1為下口傾斜角度， a2為上口傾斜角度，b為板材厚度。要求L1、L2、w1、w2、b>0，h的數值要保證連接管可下料，0=<a1、a2<=90，px>=0，py可取任意實數。如果輸入錯誤，請按提示調整數據。
    3、py的數值要根據以下矩形中心為o點，下矩口兩垂直中心線所構成的直角坐標系來確定正負。上矩形中心在o點的上方時py為正值，在o點的下方時py為負值，與o點重合則為0。py須特別注意其正負值，如輸入錯誤，可能會導致不能正確畫出展開圖。
    4、展開圖采用三角形法放樣下料，每塊板分成兩個三角形進行計算放樣。所輸出數據按矩形內邊計算下料，可直接根據數據在板材上下料，焊接時在外部對角焊。具體可參照展開示意圖按如下方法放樣：
    (1)、畫一任意直線段，長度等於L1。
    (2)、按圖分別以L1線段兩端點為圓心，Ls4、Lx1為半徑畫弧交於一點。然後以交點、L1線段右端分別為圓心，Ls1、L2分別為半徑畫圓弧相交於另一點，按圖連接交點與交點、交點與L1線段兩端點，即可得到後板的展開圖。
    (3)、按圖參照以上畫圖順序分別畫出左、右側板以及前板的展開圖，各塊展開圖可以按圖連接下料，也可每塊單獨下料。
    (4)、按展開圖中輪廓線（粗實線）裁開，再拼接成所需矩形連接管，拼接時須注意方向要與圖紙相同，以免造成返工浪費。另由於前、後板的上下口不一定在同一平面內，有時需要沿下料對角線向裏或向外折彎方能准確拼接，具體做法由工人在現場視情況而定。


#5                   上平下垂直任意偏心矩形錐管放樣下料說明

    1、本例為上口水平，下口垂直，上下口均為矩形，矩形的長、寬可取任意數值，並可任意偏心的連接管構件。當px、py均不為0時，為雙偏心的上平下垂直矩形連接管；如px、py有一個為0時，為單偏心上平下垂直矩形連接管；若px、py均為0時，則為正心上平下垂直矩形連接管。
    2、示意圖中L1為上矩口內邊長度，h2為下矩口內邊高度，w1為上矩口內邊寬度，w2為下矩口內邊寬度，h為接管中心點垂直高度, px、py為上下矩口中心在x方向和y方向偏心距離, b為板材厚度。要求L1、h2、w1、w2、h、b>0，px、py可取任意實數。
    3、px、py的數值要根據以上矩形中心為o點，上矩口兩垂直中心線所構成的直角坐標系來確定正負。下口矩形中心在o點的右方時px為正值，在左方時px為負值，下口矩形中心在o點的上方時py為正值，在o點的下方時py為負值，與o點重合則為0。px、py須特別注意其正負值，如輸入錯誤，可能會導致不能正確畫出展開圖。
    4、展開圖采用三角形法放樣下料，每塊板分成兩個三角形進行計算放樣。所輸出數據按矩形內邊計算下料，可直接根據數據在板材上下料，焊接時在外部對角焊。具體可參照展開示意圖按如下方法放樣：
    (1)、畫一任意直線段，長度等於L1。
    (2)、按圖分別以L1線段兩端點為圓心，Ls1(Ls4)、Lx1為半徑畫弧交於一點。然後以交點、L1線段右(左)端分別為圓心，Ls4(Ls1)、h2分別為半徑畫圓弧相交於另一點，按圖連接交點與交點、交點與L1線段兩端點，即可得到後板的展開圖。
    (3)、按圖參照以上畫圖順序分別畫出左、右側板以及前板的展開圖，各塊展開圖可以按圖連接下料，也可每塊單獨下料。
    (4)、按展開圖中輪廓線（粗實線）裁開，再拼接成所需矩形連接管，拼接時須注意方向要與圖紙相同，以免造成返工浪費。另由於前、後板的上下口不一定在同一平面內，有時需要沿下料對角線向裏或向外折彎方能准確拼接，具體做法由工人在現場視情況而定。


#6                   上垂直下平任意偏心矩形錐管放樣下料說明

    1、本例為下口水平，上口垂直，上下口均為矩形，矩形的長、寬可取任意數值，並可任意偏心的連接管構件。當py不為0時，為雙偏心的上垂直下平矩形連接管；如py為0時，為單偏心上垂直下平矩形連接管。
    2、示意圖中L1為下矩口內邊長度，h2為上矩口內邊高度，w1為下矩口內邊寬度，w2為上矩口內邊寬度，h為接管中心點垂直高度, px、py為上下矩口中心在x方向和y方向偏心距離, b為板材厚度。要求L1、h2、w1、w2、h、b>0，px的絕對值必須大於L1/2，py可取任意實數。
    3、px、py的數值要根據以下矩形中心為o點，下口兩垂直中心線所構成的直角坐標系來確定正負。上口矩形中心在o點的右方時px為正值，在左方時px為負值，上口矩形中心在o點的上方時py為正值，在o點的下方時py為負值，與o點重合則為0。px、py須特別注意其正負值，如輸入錯誤，可能會導致不能正確畫出展開圖。
    4、展開圖采用三角形法放樣下料，每塊板分成兩個三角形進行計算放樣。所輸出數據按矩形內邊計算下料，可直接根據數據在板材上下料，焊接時在外部對角焊。具體可參照展開示意圖按如下方法放樣：
    (1)、畫一任意直線段，長度等於L1。
    (2)、按圖分別以L1線段兩端點為圓心，Ls4(Ls1)、Lx1為半徑畫弧交於一點。然後以交點、L1線段右(左)端點分別為圓心，Ls1(Ls4)、h2分別為半徑畫圓弧相交於另一點，按圖連接交點與交點、交點與L1線段兩端點，即可得到後板的展開圖。
    (3)、按圖參照以上畫圖順序分別畫出左、右側板以及前板的展開圖，各塊展開圖可以按圖連接下料，也可每塊單獨下料。
    (4)、按展開圖中輪廓線（粗實線）裁開，再拼接成所需矩形連接管，拼接時須注意方向要與圖紙相同，以免造成返工浪費。另由於前、後板的上下口不一定在同一平面內，有時需要沿下料對角線向裏或向外折彎方能准確拼接，具體做法由工人在現場視情況而定。


#7                   兩端口扭轉角度方矩錐管放樣下料說明

    1、本例為上下口均為水平矩形，矩形的長、寬可取任意數值，並可任意偏心，但上下矩口扭轉一定角度的連接管構件。當px、py均不為0時，為雙偏心的兩端口扭轉角度矩形連接管；如px、py有一個為0時，為單偏心兩端口扭轉角度矩形連接管；若px、py均為0時，則為正心兩端口扭轉角度矩形連接管。
    2、示意圖中L1為上矩口內邊長度，L2為下矩口內邊長度，w1為上矩口內邊寬度，w2為上矩口內邊寬度，h為接管中心點垂直高度, px、py為上下矩口中心在x方向和y方向偏心距離，a為上下兩矩口偏轉角度，b為板材厚度。要求L1、L2、w1、w2、h、b>0，-45<a<45且a不能等於0，px、py可取任意實數。
    3、px、py的數值要根據以上矩形中心為o點，上矩口兩垂直中心線所構成的直角坐標系來確定正負。下口矩形中心在o點的右方時px為正值，在左方時px為負值，下口矩形中心在o點的上方時py為正值，在o點的下方時py為負值，與o點重合則為0。a的數值按直角坐標的習慣確定正負，即逆時針方向為正值，順時針方向為負值。px、py、a須特別注意其正負值，如輸入錯誤，可能會導致不能正確畫出展開圖。
    4、展開圖采用三角形法放樣下料，每塊板分成兩個三角形進行計算放樣。所輸出數據按矩形內邊計算下料，可直接根據數據在板材上下料，焊接時在外部對角焊。具體可參照展開示意圖按如下方法放樣：
    (1)、畫一任意直線段，長度等於L1。
    (2)、按圖分別以L1線段兩端點為圓心，Ls1(Ls4)、Lx1為半徑畫弧交於一點。然後以交點、L1線段右(左)端點分別為圓心，Ls4(Ls1)、L2分別為半徑畫圓弧相交於另一點，按圖連接交點與交點、交點與L1線段兩端點，即可得到後板的展開圖。
    (3)、按圖參照以上畫圖順序分別畫出左、右側板以及前板的展開圖，各塊展開圖可以按圖連接下料，也可每塊單獨下料。
    (4)、按展開圖中輪廓線（粗實線）裁開，再拼接成所需矩形連接管，拼接時須注意方向要與圖紙相同，以免造成返工浪費。另由於前、後、左、右四塊板的上下口均不在同一平面內，需要沿下料對角線向裏或向外折彎方能准確拼接，具體做法由工人在現場視情況而定。


#8                   斜四棱錐褲形三通放樣下料說明

    1、本例為上下口均為水平矩形的四棱錐褲形三通，各個矩形的長、寬可取任意數值，並可任意偏心，但下部兩矩口在y軸的偏心量應一致。
    2、示意圖中L1為上矩口內邊長度，L2為右下矩口內邊長度，L3為左下矩口內邊長度，w1為上矩口內邊寬度，w2為右下矩口內邊寬度，w3為左下矩口內邊寬度，h為三通垂直高度, px1、px2為右、左兩矩口中心在x方向的偏心距離，py為下部兩矩口在y方向的偏心距離，b為板材厚度。要求L1、L2、L3、w1、w2、w3、h、px1、px2、b>0，且px1＋px2>(L2+L3)/2，py可取任意實數。
    3、py的數值要根據以上矩形中心為o點，上矩口兩垂直中心線所構成的直角坐標系來確定正負。下口矩形中心在o點的上方時py為正值，在o點的下方時py為負值，與o點重合則為0。py須特別注意其正負值，如輸入錯誤，可能會導致不能正確畫出展開圖。
    4、展開圖采用三角形法放樣下料，每塊板分成兩個三角形進行計算放樣。所輸出數據按矩形內邊計算下料，可直接根據數據在板材上下料，焊接時在外部對角焊。具體可參照展開示意圖按如下方法放樣：
    (一)件號一展開圖畫法：
    (1)、畫一任意直線段，長度等於L1(如果w2<w3則為Lk1，下同)。
    (2)、按圖分別以L1(Lk1)線段兩端點為圓心，Ls4(Le4)、Lx1(Lj1)為半徑畫弧交於一點。然後以交點、L1(Lk1)線段右端點分別為圓心，Ls1(Le1)、L2分別為半徑畫圓弧相交於另一點，按圖連接交點與交點、交點與L1(Lk1)線段兩端點，即可得到後板的展開圖。
    (3)、按圖參照以上畫圖順序分別畫出左、右側板以及前板的展開圖，各塊展開圖可以按圖連接下料，也可每塊單獨下料。
    (4)、按展開圖中輪廓線（粗實線）裁開，再拼接成所需矩形連接管，拼接時須注意方向要與圖紙相同，以免造成返工浪費。另由於前、後板的上下口不一定在同一平面內，有時需要沿下料對角線向裏或向外折彎方能准確拼接，具體做法由工人在現場視情況而定。
    (一)件號二展開圖畫法：
    (1)、畫一任意直線段，長度等於Lk1(如果w2<w3則為L1，下同)。
    (2)、按圖分別以Lk1(L1)線段兩端點為圓心，Le1(Ls1)、Lj1(Lx1)為半徑畫弧交於一點。然後以交點、Lk1(L1)線段左端點分別為圓心，Le4(Ls4)、L3分別為半徑畫圓弧相交於另一點，按圖連接交點與交點、交點與Lk1(L1)線段兩端點，即可得到後板的展開圖。
    (3)、按圖參照以上畫圖順序分別畫出左、右側板以及前板的展開圖，各塊展開圖可以按圖連接下料，也可每塊單獨下料。
    (4)、按展開圖中輪廓線（粗實線）裁開，再拼接成所需矩形連接管，拼接時須注意方向要與圖紙相同，以免造成返工浪費。另由於前、後板的上下口不一定在同一平面內，有時需要沿下料對角線向裏或向外折彎方能准確拼接，具體做法由工人在現場視情況而定。


#9                   圓弧過渡矩形彎頭放樣下料說明

    1、本例下口為水平矩形，上口為與水平面有傾角的矩形，兩矩形的中心線在同一平面內，長、寬可取任意數值，兩矩口之間用圓弧過渡的矩形彎頭。
    2、示意圖中L1為下矩口內邊長度，h2為上矩口內邊高度，w1為下矩口內邊寬度，w2為上矩口內邊寬度，R為彎頭中心線轉彎半徑，a為上下矩口偏轉角度，b為板材厚度。要求L1、h2、w1、w2、b>0，45<=a<=90，一般情況下最好　R>=(L1+h2)*0.6，如果位置狹窄，允許R<=(L1+h2)*0.6，但彎頭阻力會加大。
    3、展開圖中彎頭的圓弧為近似展開法，須 n等分來計算每一條線的實長。n的數值由操作者根據需要自定，n的數值越大，展開圖的精度越高，但畫展開圖的工作量相應增加。一般取n=8~20已可相當准確下料。
    4、展開圖采用三角形法放樣下料，每塊板分成若幹個三角形進行計算放樣。所輸出數據按矩形內邊計算下料，可直接根據數據在板材上下料，焊接時在外部對角焊。具體可參照展開示意圖按如下方法放樣：
    (一)、側板展開圖畫法：
    (1)、畫一任意直線段，長度等於La(1)。
    (2)、按圖分別以La(1)線段兩端點為圓心，Lb(1)、m1為半徑畫弧交於一點。然後以交點、La(1)線段左端點分別為圓心，La(2)、m2分別為半徑畫圓弧相交於另一點，按圖順序分別畫出各個交點。連接各個交點，即可得到側板的展開圖。
    (3)、由於側板的上下口不一定在同一平面內，有時需要沿下料線向裏或向外折彎方能准確拼接，具體做法由工人在現場視情況而定。
    (二)、上下曲板展開圖畫法：
    (1)、畫一任意直線段，長度等於w1。
    (2)、過w1線中點畫中心線垂直於w1線，在中心線上量取sl1(sl2)長度，過所取點對稱畫w2線平行於w1線。
    (3)、按圖連接w1、w2兩端點，即可得到上下曲板的展開圖。拼裝時上、下曲板須按側板上下圓弧分別卷曲後再拼裝，具體做法由工人在現場視情況而定。


#10                   矩管可偏心偏角直角彎頭放樣下料說明

    1、本例下口為水平矩形，上口為與水平面垂直，左右可有傾角的矩形，兩矩形的中心線允許有一定的偏心，長、寬可取任意數值，兩矩口之間用圓弧過渡的矩形彎頭。
    2、示意圖中L1為下矩口內邊長度，h2為上矩口內邊高度，w1為下矩口內邊寬度，w2為上矩口內邊寬度，L為上下矩口水平距離，h為上下矩口垂直高度，py為上下矩口左右偏心距離，a為上矩口偏轉角度，b為板材厚度。要求L1、h2、w1、w2、b>0，h>h2/2，L>w2*sin(a)，py可為任意實數，但絕對值最好不要超過w1、w2中較大數值一個的一半，-90<=a<=90。
    3、展開圖中彎頭的圓弧為近似展開法，須 n等分來計算每一條線的實長。n的數值由操作者根據需要自定，n的數值越大，展開圖的精度越高，但畫展開圖的工作量相應增加。一般取n=8~20已可相當准確下料。
    4、展開圖中兩側板采用三角形法放樣下料，每塊板分成若幹個三角形進行計算放樣。所輸出數據按矩形內邊計算下料，可直接根據數據在板材上下料，焊接時在外部對角焊。具體可參照展開示意圖按如下方法放樣：
    (一)、側板展開圖畫法：（以前側板為例，後側板下料方法相同）
    (1)、畫一任意直線段，長度等於La(1)。
    (2)、按圖分別以La(1)線段兩端點為圓心，Lb(1)、mp1為半徑畫弧交於一點。然後以交點、La(1)線段左端點分別為圓心，La(2)、mp2分別為半徑畫圓弧相交於另一點，按圖順序分別畫出各個交點。連接各個交點後，垂直於La(n+1)線畫一長為Lx、高為h2的矩形，即可得到側板的展開圖。
    (3)、由於側板的上下口不一定在同一平面內，有時需要沿下料線向裏或向外折彎方能准確拼接，具體做法由工人在現場視情況而定。
    (二)、上下曲板展開圖畫法：
    (1)、畫兩條平行的直線段，距離等於sl1(sl2)，長度分別為w1、w2，兩線中心偏差w;
    (2)、以左上點為圓心(a<0時以右上點為圓心），w2為半徑畫角度為a的弧線；
    (3)、按圖連接各個端點，即可得到上下曲板的展開圖。拼裝時上、下曲板須按側板上下圓弧分別卷曲後再拼裝，具體做法由工人在現場視情況而定。




#11                   上下圓角矩口連接管放樣下料說明

    1、本構件為上下口均為圓角矩形且可傾斜，矩形的長、寬、圓角半徑在一定範圍內可取任意數值，並可任意偏心的連接管。現構件是按圖示向左傾斜計算的，如果實際構件是向右傾斜的，調整py數值的正負即可。
    2、示意圖中L1為下矩口內邊長度，L2為上矩口內邊長度，w1為下矩口內邊寬度，w2為上矩口內邊寬度，h為接管中心點垂直高度，R1為下矩口圓角半徑，R2為上矩口圓角半徑， px、py為上下矩口中心在x方向和y方向偏心距離, a1為下口傾斜角度， a2為上口傾斜角度，b為板材厚度，n為圓角的圓周等分數。要求L1、L2、w1、w2、b>0，h的數值要保證連接管可下料，0=<a1、a2<=90，0=<R1<=L1、w1中較小值的1/2，0=<R2<=L2、w2中較小值的1/2，px>=0，py可取任意實數。如果輸入錯誤，請按提示調整數據。
    3、py的數值要根據以下矩形中心為o點，下矩口兩垂直中心線所構成的直角坐標系來確定正負。在左視圖中上矩形中心向左偏心時py為正值，向右偏心時py為負值，無偏心時輸入0即可。py須特別注意其正負值，如輸入錯誤，可能會導致不能正確畫出展開圖。
    4、展開圖采用三角形法放樣下料，每塊平板分成兩個三角形進行計算放樣，圓角部分分成若幹個三角形近似展開計算。所輸出數據按矩形內邊計算下料，可直接根據數據在板材上下料，焊接時在外部對角焊。具體可參照展開示意圖按如下方法放樣（以上下口均為圓角矩形為例）：
    (1)、畫一任意直線段，長度等於Ld(1)。
    (2)、按圖分別以Ld(1)線段兩端點為圓心，wp1、Lx1為半徑畫弧交於一點。然後以交點、Ld(1)線段上端點分別為圓心，La(1)、wp2分別為半徑畫圓弧相交於另一點；繼續以兩個交點為圓心，ka(1)～ka(n/4)、La(2)～La(n/4+1)、m1、m2順序為半徑畫弧得出各個交點，按圖以直線或弧線連接各個交點，即可得到右側板及右上圓角的展開圖。
    (3)、按圖參照以上畫圖順序分別畫出前、後板以及左側板的展開圖，各塊展開圖可以按圖連接下料，也可每塊單獨下料。
    (4)、按展開圖中輪廓線（粗實線）裁開，再敲打拼接成所需圓角矩形連接管，拼接時須注意方向要與圖紙相同，以免造成返工浪費。另由於前、後板的上下口不一定在同一平面內，有時需要沿下料對角線向裏或向外折彎方能准確拼接，具體做法由工人在現場視情況而定。


#12                   側面開矩口多邊形錐管放樣下料說明

    1、本構件為上下口為同心的水平多邊形，兩個多邊形的對邊長度可取任意數值，並在兩塊對邊的側板開有矩形口。
    2、示意圖中L1為下多邊形的內邊長度，L2為上多邊形的內邊長度，h1為多邊形錐管的垂直高度，h2為開矩形口的中線高度，L為矩口的寬度，h為矩口的垂直高度, b為板材厚度，t為多邊形的邊數。要求L2、b>0，L、h>=0，L1>=L2，h2>h/2，h1>h2+h/2，4<=t<=24，且t必須是2的整倍數；L的數值必須小於側板相對位置的寬度，如果數值過大，請根據提示重新輸入參數。
    3、多邊形的每一塊側板尺寸相同，只是有兩塊有開孔，其餘的沒有開孔。展開圖采用對稱圖形放樣下料，沿中心線對稱放樣。所輸出數據按多邊形內邊計算下料，可直接根據數據在板材上下料，焊接時在外部對角焊。具體可參照展開示意圖按如下方法放樣：
    (1)、畫一垂直直線段，長度大於hp1，此為畫圖的中心線。
    (2)、按圖量出hp1高度，並並過兩點對稱畫垂直線於中心線兩側，長度分別為Lp1、Lp2，然後連接兩條線段的端點，即可得到側板的展開圖。
    (3)、在中心線上量出矩口的中心高度h2，並按圖以中心點為中心，L、hz為長和高畫出對稱矩形，即可得到帶矩口的側板展開圖。



