"
#1-1   5
 350  圆管内径 d 
 25  斜口角度 a 
 250  圆管中心高度 h 
 4  圆管板厚 b 
 24  等分数 n 
#1-2   6
 360  圆管内直径 d 
 300  圆管1长度 L1 
 250  圆管2长度 L2 
 36  弯头偏转角度 a 
 4  板材厚度 b 
 16  圆周等分数 n 
#1-3   6
 400  圆管内直径 d 
 90  弯头转角 a 
 500  弯头转弯半径 R 
 5  弯头节数 t 
 6  板材厚度 b 
 16  圆周等分数 n 
#1-4   7
 300  圆管内直径 d 
 700  主管长度 L1 
 500  支管长度 L3 
 60  支管倾角 a 
 500  中线交点长度 L2 
 4  板材厚度 b 
 24  圆周等分数 n 
#1-5   9
 300  主管内直径 d1 
 200  支管内直径 d2 
 700  主管长度 L1 
 500  主管边到中线交点长度 L2 
 450  支管长度 L3 
 48  两管中线夹角 a 
 4  主管板材厚度 b1 
 3  支管板材厚度 b2 
 24  支管圆周等分数 n 
#1-6   10
 400  主管内直径 d1 
 200  支管内直径 d2 
 600  主管长度 L1 
 450  主管边到中线交点距离 L2 
 400  支管中线长度 L3 
 58  两管中线夹角 a 
 80  两管中线偏心量 p 
 4  主管板材厚度 b1 
 3  支管板材厚度 b2 
 24  圆周等分数 n 
#1-7   8
 400  圆管内直径 d  
 300  主管高度 h  
 500  支管1长度 L1 
 450  支管2长度 L2 
 45  支管1偏转角度 a1 
 30  支管2偏转角度 a2 
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#1-8   7
 300  圆管内直径 d  
 250  主管高度 h  
 400  支管长度 L  
 35  支管分叉夹角 a1 
 20  支管平面与主管倾角 a2 
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#1-9   9
 320  圆管内直径 d  
 150  管1高度 h1 
-240  管2高度 h2 
 280  管1两端口水平距离 p1 
-120  管2两端口水平距离 p2 
 100  管1两端口宽度距离 w1 
-150  管2两端口宽度距离 w2  
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#1-10   8
 400  圆管内直径 d  
 260  管1高度 h1 
 300  管2高度 h2 
 250  管3高度 h3 
 250  管2两端口水平距离 p  
 160  管2两端口宽度距离 w  
 4  板材厚度 b  
 24  圆口周长等分数 n  
#1-11   8
 360  圆管内直径 d  
 200  管1高度 h1 
 300  管2高度 h2 
 240  管3长度 L3 
 180  管2两端口水平距离 p  
 150  管2两端口宽度距离 w  
 4  板材厚度 b  
 24  圆口周长等分数 n  
#1-12   5
 800  椭圆封头内宽度 w  
 500  椭圆封头内高度 h  
 1200  椭圆罐长度 L  
 4  椭圆管板材厚度 b  
 24  椭圆周长等分数 n  
#1-13   10
 600  椭圆管内长轴 w  
 400  椭圆管内短轴 h  
 300  圆管内直径 d  
 900  椭圆管长度 L1 
 600  两管中线交点长度 L2 
 500  圆管长度 L3 
 56  圆管倾角 a  
 5  椭圆管板材厚度 b1 
 4  圆管板材厚度 b2 
 24  圆管周长等分数 n  
#1-14   9
 600  圆管内直径 d  
 1000  圆管长度 L1 
 500  两管中线交点长度 L2 
 500  椭圆管内长轴 w  
 360  椭圆管内短轴 Lt 
 200  椭圆管高度 h  
 6  圆管板材厚度 b1 
 4  椭圆管板材厚度 b2 
 24  椭圆管周长等分数 n  
#1-15   10
 800  大椭圆管内长轴 w1 
 500  大椭圆管内短轴 ht 
 1000  大椭圆管长度 L1 
 600  小椭圆管内长轴 w2 
 480  小椭圆管内短轴 Lt 
 300  小椭圆管高度 h  
 500  中线交点长度 L2 
 6  大椭圆管板厚 b1 
 4  小椭圆管板厚 b2 
 24  小椭管周长等分数 n  
#1-16   9
 400  圆管内直径 d  
 900  直管高度 h1 
 520  弯头端口到直管中线距离 L  
 650  弯头端口到直管底部高度 h2 
 80  弯头偏转角度 a  
 600  弯头转弯半径 R  
 4  弯头节数 t  
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#1-17   9
 400  圆管内直径 d  
 500  弯头下节中线高度 h1 
 520  弯头上节中线高度 h2 
 560  直管中线长度 L1 
 20  弯头偏转角度 a1 
 60  直管与弯头偏转角度 a2 
-80  直管与弯头中线偏移距离 L2 
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#1-18   8
 400  圆管内直径 d  
 1000  主圆管长度 L1 
 600  支圆管高度 h  
 500  支管交主管长度 L2 
 164  补料长度 Lp 
 164  补料高度 hp 
 4  圆管板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#1-19   11
 400  直管内直径 d1 
 300  弯管内直径 d2 
 800  直管高度 h1 
 500  弯头端口到直管中线距离 L  
 550  弯头中心到直管底高度 h2 
 500  弯头偏转半径 R  
 80  弯头偏转角度 a  
 4  弯头节数 t  
 4  直管板材厚度 b1 
 3  弯管板材厚度 b2 
 24  圆周等分数 n  
#1-20   10
 400  主管内直径 d1 
 280  支管内直径 d2 
 800  主管长度 L1 
 500  支管高度 h  
 400  支管交主管长度 L2 
 150  补料长度 Lp 
 150  补料高度 hp 
 4  主管板材厚度 b1 
 3  支管板材厚度 b2 
 24  圆周等分数 n  
#1-21   10
 400  弯头管内直径 d1 
 90  弯头转角 a  
 600  弯头转弯半径 R  
 5  弯头节数 t  
 300  直管内直径 d2 
 860  直管高度 h  
 60  两管中心线偏差距离 p  
 6  弯头板材厚度 b1 
 4  直管板材厚度 b2 
 24  直管圆周等分数 n  
#1-22   7
 600  长圆管内长度 L 
 300  长圆管内宽度 w 
 90  弯头转角 a 
 500  弯头转弯半径 R 
 5  弯头节数 t 
 6  板材厚度 b 
 16  圆周等分数 n 
#1-23   7
 600  长圆管内长度 L 
 300  长圆管内宽度 w 
 90  弯头转角 a 
 600  弯头转弯半径 R 
 5  弯头节数 t 
 6  板材厚度 b 
 16  圆周等分数 n 
#1-24   13
 3000  圆弧管长度 L  
 2480  圆弧管宽度 w  
 1750  圆弧管小端高度 h1 
 625  圆弧管小端偏心高度 h2 
 1950  圆弧管大端高度 h3 
 825  圆弧管大端偏心高度 h4 
 2500  下边圆弧内半径 R1 
 2500  上边圆弧内半径 R2 
 3200  左右边圆弧内半径 R3 
 450  上边左右圆角内半径 R4 
 450  下边左右圆角内半径 R5 
 5  板材厚度 b  
 48  圆弧管圆周等分数 n  
#1-25   8
 600  长圆管内长度 L 
 300  长圆管内宽度 w 
 300  弯头第一节长度 L1 
 400  弯头第二节水平长度 L2 
 200  弯头第二节高度差 h  
 360  弯头第三节长度 L3 
 6  板材厚度 b 
 24  圆周等分数 n 
#1-26   8
 600  长圆管内长度 L 
 300  长圆管内宽度 w 
 300  弯头第一节长度 L1 
 400  弯头第二节水平长度 L2 
 250  弯头第二节高度差 h  
 400  弯头第三节长度 L3 
 6  板材厚度 b 
 24  圆周等分数 n 
#1-27   7
 400  弯头管外直径 d1 
 600  弯头转弯半径 R  
 280  直管内直径 d2 
 680  直管高度 h  
 50  两管中心线偏差距离 p  
 6  直管板材厚度 b  
 24  直管圆周等分数 n  
#2-1   3
 300  锥管大端内直径 d  
 300  锥管高度 h  
 4  板材厚度 b  
#2-2   5
 400  锥管大端内直径 d1 
 250  锥管小端内直径 d2 
 250  锥管高度 h  
 4  板材厚度 b  
 4  展开下料等分块数 t  
#2-3   6
 400  锥管大端内直径 d1 
 250  锥管小端内直径 d2 
 250  锥管高度 h  
 20  斜口倾角 a  
 4  板材厚度 b  
 16  圆周等分数 n  
#2-4   5
 400  锥管大端内直径 d 
 360  锥管高度 h 
 280  锥管偏心量 p 
 4  板材厚度 b 
 24  圆周等分数 n 
#2-5   6
 300  锥管大端内直径 d1 
 160  锥管小端内直径 d2 
 300  锥管高度 h  
 200  上下端口偏心量 p  
 4  板材厚度 b  
 16  圆周等分数 n  
#2-6   7
 600  接管下端内直径 d1 
 300  接管上端内直径 d2 
 346.41  接管高度 h  
-200  接管偏心量 p  
 30  上端斜口倾角 a  
 4  板材厚度 b  
 16  圆周等分数 n  
#2-7   7
 600  接管下端内直径 d1 
 400  接管上端内直径 d2 
 450  接管高度 h  
 50  接管偏心量 p  
 15  下端斜口倾角 a  
 4  板材厚度 b  
 16  圆周等分数 n  
#2-8   7
 500  弯头大端内直径 d1 
 360  弯头小端内直径 d2 
 200  锥管1高度 h  
 250  锥管2长度 L  
 30  弯头偏转角度 a  
 4  板材厚度 b  
 16  圆周等分数 n  
#2-9   7
 500  弯头大端内直径 d1 
 250  弯头小端内直径 d2 
 90  弯头偏转角度 a  
 650  弯头转弯半径 R  
 4  板材厚度 b  
 5  弯头节数 t  
 16  圆周等分数 n  
#2-10   11
 700  锥管1大端内直径 d1 
 360  锥管1小端内直径 d2 
 300  锥管2大端内直径 d3 
 150  锥管2小端内直径 d4 
 500  锥管1高度 h1 
 350  锥管2长度 L  
 250  小锥交大锥边高度 h2 
 40  小锥中线与平面夹角 a  
 6  锥管1板材厚度 b1 
 4  锥管2板材厚度 b2 
 24  小锥圆周等分数 n  
#2-11   11
 800  正锥管大端内直径 d1 
 400  正锥管小端内直径 d2 
 350  斜锥管大端内直径 d3 
 150  斜锥管小端内直径 d4 
 500  正锥管高度h1 
 450  斜锥管高度h2 
 120  斜锥与正锥中线偏量 p  
 400  斜锥两端口偏心量 S  
 5  正锥管板材厚度 b1 
 4  斜锥管板材厚度 b2 
 24  斜锥管圆周等分数 n  
#2-12   9
 600  三通大端内直径 d1 
 300  锥管1小端内直径 d2 
 400  锥管2小端内直径 d3 
 500  锥管1高度 h1 
 700  锥管2高度 h2 
 500  锥管1偏心量 p1 
 360  锥管2偏心量 p2 
 6  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#2-13   8
 600  三通大端内直径 d1 
 360  正锥管小端内直径 d2 
 300  斜锥管小端内直径 d3 
 500  正锥管高度 h1 
 480  斜锥管高度 h2 
 500  斜锥管偏心量 S  
 5  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#2-14   5
 500  椭圆内长轴 L 
 360  椭圆内短轴 w 
 400  椭圆锥管高度 h 
 4  板材厚度 b 
 24  椭圆周长等分数 n 
#2-15   9
 600  下端椭圆内长轴 L1 
 400  下端椭圆内短轴 w1 
 400  上端椭圆内长轴 L2 
 240  上端椭圆内短轴 w2 
 500  连接管高度 h  
 260  上下椭圆x轴偏量 px 
 60  上下椭圆y轴偏量 py 
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#2-16   8
 600  椭圆内长轴 L  
 450  椭圆内短轴 w 
 350  圆口内直径 d  
 400  连接管高度 h  
 60  上下口中点x轴偏量 px 
-50  上下口中点y轴偏量 py 
 4  板材厚度 b  
 24  周长等分数 n  
#2-17   9
 800  椭圆内长轴 L  
 400  椭圆内短轴 w  
 450  圆口内直径 d  
 420  连接管中点高度 h  
 80  上下口中点x轴偏量 px 
 50  上下口中点y轴偏量 py 
 25  椭圆与水平面倾角 a  
 4  板材厚度 b  
 24  周长等分数 n  
#2-18   9
 580  椭圆内长轴 L  
 420  椭圆内短轴 w  
 350  圆口内直径 d  
 400  连接管中点高度 h  
-55  上下口中点x轴偏量 px 
 60  上下口中点y轴偏量 py 
 28  圆口与水平面倾角 a  
 4  板材厚度 b  
 24  周长等分数 n  
#2-19   6
 500  三通大端内直径 d1 
 300  三通小端内直径 d2 
 500  三通中线高度 h  
 450  三通左右管距离 L  
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#2-20   6
 2000  四通大端内直径 d1 
 500  分支管内直径 d2 
 1900  分支管等分直径 d3 
 1500  四通管高度 h  
 6  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#2-21   6
 6000  五通大端内直径 d1 
 800  分支管内直径 d2 
 4500  分支管等分直径 d3 
 3600  五通管高度 h  
 10  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#2-22   9
 880  下长圆内边长度 L1 
 520  下长圆内边宽度 w1 
 600  上长圆内边长度 L2 
 360  上长圆内边宽度 w2 
 600  连接管高度 h  
 100  上长圆中心x轴偏量 px 
 60  上长圆中心y轴偏量 py 
 6  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#3-1   7
 300  圆管内直径 d1 
 200  圆管中线高度 h  
 200  锥管小端内直径 d2 
 250  锥管中线长度 l  
 35  偏转角度 a  
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#3-2   10
 800  锥管大端内直径 d1 
 500  锥管小端内直径 d2 
 300  圆管内直径 d3 
 600  锥管高度 h1 
 350  圆管长度 L  
 300  圆管中线交锥管边高度 h2 
 30  圆管中线与水平面夹角 a  
 6  锥管板材厚度 b1 
 4  圆管板材厚度 b2 
 24  圆管周长等分数 n  
#3-3   12
 600  锥管大端内直径 d1 
 300  锥管小端内直径 d2 
 200  圆管内直径 d3 
 450  锥管高度 h1 
 250  锥管上下口中线偏心量 s  
 250  圆管长度 L  
 250  圆管交锥管边高度 h2 
 50  圆管与平面夹角 a  
 6  锥管板材厚度 b1 
 4  圆管板材厚度 b2 
 24  锥管圆周等分数 n1 
 16  圆管圆周等分数 n2 
#3-4   10
 350  圆管内直径 d1 
 220  锥管大端内直径 d2 
 150  锥管小端内直径 d3 
 600  圆管长度 L1 
 200  锥管长度 L2 
 300  锥管中线交圆管边长度 L3 
 50  两管中心线夹角 a  
 4  圆管板材厚度 b1 
 3  锥管板材厚度 b2 
 24  锥管圆周等分数 n  
#3-5   10
 300  圆管内直径 d1 
 250  锥管大端内直径 d2 
 180  锥管小端内直径 d3 
 600  圆管长度 L1 
 250  锥管长度 L2 
 300  锥管中线交圆管边长度 L3 
 56  两管中心线夹角 a  
 4  圆管板材厚度 b1 
 3  锥管板材厚度 b2 
 16  锥管圆周等分数 n  
#3-6   10
 300  圆管内直径 d1 
 240  锥管大端内直径 d2 
 80  锥管小端内直径 d3 
 360  圆管高度 h1 
 320  锥管高度 h2 
 200  锥管上下口偏心距离 p  
 40  锥管中线交圆管边高度 h3 
 4  圆管板材厚度 b1 
 3  锥管板材厚度 b2 
 24  锥管圆周等分数 n  
#3-7   10
 400  圆管内直径 d1 
 250  锥管大端内直径 d2 
 160  锥管小端内直径 d3 
 600  圆管长度 L  
 200  锥管高度 h  
 150  锥管上下口偏心量 S  
 300  锥管中线交圆管边长度 L1 
 6  圆管板材厚度 b1 
 4  锥管板材厚度 b2 
 24  锥管圆周等分数 n  
#3-8   10
 600  圆管内直径 d1 
 360  锥管1小端内直径 d2 
 400  锥管2小端内直径 d3 
 360  圆管中线高度 h  
 560  锥管1中线长度 L1 
 600  锥管2中线长度 L2 
 28  锥管1偏转角度 a1 
 40  锥管2偏转角度 a2 
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#3-9   7
 600  锥管大端内直径 d1 
 260  圆管内直径 d2 
 320  锥管中线高度 h  
 400  圆管中线长度 L  
 36  弯头偏转角度 a  
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#3-10   9
 600  弯头大端内直径 d1 
 360  弯头小端内直径 d2 
 90  弯头偏转角度 a  
 400  大端圆管中线高度 h  
 300  小端圆管中线长度 L  
 480  锥管中线高度 hp 
 400  锥管中线水平距离 Lp 
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#3-11   9
 600  三通大端内直径 d1 
 360  三通小端内直径 d2 
 400  大圆管高度 h  
 520  锥管上下口高度 hp 
 450  锥管上下口水平距离 Lp 
 240  小圆管长度 L  
 75  大、小圆管中线偏转角度 a  
 4  板材厚度 b  
 16  圆周等分数 n  
#3-12   8
 600  三通大端内直径 d1 
 300  三通小端内直径 d2 
 320  大圆管高度 h1 
 450  锥管上下口高度 h2 
 360  锥管上下口水平距离 L  
 250  小圆管高度 h3 
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#3-13   11
 400  圆管内直径 d1 
 180  锥管上口内直径 d2 
 600  圆管长度 L1 
 400  锥管开口内边长度 L3 
 200  锥管上口距圆管边高度 h  
 280  锥管开口内边宽度 W  
 300  开口中点距圆管边长度 L2 
 60  锥管上下口偏心距离 Lp 
 4  圆管板材厚度 b1 
 3  锥管板材厚度 b2 
 24  锥管圆周等分数 n  
#3-14   8
 600  圆管内直径 d1 
 300  锥管小端内直径 d2 
 200  圆管中线高度 h  
 500  锥管中线长度 L  
 40  锥管偏转角度 a  
 100  锥管偏心量 Lp 
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#4-1   5
 300  圆口内直径 d 
 500  方口内边长度 L 
 300  连接管高度 h 
 4  板材厚度 b 
 24  圆周等分数 n 
#4-2   8
 300  圆口内直径 d  
 500  矩形内边长度 L  
 400  矩形内边宽度 w  
 300  连接管高度 h  
-80  圆心与x轴偏量 px 
 70  圆心与y轴偏量 py 
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#4-3   8
 600  圆口内直径 d  
 360  矩形内边长度 L  
 240  矩形内边宽度 w  
 300  连接管高度 h  
 150  矩形中心与x轴偏量 px 
 60  矩形中心与y轴偏量 py 
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#4-4   9
 300  圆口内直径 d  
 500  矩形内边长度 L  
 400  矩形内边宽度 w  
 300  连接管高度 h  
-80  圆心与x轴偏量 px 
-100  圆心与y轴偏量 py 
 25  圆口与水平面倾角 a  
 4  板材厚度 b  
 24  圆口周长等分数 n  
#4-5   9
 300  圆口内直径 d  
 600  矩形内边长度 L  
 400  矩形内边宽度 w  
 360  连接管高度 h  
 80  圆心与x轴偏量 px 
 100  圆心与y轴偏量 py 
 28  矩形与水平面倾角 a  
 4  板材厚度 b  
 24  圆口周长等分数 n  
#4-6   9
 600  圆口内直径 d  
 360  矩形内边长度 L  
 240  矩形内边宽度 w  
 420  连接管高度 h  
-60  矩形中心与x轴偏量 px 
-40  矩形中心与y轴偏量 py 
 32  矩形与水平面倾角 a  
 4  板材厚度 b  
 24  圆口周长等分数 n  
#4-7   9
 600  圆口内直径 d  
 320  矩形内边长度 L  
 240  矩形内边宽度 w  
 400  连接管高度 h  
-80  矩形中心与x轴偏量 px 
 50  矩形中心与y轴偏量 py 
 20  圆口与水平面倾角 a  
 4  板材厚度 b  
 24  圆口周长等分数 n  
#4-8   9
 600  矩形内边长度 L1 
 400  矩形内边宽度 w1 
 360  椭圆内边长度 L2 
 240  椭圆内边宽度 w2 
 360  连接管高度 h  
 80  椭圆心与x轴偏量 px 
 50  椭圆心与y轴偏量 py 
 4  板材厚度 b  
 24  椭圆周长等分数 n  
#4-9   9
 800  椭圆内边长度 L1 
 500  椭圆内边宽度 w1 
 500  矩形内边长度 L2 
 360  矩形内边宽度 w2 
 450  连接管高度 h  
 120  矩形中心与x轴偏量 px 
 80  矩形中心与y轴偏量 py 
 6  板材厚度 b  
 32  圆周等分数 n  
#4-10   10
 680  椭圆内边长度 L1 
 520  椭圆内边宽度 w1 
 400  矩形内边长度 L2 
 300  矩形内边宽度 w2 
 400  连接管高度 h  
-200  矩形中心与x轴偏量 px 
 150  矩形中心与y轴偏量 py 
 28  矩形与水平面倾角 a  
 4  板材厚度 b  
 32  圆周等分数 n  
#4-11   10
 650  椭圆内边长度 L1 
 420  椭圆内边宽度 w1 
 400  矩形内边长度 L2 
 300  矩形内边宽度 w2 
 450  连接管高度 h  
-150  矩形中心与x轴偏量 px 
 120  矩形中心与y轴偏量 py 
 25  椭圆与水平面倾角 a  
 6  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#4-12   9
 700  长圆内边长度 L1 
 500  长圆内边宽度 w1 
 360  矩形内边长度 L2 
 280  矩形内边宽度 w2 
 360  连接管高度 h  
 60  矩形中心x轴偏量 px 
 30  矩形中心y轴偏量 py 
 4  板材厚度 b  
 24  长圆圆周等分数 n  
#4-13   8
 680  长圆内边长度 L  
 480  长圆内边宽度 w  
 360  圆口内边直径 d  
 400  连接管高度 h  
 80  圆口中心x轴偏量 px 
 40  圆口中心y轴偏量 py 
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#4-14   9
 600  圆口内直径 d  
 320  矩形口内边长度 L  
 250  矩形口内边宽度 w  
 600  三通高度 h  
 400  件号1矩形口x轴偏心量 px1
 300  件号2矩形口x轴偏心量 px2
-200  矩形口与圆口y轴偏心量 py 
 4  三通管板材厚度 b  
 24  圆口周长等分数 n  
#4-15   9
 300  圆口内直径 d  
 500  矩形口内边长度 L  
 360  矩形口内边宽度 w  
 500  三通高度 h  
 400  件号1圆口x轴偏心量 px1
 350  件号2圆口x轴偏心量 px2
-100  圆口与矩形口y轴偏心量 py 
 4  三通管板材厚度 b  
 24  圆口周长等分数 n  
#4-16   9
 300  圆口内直径 d  
 500  矩形内边长度 L  
 400  矩形内边宽度 w  
 300  连接管高度 h  
-80  圆心与x轴偏量 px 
 70  圆心与y轴偏量 py 
 50   矩形圆角内半径 r  
 4  板材厚度 b  
 24  圆口周长等分数 n  
#4-17   9
 3650  长圆内边长度 L  
 2800  长圆内边宽度 w  
 2420  圆口内边直径 d  
 5257  连接管高度 h  
-622.8  圆口中心x轴偏量 px 
 0  圆口中心y轴偏量 py 
 6.5  圆口倾角 a  
 4  板材厚度 b  
 24  圆周等分数 n  
#4-18   12
 800  圆口内直径 d  
 320  右矩口内边长度 L1 
 250  右矩口内边宽度 w1 
 360  左矩口内边长度 L2 
 300  左矩口内边宽度 w2 
 1200  三通高度 h 
 450  右矩口x轴偏心量 px1 
 400  左矩口x轴偏心量 px2 
-280  右矩口y轴偏心量 py1 
-200  左矩口y轴偏心量 py2 
 6  三通管板材厚度 b  
 24  圆口周长等分数 n  
#5-1   8
 320  下部矩口长度 L1 
 240  下部矩口宽度 w1 
 420  上部矩口长度 L2 
 300  上部矩口宽度 w2 
 500  锥管高度 h  
-150  上口中点x轴偏量 px 
 210  上口中点y轴偏量 py 
 4  锥管板材厚度 b  
#5-2   9
 350  下部矩口长度 L1 
 240  下部矩口宽度 w1 
 460  上部矩口长度 L2 
 360  上部矩口宽度 w2 
 600  锥管高度 h  
-22  下矩口与水平面倾角 a  
 180  上口中点x轴偏量 px 
 80  上口中点y轴偏量 py 
 4  锥管板材厚度 b  
#5-3   9
 320  下部矩口长度 L1 
 240  下部矩口宽度 w1 
 480  上部矩口长度 L2 
 360  上部矩口宽度 w2 
 600  锥管高度 h  
 25  上矩口与水平面倾角 a  
 200  上口中点x轴偏量 px 
 120  上口中点y轴偏量 py 
 4  锥管板材厚度 b  
#5-4   10
 300  下部矩口长度 L1 
 240  下部矩口宽度 w1 
 420  上部矩口长度 L2 
 320  上部矩口宽度 w2 
 650  锥管高度 h  
 28  下矩口与水平面倾角 a1 
 35  上矩口与水平面倾角 a2 
 250  上口中点x轴偏量 px 
 100  上口中点y轴偏量 py 
 4  锥管板材厚度 b  
#5-5   8
 400  上部矩口长度 L1 
 300  上部矩口宽度 w1 
 280  下部矩口宽度 w2 
 360  下部矩口高度 h2 
 500  锥管中心高度 h  
-400  下口中点x轴偏量 px 
 100  下口中点y轴偏量 py 
 4  锥管板材厚度 b  
#5-6   8
 400  下部矩口长度 L1 
 300  下部矩口宽度 w1 
 280  上部矩口宽度 w2 
 360  上部矩口高度 h2 
 450  锥管中心高度 h  
-350  上口中点x轴偏量 px 
 100  上口中点y轴偏量 py 
 4  锥管板材厚度 b  
#5-7   9
 450  上部矩口长度 L1 
 360  上部矩口宽度 w1 
 300  下部矩口长度 L2 
 240  下部矩口宽度 w2 
 560  锥管高度 h  
 30  下矩口与上矩口转角 a  
-80  下口中点x轴偏量 px 
-80  下口中点y轴偏量 py 
 4  锥管板材厚度 b  
#5-8   11
 400  上端矩口内边长度 L1 
 300  上端矩口内边宽度 w1 
 320  件号1下端矩口内边长度 L2 
 260  件号1下端矩口内边宽度 w2 
 280  件号2下端矩口内边长度 L3 
 200  件号2下端矩口内边宽度 w3 
 360  件号1下端中心x轴偏量 px1 
 400  件号2下端中心x轴偏量 px2 
-120  下端矩口中点y轴偏量 py 
 600  三通高度 h  
 6  三通板材厚度 b  
#5-9   8
 300  下部矩口长度 L1 
 400  下部矩口宽度 w1 
 180  上部矩口高度 h2 
 250  上部矩口宽度 w2 
 500  弯头中线转弯半径 R  
 80  弯头转角 a  
 4  板材厚度 b  
 12  弯头弧线等分数 n  
#5-10   10
 500   下部矩口内边长度 L1 
 800   下部矩口内边宽度 w1 
 360   上部矩口内边高度 h2 
 500   上部矩口内边宽度 w2 
 1000   矩管上下口高度 h  
 800   矩管上下口水平距离 L  
 100   矩管上下口偏心量 py 
 32   矩管上口偏转角度 a  
 4   板材厚度 b  
 24   弯头弧线等分数 n  
#6-1   10
 400  圆管内直径 d  
 600  圆管长度 L1 
 500  矩形管中线长度 L2 
 300  矩形管口内边长度 L3 
 240  矩形管口内边宽度 w  
 65  矩形管与圆管中线夹角 a  
 400  中线交点距圆管边距离 L4 
 4  圆管板材厚度 b1 
 3  矩管板材厚度 b2 
 6  矩管交圆管弧面等分数 n  
#6-2   12
 400  圆管内直径 d  
 600  圆管长度 L1 
 320  锥管上口内边长度 L2 
 240  锥管上口内边宽度 w2 
 200  锥管下口内边长度 L3 
 180  锥管下口内边宽度 w3 
 400  锥管高度 h  
 50  锥管偏心量 px 
 350  锥管中点至圆管边距离 L4 
 4  圆管板材厚度 b1 
 3  锥管板材厚度 b2 
 6  锥管交圆管弧面等分数 n 
#6-3   11
 800  锥管大端内直径 d1 
 400  锥管小端内直径 d2 
 600  锥管高度 h  
 240  矩形管口内边长度 Lj 
 350  矩形管口内边宽度 w  
 300  矩形管中线长度 L  
 300  矩管中线交锥管边高度 h1 
 50  锥管中线与水平面夹角 a  
 6  锥管板材厚度 b1 
 4  矩管板材厚度 b2 
 8  矩管交圆锥管弧面等分数 n  
#6-4   13
 600  圆锥管下端内直径 d1 
 360  圆锥管上端内直径 d2 
 500  圆锥管高度 h1 
 300  圆锥管上下口偏心量 ps 
 240  矩管口内边长度 Lj 
 280  矩管口内边宽度 w  
 250  矩管中线长度 L  
 60  矩管中线与平面夹角 a  
 250  矩管中线交锥管边高度 h2 
 5  圆锥管板材厚度 b1 
 3  矩管板材厚度 b2 
 16  圆锥管圆周等分数 n1 
 8  矩管交圆锥管弧面等分数 n2 
#6-5   9
 800  四棱锥口内边长度 Lj 
 600  四棱锥口内边宽度 w  
 360  四棱锥高度 h1 
 240  圆管内直径 d  
 200  圆管高度 h2 
 4  四棱锥板材厚度 b1 
 3  圆管板材厚度 b2 
 24  圆管圆周等分数 n1 
 6  锥板交圆弧面等分数 n2 
#6-6   13
 1500  圆锥管大端内直径 d1 
 900  圆锥管小端内直径 d2 
 1200  圆锥管高度 h 
 500  四棱锥大端内边长度 Lj1 
 600  四棱锥大端内边宽度 w1 
 350  四棱锥小端内边长度 Lj2 
 450  四棱锥小端内边宽度 w2 
 500  四棱锥长度 L 
 600  四棱锥交圆锥高度 h1 
 40  四棱锥与平面夹角 a  
 6  圆锥管板材厚度 b1 
 4  四棱锥板材厚度 b2 
 8  相交弧面等分数 n 
#7-1   4
 600  球罐内边直径 d  
 5  球罐板材厚度 b  
 12  球罐经线等分数 n1 
 12  球罐纬线等分数 n2 
#7-2   6
 600  球罐内边直径 d  
 300  球罐顶圆直径 d1 
 5  球罐板材厚度 b  
 12  球罐经线等分数 n1 
 12  球罐纬线等分数 n2 
 .3  延展系数 t  
#7-3   4
 800  球罐内边直径 d  
 6  球罐板材厚度 b  
 12  球罐纬线等分数 n1 
 8  球罐经线等分块数 n2 
#7-4   5
 800  球罐内边直径 d  
 6  球罐板材厚度 b  
 12  球罐纬线等分数 n1 
 8  球罐经线等分数 n2 
 .3  延展系数 t  
#7-5   7
 1200  球罐内直径 d1 
 300  圆管内直径 d2 
 900  圆管中线长度 L  
 360  圆管偏心量 ph 
 4  球罐板材厚度 b1 
 3  圆管板材厚度 b2 
 16  圆管圆周等分数 n  
#7-6   4
 400  螺旋叶片外直径 d1 
 108  螺旋叶片内直径 d2 
 320  螺旋叶片螺距 p  
 6  叶片板材厚度 b  
#7-7   6
 300  螺旋叶片小端外直径 d1 
 360  螺旋叶片大端外直径 d2 
 90  螺旋叶片内直径 d  
 240  螺旋叶片螺距 p  
 6  螺旋叶片板材厚度 b  
 16  螺旋叶片圆周等分数 n  
#7-8   6
 400  螺旋叶片外直径 d1 
 108  螺旋叶片内直径 d2 
 250  螺旋叶片1螺距 p1 
 300  螺旋叶片2螺距 p2 
 6  螺旋叶片板材厚度 b  
 16  螺旋叶片圆周等分数 n  
#7-9   7
 300  螺旋叶片小端外直径 d1 
 360  螺旋叶片大端外直径 d2 
 90  螺旋叶片内直径 d  
 240  螺旋叶片1螺距 p1 
 288  螺旋叶片2螺距 p2 
 6  螺旋叶片板材厚度 b  
 16  螺旋叶片圆周等分数 n  
#7-10   7
 300  螺旋叶片小端外直径 d1 
 360  螺旋叶片大端外直径 d2 
 90  螺旋叶片小端内直径 d4 
 150  螺旋叶片大端内直径 d5 
 250  螺旋叶片螺距 p  
 6  螺旋叶片板材厚度 b 
 16  螺旋叶片圆周等分数 n  
#7-11   8
 300  螺旋叶片小端外直径 d1 
 360  螺旋叶片大端外直径 d2 
 90  螺旋叶片小端内直径 d4 
 150  螺旋叶片大端内直径 d5 
 240  螺旋叶片1螺距 p1 
 288  螺旋叶片2螺距 p2 
 6  螺旋叶片板材厚度 b  
 16  螺旋叶片圆周等分数 n  
#7-12   10
 350  蜗壳起始半径 R1 
 410  蜗壳第二半径 R2 
 470  蜗壳第二半径 R3 
 60  蜗壳水平偏心量 B1 
 60  蜗壳垂直偏心量 B2 
 188  进风口宽度 w  
 400  进风口高度 E  
 310  出风口直径 d  
 500  蜗壳高度 h  
 6  侧板板材厚度 b  
#7-13   8
 1184   圆口内半径 R1 
 170   渐开线水平偏心量 L  
 170   渐开线垂直偏心量 w  
 1052   圆口端点到中线距离 L1 
 1052   直板段长度 L2 
 580   构件高度 h  
 6   板材厚度 b  
 24   弧长等分数 n  
#7-14   8
 2500  封头内直径 d  
 1500  封头顶圆直径 d1 
 650  封头长度 L  
 200  封头直筒部分长度 L1 
 8  板材厚度 b  
 12  封头分瓣等分数 n1 
 12  下料纬线等分数 n2 
 .28  延展系数 t  
#7-15   5
 2500  封头内直径 d  
 800  封头长度 L  
 300  封头直筒部分长度 L1 
 8  板材厚度 b  
 .28  延展系数 t  
#7-16   8
 7800  上长圆内边长度 L1 
 3000  上长圆内边宽度 w1 
 6000  下长圆内边长度 L2 
 2300  下长圆内边宽度 w2 
 2750  连接管高度 h  
 10  连接管分段数 t  
 6  板材厚度 b  
 24   半圆周等分数 n  
#7-17   12
 250  管夹内半径 D  
 575  管夹总长度 L  
 70  管夹板宽度 BL 
 170  圆心到下孔高度 H1 
 345  圆心到上孔高度 H2 
 30  上孔到板边高度 H3 
 30  上孔到折弯边高度 H4 
 30  管夹板间隔距离 E1 
 12  夹板折弯圆角半径 r  
 5  夹板倒角宽度 C  
 22  钻孔直径 d1 
 12  板材厚度 b  
#7-18   11
 360  管夹内半径 D  
 810  管夹总长度 L  
 95  管夹板宽度 BL 
 255  圆心到下孔高度 H1 
 190  圆心到上孔高度 H2 
 55  上孔到板边高度 H3 
 45  管夹板间隔距离 E1 
 20  夹板折弯圆角半径 r  
 10  夹板倒角宽度 C  
 37  钻孔直径 d1 
 20  板材厚度 b  
"
