登陆街机服务器过程如下
1.客户端往服务器端口：27888 发送数据 申请登陆
2.服务器返回欢迎信息，并且包含随机分配的专用端口
3.客户端再通过服务器分配的端口登陆。

这样来说就是建立街机服务器需要UDP端口：27888 + 随机分配的UDP端口
如果你只是开放了UDP：27888端口，
客户端获得服务器随机分配的端口后，
客户端无法通过这个端口登陆服务器，所以一直显示登录中。

所以建立街机服务器需要开放所有UDP端口,不需要任何TCP端口.




使用ADSL等拨号上网的朋友,可以本机直接开启街机服务器,设置了防火墙的话,允许通过防火墙.

使用路由上网的朋友可以设置DMZ主机,在本机开启街机服务器,设置了防火墙的话,允许通过防火墙.

使用网关共享上网的朋友,可以直接在网关上开启服务器,设置了防火墙的话,允许通过防火墙.