# 更改至标准 TCP/IP 端口

本部分说明将通过网络连接的设备所使用的端口更改为标准 TCP/IP 端口的步骤。如果在安装驱动程序时临时对设备设置了端口，可通过以下步骤将其改为正确端口。

### 先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。
选择[自定义]进行安装
指定临时端口（[LPT1]等）并以[自定义]安装驱动程序。
确认设备名称和 IP 地址。
添加标准 TCP/IP 端口时，必须输入设备名称和 IP 地址。对于设备名称，可使用设备在网络上的名称。如果不知道设备名称或 IP 地址，请与网络管理员联系。
决定使用的协议
LPR： 是 TCP/IP 常用的协议。
Raw： 是可与 Windows 一起使用的协议。其数据传输速度高于 LPR。
启动计算机时，以管理员身份登录。

### 步骤

1.
选择 [设备和打印机]。
对于 Windows 10：
选择 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [相关设置] > [设备和打印机]。
对于 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：
在[桌面]屏幕显示标识条 → 单击[设置]＞[控制面板]＞[硬件和声音]＞[设备和打印机]。
对于 Windows Vista/Server 2008：
选择 []（开始） > [控制面板] > [打印机]。
对于 Windows Server 2003/Server 2003 R2：
选择 [开始] > [控制面板] > [打印机和传真]。
2.
右键单击要设置的设备 → 单击[打印机属性]（或[属性]）。
3.
单击[端口]选项卡 → [添加端口]。
4.
在[打印机端口]对话框中，从[可用的端口类型]中选择[Standard TCP/IP Port] → 单击[新端口]。
5.
根据向导的指示输入设备名称或 IP 地址。
[端口名]会自动输入。如果需要，可更改端口名称。
注释
如果显示[需要额外端口信息]或[需要额外端口信息]屏幕，请按照以下步骤之一操作。
返回到向导的上一屏幕 → 在[主机名或IP地址]中重新输入信息 → 单击[下一步]。
对[设备类型]选择[标准] → 选择[Canon Network Printing Device with P9100] → 单击[下一步]。
根据使用设备的不同，在 [需要额外端口信息] 或 [需要额外端口信息] 屏幕 > [设备类型] > [标准]中的可选设备类型可能不同。
6.
单击[完成]。
7.
在[打印机端口]对话框中，单击[关闭]。
8.
单击[配置端口]。
9.
设置端口。
当使用 LPR 时，请执行下列操作：
(1)对[协议]选择[LPR] → 对[LPR 设置]中的[队列名称]指定打印队列之一。
LP：根据设备的后台打印设置输出。通常使用此设置。
SPOOL：无论设备设置如何，始终在后台打印到硬盘后输出。
DIRECT：无论设备设置如何，始终输出，而非后台打印到硬盘。
(2) 单击[确定]。
当使用 Raw 时，请执行下列操作：
(1)对[协议]选择[Raw] → 单击[确定]。
10.
单击[关闭]。