# 选择[USB 连接]进行安装

本部分说明通过 USB 连接线来连接设备和计算机并安装驱动程序的步骤。
须知
如果通过 USB 连接并安装，由于 Canon Driver Information Assist Service 无法同时安装，则无法使用设备信息检索功能。如果想要使用该功能，可在安装驱动程序后安装 Canon Driver Information Assist Service。但是，如果通过 USB 连接，根据所使用设备和环境的不同，可能无法使用设备信息检索功能。

### 先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。
系统和服务要求
可选的 USB 接口板安装（如果所使用的设备需要）
设备的页面说明语言选择（即插即用）功能设置（如果所使用的设备需要）
有关详细信息，请参阅设备手册。
安装准备和注意事项
启动计算机时，以管理员身份登录。
[桌面]屏幕显示（使用 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 时）

### 步骤

1.
关闭设备。
2.
启动安装程序。
如果使用的是从官网下载的安装程序
双击下载的文件进行解压。如果安装程序未在解压后自动启动，可双击[Setup.exe]。
如果使用提供的 CD-ROM
(1) 在计算机中设置 CD-ROM → 单击[安装]。
(2) 在[安装]屏幕中，确认驱动程序 → 单击[安装]。
如果未显示 CD-ROM 菜单，请单击“打开详细说明”。
[+][-]
在以下步骤中启动安装程序。
对于 Windows Server 2003/2003 R2：
双击“我的电脑”中的 CD-ROM 图标 → 双击[MInst.exe]。
对于 Windows Server 2003/2003 R2：
显示[点击选择要对　此光盘 执行的操作。]信息时：单击信息 → 单击[运行 MInst.exe]。
显示[自动播放]对话框时：单击[运行 MInst.exe]。
显示 Windows 资源管理器时: 双击“MInst.exe”。
无显示时 (Windows10)：从浏览器中双击 [此电脑] > [设备和驱动器] 中的图标。
无显示时（Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2）: 单击[桌面]屏幕上的资源管理器 → 双击“计算机”中的 CD 图标。
无显示时（Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2）：双击[]（开始） > [计算机] 中的 CD-ROM 图标。
如果上述[MInst.exe]不存在：
双击[Setup.exe]。
32 位版本：32BIT\Setup.exe
64 位版本：x64\Setup.exe
3.
阅读许可协议 → 单击[是]。
4.
选择[USB 连接] → 单击[下一步]。
按照屏幕上的说明执行安装。
5.
当出现以下消息时，请使用 USB 连接线连接设备和计算机 → 打开设备。
按照屏幕上的说明执行安装。
如果在以上屏幕中安装失败，请单击“打开详细说明”。
[+][-]
执行以下步骤后重新安装。
(1) 使用 USB 连接线连接设备和计算机 → 打开设备。
(2) 显示设备管理器。
Windows Server 2003/Server 2003 R2：右键单击[我的电脑] > [管理] > [设备管理器]。
Windows Vista/Server 2008：[控制面板] > [系统和维护] > [设备管理器]。
Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2：[控制面板] > [硬件和声音] > [设备管理器]。
Windows 10：屏幕底部的[设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [设备管理器]。
(3) 右键单击显示在[其他设备]中的目标设备名称 → 单击[删除]。
(4) 确认设备名称。
Canon + <型号名称>
6.
单击[重新启动]（或[退出]）。
安装的设备显示在 Windows 控制面板的[设备和打印机]、[打印机和传真]或[打印机]中。
Windows 10 中，安装的设备显示在 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [打印机]中。

### 相关主题

关于安装
自动设置设备信息检索功能