# 通过指定 inf 文件安装

本部分说明用 Windows 的添加打印机功能指定 inf 文件来安装驱动程序的步骤。
也可以在此步骤中选择临时端口（如[LPT1]）来进行安装。

### 先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。
启动计算机时，以管理员身份登录。
确认设备的 IP 地址（如添加端口）。
准备 inf 文件。
从 Canon 官网（http://www.canon.com/）或提供的 CD-ROM 获取驱动程序，准备存储在以下位置的 inf 文件。
从官网下载时
32 位版本：Driver
64 位版本：x64\Driver
以上路径会根据驱动程序不同而变化。
使用提供的 CD-ROM 时：
对于 UFR II
UFRII\simplified_chinese\32BIT\Driver
对于 PCL6
PCL\simplified_chinese\32BIT\Driver\pcl6
对于 PS
PS\simplified_chinese\32BIT\Driver

### 步骤

1.
选择 [设备和打印机]。
对于 Windows 10：
选择 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [相关设置] > [设备和打印机]。
对于 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：
在[桌面]屏幕显示标识条 → 单击[设置]＞[控制面板]＞[硬件和声音]＞[设备和打印机]。
对于 Windows Vista/Server 2008：
选择 []（开始） > [控制面板] > [打印机]。
对于 Windows Server 2003/Server 2003 R2：
选择 [开始] > [控制面板] > [打印机和传真]。
2.
单击[添加打印机]（或[安装打印机]） → 按照显示的添加打印机向导继续执行。
对于 Windows 10：
单击[添加打印机或扫描仪] → 显示搜索结果后，单击[我所需的打印机未列出] → 按照显示的添加打印机向导继续执行。
3.
单击[添加本地打印机]（或[通过手动设置添加本地打印机或网络打印机]）。
4.
选择[创建新端口] → 从[端口类型]中选择[Standard TCP/IP Port] → 单击[下一步]。
选择临时端口时，选择[使用现有的端口] → 临时端口（[LPT1]等） → 继续执行第 7. 步。
5.
在[主机名或 IP 地址]中输入设备的 IP 地址 → 按照屏幕上的说明执行操作。
如果无法找到设备，其可能被识别为未知设备。如情况确实如此，单击“打开详细说明”。
[+][-]
在 Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 中，如果无法找到设备，可执行以下步骤。
(1) 显示设备管理器。
Windows Server 2003/Server 2003 R2：右键单击[我的电脑] > [管理] > [设备管理器]。
Windows Vista/Server 2008：[控制面板] > [系统和维护] > [设备管理器]。
Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2：[控制面板] > [硬件和声音] > [设备管理器]。
Windows 10：屏幕底部的[设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [设备管理器]。
(2) 选择[其他设备] > [未知设备] → 单击[操作]菜单 > [更新驱动程序]或[更新驱动程序软件]。
随即显示驱动程序软件更新向导。
(3) 单击[浏览计算机以查找驱动程序软件]＞[从计算机的设备驱动程序列表中选取]。
(4) 从[常见硬件类型]中选择[打印机]→ 单击[下一步]。
(5) 单击[从磁盘安装] → 继续执行第8.步。
6.
单击[完成]。
添加端口的步骤已完成。安装驱动程序。
7.
在[添加打印机]屏幕中，单击[从磁盘安装]。
8.
单击[浏览] → 选择存储所准备的 inf 文件的文件夹 → 单击[确定]。
9.
从[打印机]中选择设备 → 单击[下一步]。
10.
按照屏幕上的说明继续安装驱动程序 → 单击[完成]。
安装的设备显示在 Windows 控制面板的[设备和打印机]、[打印机和传真]或[打印机]中。
Windows 10 中，安装的设备显示在 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [打印机]中。

### 相关主题

安装准备和注意事项
更改至标准 TCP/IP 端口