LCD仿真器帮助手册

V5.0

[简介]

LCD仿真器是一种电子产品的辅助开发工具。目前LCD（液晶屏）在各种电子产品的使用越来越广泛，开发人员在开发带LCD的产品时会用到各种各样的LCD，这些LCD或是现有的，或是定制，现有的LCD不一定能完全满足设计需要，定制LCD需要时间，需要资金，做好后还有修改的可能性，造成不必要的浪费。传统的做法是用LED（发光管）＋驱动电路来仿真LCD，其弊端有四，一、电路复杂，功耗大，100多点的LCD电流将达1A左右。二、图案逼真性差，不直观。三、制作、修改困难，灵活性差。四、通用性不强。

LCD仿真器完全克服了以上存在的问题，她采用软硬件结合的方法，充分发挥软件在作图、运算方面的优势，使仿真的图案与目标LCD图案完全一致，仿真LCD特性与目标LCD特性几乎一样，并提供强大的LCD图形编辑工具，对于不同的LCD产品，LCD仿真器硬件不必更换，只需制作不同的LCD图案，她的灵活性、通用性将是您开发LCD产品的理想选择。

LCD仿真器由采样板、仿真软件和LCD图形编辑软件组成，采样板通过USB口与PC机通信。
LCD仿真器可以方便地与HT1621、Winbond、SAMSUNG，中颖、十速HOLTEK、义隆等带LCD DRIVER的单片机连接。

[特点]

1、软件仿真LCD显示。
2、USB接口。
3、自动变换COM、SEG脚以适应不同的单片机仿起真器，做到即插即用。
4、最大支持8*32段。
5、支持Win98、WinMe、WinNT、Win2000、WinXP操作系统。
6、华邦W741/W541 ICE,1/4duty,1/3bias
7、三星SMART KIT（KS57C2304）,1/4duty,1/3bias
8、中颖NT66P13/NT66P14 ICE,1/4duty,1/3bias
9、中颖NT66P13/NT66P14 ICE,1/8duty,1/4bias
10、中颖SH66P51 ICE,1/3duty,1/2bias
11、中颖SH66P51 ICE,1/4duty,1/3bias
12、中颖SH66P51 ICE,1/5duty
13、中颖SH66P51 ICE,1/6duty
14、其它单片机可通过COM、SEG对应连线进行仿真。
15、软件升级将直接支持更多型号。

[硬件安装]

LCD采样板、单片机仿真器与电脑的连接示意图

1、单片机仿真器为您所使用的带有LCD驱动的单片机开发系统，如华帮的W741系列开发系统，中颖的ICE66开发系统。

2、开发项目时传统的做法是仿真器的LCD接口接一块LCD屏，现在我们可以让LCD采样板直接与仿真器的LCD口连接，在电脑上模拟LCD显示，当然，LCD采样板也可以接专用的LCD驱动IC如HT1621等，或者项目开发完成直接接到单片机上。注意：需要把LCD采样板的地线和仿真器的地线连起来，共地才能正常工作。

采样板与中颖的SH66P51仿真器相连

[安装USB驱动程序]

1、用USB线把LCD采样板连到电脑，电脑报告说找到新硬件，选择如图：

2、出现以下界面，选择“指定位置”，按“浏览”键选择驱动程序目录“\USB Driver”

3、点击"下一步"直到安装结束。有时可能需要重新启动电脑。

4、右键点击桌面"我的电脑"，选择"属性"，点"设备管理器"，展开"端口（COM&LPT）"，可以看到"USB to Serial Port (COM3)",表示采样器接到了COM3，再运行红外遥控编码分析仪，端口选择COM3就可以正常使用了，不同的电脑或不同的USB口可能不是COM3，也可能是其它比如COM5。

5、至此，USB驱动安装好。

[软件界面]

[功能介绍]

名称 | 说明
Open | 打开LCD文件
Reopen | 重新打开以前用过的LCD文件
Save As | 保存LCD文件
Run | 运行
Stop | 停止
Pause | 暂停
GrayScale | 灰白显示效果
Show Controll Panel | 控制面板开关
Allway On Top | 窗口一直位前面
Zoom | 显示缩放
Position | 显示位置
Sizeable | 是否允许调整窗口尺寸
Options | 设置
Printer Setup | 打印机设置
Print | 打印

[使用步骤]

1、按要求用LCD图形编辑器做好LCD文件，请看LCD编辑器帮助。

2、按上面安装好硬件。

3、运行LcdEmluator，选择菜单“Options”进行设置。

a、选择对应的目标板类型，并注意接口是否对应连接好。 b、设置好LCD工作电压，COM比较电压，SEG比较电压，这两个电压也可以通过LCD电压计算得到。 c、通信端口，选择安装USB驱动时所映射到的端口。 d、OK |

4、选择菜单“Run”开始运行。

5、运行以后可以再板上测测COM比较电压（下图中的COM_Vref)是否正确，有偏差可重新置，SEG比较电压的测试点为下图中的SEG_Vref.