LCD图形编辑器帮助手册

V5.0

[简介]

LCD图形编辑器的功能是由BMP图像文件制作出LCD文件，供LCD仿真器使用，它的功能有图案选取、真值表映射、图案修整等。

[软件界面]

[使用步骤]

1、用WINDOWS带的画图软件按实际的LCD图形制作一幅BMP图像（如下图），笔划和背景颜色如下图中的颜色，存为24bit真彩图像文件，请看“Example”目录下例子“BMP0211.bmp”。

2、运行“LCD图形编辑器”，按键调入“BMP0211.bmp”，按键进行设置，包括目标板类型、LCD工作电压，COM比较电压、SEG比较电压。

3、进行LCD真值表设定，对于连为一体的笔划，按“点选键”，再点中BMP图像区的一个笔划（如）。

4、根据LCD设计图和电路原理图接线关系，再点击相应的COM-SEG交叉点进行映射，如下图。

5、对于没有连为一体的笔划，按“框选键”，框选BMP图像区的一个图形（如）

6、双击真值表区的某一图形，可以对该图形进行修整，如下图：

7、对真值表点击右键弹出菜单可选择命令对真值表做一些操作。

8、如果LCD屏有丝印图形，可以做丝印图形BMP文件，文件名与LCD文件同名，例如“Example”目录下的“LCD0211.bmp”与“LCD0211.LCD”，“LCD0211.bmp”就是丝印图，如下图所示：