NetBIOS (Cableada)

Visión general
  Esta página le permite modificar los parámetros de NetBIOS.
NETBIOS/IP
  Activa la comunicación sobre el protocolo de Internet (IP).
Nombre del ordenador
  El nombre de sistema es los primeros 15 caracteres del nombre de nodo del servidor de impresión.
Método del servidor WINS
  Para NetBIOS/IP, si se ha seleccionado STATIC, los valores presentes en los campos de servidor WINS se utilizan por el servidor de impresión. Si está seleccionado AUTO,el servidor de impresión intentará utilizar DHCP para obtener estos parámetros cuando el servidor se encienda o se restablezca. El método de arranque en la página TCP/IP debe establecerse como Automático o DHCP para activar DHCP. Para desactivar el registro WINS, establezca el método como STATIC y configure las direcciones IP del servidor WINS primario y secundario como 0.0.0.0.
Dirección primaria IP del servidor WINS
Dirección secundaria IP del servidor WINS
  Introduzca la dirección IP para el servidor WINS primario y opcionalmente el servidor WINS secundario que desee que la unidad utilice.