使用方法

　　1、添加沥青级配配方：

　　a、点击菜单“文件”-“添加配方”

　　计算步骤：

　　㈠、输入“各级矿料的筛孔通过率”，比如：100，90.5，38.6

　　㈡、输入该型号”设计级配范围”，比如：100,100;90,100;68,85

　　㈢、在“配合比(%)”输入不需要参与计算的数值，比如AC-13时，6#仓为空，则填写0，如果数值灰色，不能输入，则是因为你勾选了下面的选择框，点击取消即可

　　㈣、勾选需要参加计算项目下面的选择框，点击“计算配方”按钮，则软件会自动进行最优规划计算，计算误差会达到最小值

　　㈤、如果计算结果中，“合成级配”出现红色，或者“差值(%)”的绝对值超过100，则表示你所提供的矿料不能完全满足生产条件，需要对对应的筛孔通过率进行检查

　　2、复制沥青级配配方(这个选项是为了有些配方不需要重复输入设计的)：

　　a、点击菜单“文件”-“复制配方”

　　b、其他步骤按照“1、添加配方”进行

　　3、计算完成后，就可以点击菜单“文件”-“保存记录”或者“取消记录”进行保存或者取消