9. Paramètres généraux

Ce chapitre porte principalement sur les paramètres généraux.

| Remarque: | • L'apparence des réglages peut varier selon les fonctions du modèle. Le diagramme schématique n'est fourni qu'à titre de référence.

9.1. Panneau de contrôle

Le panneau de commande de l'imprimante comprend 2 boutons et 2 LED multicolores, comme indiqué ci-dessous. La figure de gauche est le panneau de contrôle pour les imprimantes avec interface USB+ WiFi, et la figure de droite est le panneau de contrôle pour les imprimantes avec interface USB :

N° de série | Nom
1 | Voyant LED1 multicolore
2 | Voyant LED2 multicolore
3 | Bouton de recherche WiFi
4 | Bouton Annuler/Continuer
5 | Bouton Information

9.1.1. Fonctionnement des boutons du panneau de commande

9.1.1.1. Fonctionnement du bouton de recherche WiFi

Si aucune connexion WiFi n'est présente, appuyez rapidement sur ce bouton pour lancer la connexion WiFi et rechercher un point d'accès WiFi. Arrêtez la recherche si aucun point d'accès n'a été détecté après 2 minutes.

Si une connexion WiFi est présente, mais si aucune impression WiFi n'est lancée, appuyez longuement sur ce bouton pour désactiver la connexion WiFi.

Si une connexion WiFi est présente et si une impression WiFi est lancée, attendez la fin de l'impression. Ensuite, appuyez longuement sur ce bouton pour désactiver la connexion WiFi.

Pendant la connexion WiFi, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour annuler la connexion WiFi.

Lorsque l'imprimante est en mode veille, appuyez sur le bouton ou maintenez-le enfoncé pour la remettre en marche et quitter le mode veille.

9.1.1.2. Fonctionnement du bouton Annuler/Continuer

Si l'imprimante est en mode veille, appuyez (ou appuyez longuement) sur ce bouton pour la réactiver.

Appuyez longuement sur ce bouton pendant l'impression pour annuler le travail d'impression en cours.

Lorsque l'imprimante est en mode Prêt, appuyez longuement sur ce bouton pour imprimer une page de test.

9.1.1.3. Fonctionnement du bouton Information

Lorsque l'imprimante est en mode Prêt, appuyez longuement sur ce bouton pour imprimer une page de test.

9.1.2. Fonctionnement des voyants LED du panneau de commande

9.1.2.1. Voyant d'état LED1

Le voyant LED1 indique les états suivants :

N° de série | Voyant d'état LED1 multicolore Papier/WiFi | Description de l'état (pour les imprimantes avec interface USB+WiFi) | Description de l'état (pour les imprimantes avec interface USB)
1 |  | Pas de connexion WiFi, aucune erreur de papier, mode veille Voyant LED1 désactivé | Pas de connexion WiFi, aucune erreur de papier, mode veille Voyant LED1 désactivé
2 |  | Recherche WiFi en cours, aucune indication d'erreur de papier Voyant LED1 vert clignotant lentement | N/A
3 |  | Connexion WiFi établie, aucune erreur de papier Voyant LED1 vert en continu | N/A
4 |  | Erreur : bourrage papier Voyant LED1 rouge en continu | Erreur : bourrage papier Voyant LED1 rouge en continu
5 |  | Manque de papier pour l'impression ou échec de l'alimentation Voyant LED1 rouge clignotant rapidement | Manque de papier pour l'impression ou échec de l'alimentation Voyant LED1 rouge clignotant rapidement

9.1.2.2. Voyant d'état LED2

Le voyant LED2 indique les états suivants :

N° de série | Voyant d'état LED2 multicolore Données/Cartouche | Description de l'état (pour les imprimantes avec interface USB+WiFi et celles avec interface USB uniquement)
1 |  | Démarrage et mise à température de l'imprimante ; réactivation et mise à température de l'imprimante ; mise à température de l'imprimante après ouverture et fermeture de son capot Voyant LED2 vert clignotant lentement
2 |  | L'imprimante est prête. Voyant LED2 vert en continu
3 |  | Veille Voyant LED2 vert activé et clignotant lentement
4 |  | Impression Voyant LED2 multicolore avec lumière verte clignotant rapidement
5 |  | Alerte en cas de faible niveau de toner Voyant LED2 orange activé et clignotant rapidement
6 |  | Erreur de cartouche (non installée, incompatible, expirée) Voyant LED2 orange en continu
7 |  | Erreur grave de l'imprimante (anomalies des rouleaux chauffants ou du moteur laser, erreur de communication, capot ouvert, etc.) Voyant LED2 rouge en continu
8 |  | Un travail d'impression a été annulé par le biais du panneau. Voyant LED2 clignotant rapidement

9.1.2.3. Indication d'état fournie par une combinaison des voyants LED1 et LED2

Vous pouvez consulter la liste des combinaisons indiquées, pour connaître l'état de fonctionnement de l'imprimante. Voici certaines des indications fournies avec les voyants LED1 et LED2 combinés :

N° de série | Statut | Description du statut
Papier/WiFi (LED1 multicolore) | Données/cartouche (LED2 multicolore)
1 |  |  | Bourrage papier, l'imprimante est prête Voyant LED1 rouge en continu, Voyant LED2 désactivé
2 |  |  | Bourrage papier lors de l'impression Voyant LED1 rouge en continu, Voyant LED2 multicolore désactivé
3 |  |  | Bourrage papier, alerte en cas de faible niveau de toner Voyant LED1 rouge en continu, Voyant LED2 désactivé
4 |  |  | Bourrage papier, erreur de cartouche (non installée, incompatible, expirée) Voyant LED1 rouge en continu, Voyant LED2 désactivé
5 |  |  | Bourrage papier, erreur grave de l'imprimante (anomalies des rouleaux chauffants ou du moteur laser, erreur de communication, capot ouvert, etc.) Voyant LED1 désactivé, Voyant LED2 rouge en continu
6 |  |  | Bourrage papier, un travail d'impression a été annulé par le biais du panneau. Voyant LED1 désactivé, Voyant LED2 multicolore avec lumière verte clignotant rapidement
7 |  |  | Manque de papier pour l'impression ou échec de l'alimentation ; seules les erreurs liées au papier s'affichent. Voyant LED1 rouge clignotant rapidement, Voyant LED2 désactivé
8 |  |  | Manque de papier pour l'impression ou échec de l'alimentation, alerte en cas de faible niveau de toner Voyant LED1 rouge clignotant rapidement, Voyant LED2 désactivé
9 |  |  | Manque de papier lors de l'impression ou échec de l'alimentation, erreur de cartouche (non installée, incompatible, expirée) Voyant LED1 désactivé, Voyant LED2 orange en continu
| 10 |  |  | Manque de papier lors de l'impression ou échec de l'alimentation, avec en parallèle, erreur grave de l'imprimante (anomalies des rouleaux chauffants ou du moteur laser, erreur de communication, capot ouvert, etc.) Voyant LED1 désactivé, Voyant LED2 rouge en continu
11 |  |  | Un travail d'impression a été annulé par le biais du panneau en raison d'un manque de papier lors de l'impression ou d'un échec de l'alimentation. Voyant LED1 vert désactivé, Voyant LED2 multicolore avec lumière verte clignotant rapidement

9.2. Paramètres système

Prenant le système Windows 7 comme exemple pour les étapes suivantes, l'information d'écran de votre ordinateur peut varier dû au différent système d'opération.

9.2.1. Mode Veille

Le mode de veille peut réduire efficacement la consommation d'imprimante, 'configuration de temps de veille' peut sélectionner le temps libre de l'équipement avant l'entrée en mode de veille.

Les étapes de fonctionnement sont les suivantes (adaptées aux imprimantes installées via une connexion USB) :

1. Entrez dans 'Menu de démarrage'－'Panneau de configuration' de l'ordianteur－consultez 'Périphériques et imprimantes'.

2. Cliquez l'imprimante par la touche droite, sélectionnez 'Propriétés de l’imprimante' dans le menu déroulant.

3. Entrez dans 'Paramètres secondaires'.

4. Sélectionnez l'heure de sommeil à régler dans « Réglage de l'heure de veille ». Cliquez sur « Confirmer/Appliquer » pour terminer les réglages.

| Remarque: | • Lorsque l'imprimante est en mode veille, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton ou envoyer un travail d'impression pour la réveiller.

9.3. Rétablir les paramètres d'usine

Pour réinitialiser tous les paramètres des produits, vous pouvez procéder à la restauration des paramètres d'usine. Étapes spécifiques : lorsque l'alimentation électrique du produit est coupée, appuyez sur le bouton « Annuler/Continuer » et maintenez-le enfoncé. Allumez le produit jusqu'à ce que deux LED clignotent simultanément en orange. Relâchez le bouton jusqu'à ce que l'imprimante revienne à l'état « Prêt » pour terminer la réinitialisation.

9.4. Information consommable

Vous pouvez vérifier les informations sur les consommables par le biais de la page « Info d'impression » du panneau de contrôle de l'imprimante (Veuillez consulter le chapitre 9.1.1.3 pour connaître la méthode d'impression de la page « Info d'impression»).