6. Web sunucusu (Ağ yazıcıları için uygundur)

Katıştırılmış Web sunucusu ile, yazıcı yönetimi ayarlabilirsiniz.

6.1. Yerleşik Web Sunucusu'na erişmek

1. Yazıcı ve Bilgisayarı açın.

2. Yazıcıyı ağa bağlayın,Yazıcının bilgisayarınız bağlı olduğu ağa bağladığından emin olun (ağ yapılandırması için, Bölüm 4'e veya Bölüm 5'e bakınız).

3. Web tarayıcısının adres çubuğuna yazıcının IP adresini yazın,Yazıcı katıştırılmış Web sunucusuna erişin.

“Bilgi Sayfasını” yazdırmak için yazıcının kontrol paneli tuşuna basın ve basılı tutun ve yazıcının “IP Adresini” kontrol edin.

| Not : | • Windows kullanıcıları için, Microsoft Internet Explorer 8.0 (veya üstü) ya da Firefox 1.0 (veya üstü) kullanılması tavsiye edilir. Kullandığınız tarayıcı hangısı olursa olsun JavaScript ve Cookies'in her zaman açık durmasından emin olun. Farklı bir web tarayıcı kullanıyorsanız, HTTP 1.0 ve HTTP 1.1 ile uyumlu olduğundan emin olun. • Bilgisayar yazıcı katıştırılmış Web sunucusuna erişemiyorsa,bilgisayar ile yazıcı aynı ağa bağlı olmayan olabilir,ağ ortamı kontrol edin veya ağ yöneticinizle isteyin.

4. "Oturum aç" seçeneğini tıklatın,kullanıcı adı ve şifrenizi girin, (varsayılan kullanıcı adı admin, ilk şifre 000000 dir), "Oturum aç" i tıklatın.

| Not : | • Güvenlik nedenleriyle, varsayılan parolayı değiştirmen'z' öneririz,bu yuzle "Kullanıcı yönetimi" arayüz değişikliklerine girebilirsiniz.

6.2. Web sunucusu ile Yazıcıyı yönetme

Katıştırılmış Web sunucusunukullanarak, yazıcıyı yönetebilirsiniz.

1. Ürün adı, yazıcı durumu ve kartuşlarının durumu da dahil olmak üzere yazıcı hakkında temel bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

2. Yazıcı ağ protokol parametrelerini destekleyecek şekilde yapılandırılabilirsiniz.

3. Yazıcının kablosuz ağ bağlantısı yapılandırarak WiFi ve WiFi Direct bağlama özelliğini açma / kapatabilirsiniz.

4. Posta sunucusu istemcisi yapılandırarak, E-posta şekli ile yazıcı durumunu öğrenebilirsiniz.

6.2.1. Kablosuz Ayarları

Kablosuz Ayarları sayfası üzerinden yazıcının kablosuz ağını, kablosuz IP yapılandırmayı ve WiFi Direct modunu ayarlayabilirsiniz. Ayar öncesi, lütfen gömülü Web Sunucuna giriş yapın (Giriş yöntemi için lütfen Bölüm 6.1’e bakınız).

6.2.1.1. Kablosuz Ağ

1) Kablosuz ağınızı yapılandırmak gerekiyorsa, arama listesi üzerindeki istediğiniz erişim noktası(kablosuz yönlendirici)n ağ adını tıklatın, Şifreyi girin ve "Uygulamalar"tuşuna tıklayın.

6.2.1.2. Kablosuz IP yapılandırması

“Kablosuz IP Ayarları” sayfası üzerinden yazıcının IPv4 ve IPv6 ayarını yapabilirsiniz. Ayar öncesi, lütfen yazıcınızı internete bağlayın ve gömülü Web Sunucusuna giriş yapın (Giriş yöntemi için lütfen Bölüm 6.1’e bakınız). Yazıcının kablosuz ağı açık olunca Web sunucunun kablosuz Ip yapılandırılması uygulanabilicektir.

1）DHCP v4 varsayılan seçeneği. Manuel olarak IP adres yapılandırılması yapıldığında, seçilen DHCPv4 seçeneğini iptal edin,istediğiniz "IPv4 Adresi","Alt Ağ Maskesi" ve "Ağ Geçidi Adresi"ni girin ve "Uygulamalar"ya tıklayın.

6.2.1.2.1. IPv4 Ayarları

Yazıcı IPv4 adresine otomatik olarak ayarlanması DHCP ve manuel olarak ikiye ayrılır.Yazıcı otomatik olarak atanan DHCP işlevi varsayılan olarak etkindir.Yazıcıya sabit bir IPv4 adresini yapılandırmanız gerekiyorsa,yazıcıya manuel IPv4 adresini ayarlayabilirsiniz.

6.2.1.2.2. IPv6 Ayarları

“Kablosuz Ağ IPv6” içinde, “IPv6 Yerel Bağlantı Adresi” ile “Durum bilgisiz adres” bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

| Not : | Yazıcı ağ baskı ve yönetimi için aşağıdaki IPv6 adreslerini destekler. • IPv6 bağlantı yerel adresleri:Yerel IPv6 adresi (ile başlayan FE80 adresleri) kendinden yapılandırılmıştır. • Durum bilgisi olmayan Adres: ağ yönlendiricileri otomatik olarak yapılandıran IPv6 adresleri.

6.2.1.3. WiFi Direk Bağlama Ayarları

Yazıcı WiFi direct bağlantısıyla kablosuz cihaza yalnızca yazıcının WiFi Direct fonksiyonu etkinleştirildiğinde bağlanabilir.

1. "Ayarlar"-"Ağ ayarları" - "Kablosuz Ağ Ayarları" - WiFi Direct"yı tıklayın.

1）Varsayılan olarak, WiFi Direct devre dışıdır. Etkinleştirmek için, lütfen “Otomatik” ya da “Manuel” olarak seçim yapın ve “Uygula” bölümüne tıklayın.

6.2.2. Uyku Zaman Ayarı

Eğer yazıcının uyku zamanını değiştirmek isterseniz, gömülü Web sunucusu aracılığıyla ayarlayabilirsiniz (ağ bağlantısıyla kurulan yazıcı).

1. Katıştırılmış Web sunucusuna girin (nasıl girmesi için, Bölüm 6.1'e bakın).

2. "Ayarlar" -"Makine düzeneği ayarları" - "Sistem"i tıklayın.

3. İhtiyacınıza göre uyku süresini seçin, "Uygulamalar" yı tıklayın

6.2.3. Web sunucusu aracılığıyla Fabrika ayarlarına geri döndürün

1. Katıştırılmış Web sunucusuna girin (nasıl girmesi için, Bölüm 6.1'e bakın).

2. "Kullanıcı yönetimi" seçeneğini tıklayın, "Kullanıcı adı" ve "Şifre" yi doğru girin,ardından "Fabrika Ayarlarına Sıfırla" üzerine tıklayın.Fabrika ayarlarına geri dönme tamamlanmasından sonra, yazıcı otomatik olarak yeniden başlar.

| Not : | • Yazıcı fabrika ayarlarına geri döndükten sonra, Yönetici kullanıcı adı Admin olacak,Şifre Kurtarma 000000 olacaktır.